**Техническое задание на выполнение работ по изготовлению технических средств реабилитации - аппаратов нижних конечностей, для обеспечения инвалидов в 2021 г.**

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работы (изготовленного по индивидуальному заказу Изделия )[[1]](#endnote-1)** | **ПОЗИЦИЯ В КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ)[[2]](#endnote-2)** | **Описание работы (изготовленного по индивидуальному заказу изделия) в случае отсутствия такого описания в позиции по КТРУ[[3]](#endnote-3)**  | **Начальная цена единиц работ (Изделия),****руб.** | **Гарантийный срок** | **Срок службы****(лет)** |
| **Наименование и код работы (изделия) по КТРУ** | **Единица измерения объема выполняемой работы (изделия), (при наличии) по КТРУ** | **Описание работы (изделия), (при наличии такого описания в позиции) по КТРУ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Аппарат на голеностопный сустав  | 32.50.22.124-00000002 Ортез для голеностопного сустава/стопы |  штука  | Описание отсутствует | Изготовление аппарата на голеностопный сустав. Гильза голени и ложемент стопы из листовых термопластов, со смягчающим внутренним вкладышем. Шины стальные с голеностопным шарниром. Расположение с двух сторон. Крепление- застежки текстильные «Контакт». Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям.  | 19 270,33 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем | Не менее 1 года  |
| 2 | Аппарат на голеностопный сустав  | 32.50.22.124-00000002 Ортез для голеностопного сустава/стопы |  штука  | Описание отсутствует | Изготовление аппарата на голеностопный сустав. Гильза голени и ложемент стопы из листовых термопластов, со смягчающим внутренним вкладышем. Гибкий голеностопный шарнир. Расположение с двух сторон. Крепление- застежки текстильные «Контакт». Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям.  | 19 603,33 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем | Не менее 1 года  |
| 3 | Аппарат на голеностопный сустав  | 32.50.22.124-00000002 Ортез для голеностопного сустава/стопы |  штука  | Описание отсутствует | Изготовление аппарата на голеностопный сустав. Состоит из ложемента стопы и голени, из слоистого пластика на основе связующих смол. Шины и голеностопные шарниры из нержавеющей стали, расположение двухстороннее. Гильза голени и ложемент стопы смягчены вкладышем из вспененного полиэтилена. Крепление – застежки текстильные «Контакт». Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям.  | 45 082,67 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем | Не менее 1 года  |
| 4 | Аппарат на коленный сустав  | 32.50.22.124-00000007 Ортез для коленого сустава |  штука  | Описание отсутствует | Изготовление аппарата на коленный сустав. Гильза голени и бедра из листовых термопластов. Шины с коленными шарнирами замковые, расположение двухстороннее. Внутренняя поверхность аппарата смягчена деталями из вспененного полиэтилена. Крепление- кожаные ремни. Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям.  | 22 085,00 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем | Не менее 1 года  |
| 5 | Аппарат на коленный сустав  | 32.50.22.124-00000007 Ортез для коленого сустава |  штука  | Описание отсутствует | Изготовление аппарата на коленный сустав. Гильза голени и бедра из листовых термопластов. Гильза голени и бедра соединена коленным шарниром без замка; внутренняя поверхность аппарата смягчена элементом из вспененного полиэтилена. Крепление- застежки текстильные «Контакт». Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям.  | 11 027,00 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем | Не менее 1 года  |
| 6 | Аппарат на коленный сустав  | 32.50.22.124-00000007 Ортез для коленого сустава |  штука  | Описание отсутствует | Изготовление аппарата на коленный сустав. Гильза бедра и гильза голени из ППУ с трикотажным полотном. Коленные шарниры из алюминиевого сплава. Крепление-застежки текстильные «Контакт». Дополнительное крепление из тканевой резины с застежкой «Контакт». Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям.  | 3 266,67 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем | Не менее 1 года  |
| 7 |  Аппарат на тазобедренный сустав  |  32.50.22.124-00000005 Ортез для бедра/колена |  штука  | Описание отсутствует | Изготовление аппарата на тазобедренный сустав. Полукорсет и гильза бедра выполнены из листовых термопластов. Имеют смягчающий внутренний вкладыш из ППУ с трикотажным полотном. Гильза бедра и полукорсет соединены тазобедренным шарниром. Крепление- застежки текстильные «контакт». Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям.  | 40 932,00 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем | Не менее 1 года  |
| 8 | Аппарат на всю ногу  | 32.50.22.124-00000004 Ортез для бедра/колена/голеностопного сустава/стопы |  штука  | Описание отсутствует | Изготовление аппарата на всю ногу. Гильза стопы, голени и бедра выполнены из листовых термопластов, имеется смягчающий внутренний вкладыш из вспененного полиэтилена. Гильза стопы и голени соединены голеностопным шарниром. Гильза бедра и голени соединены коленным шарниром. Крепление- застежки текстильные «Контакт». Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям.  | 27 288,33 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем | Не менее 1 года  |
| 9 | Аппарат на всю ногу  | 32.50.22.124-00000004 Ортез для бедра/колена/голеностопного сустава/стопы |  штука  | Описание отсутствует | Изготовление аппарата на всю ногу. Гильза стопы, голени и бедра выполнены из кожи. Стелька аппаратная металлическая, шины металлические, расположение двухстороннее, соединены между собой металлическими полукольцами. Гильза голени и бедра соединены коленным шарниром. Крепление шнуровка и кожаные ремни. Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям.  | 34 165,33 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем | Не менее 1 года  |
| 10 | Аппарат на всю ногу  | 32.50.22.124-00000004 Ортез для бедра/колена/голеностопного сустава/стопы |  штука  | Описание отсутствует | Изготовление аппарата на всю ногу. Состоит из ложемента стопы, гильзы голени и бедра, из листового термопласта, имеется смягчающий внутренний вкладыш из вспененного полиэтилена. Гильзы скелетированы отверстиями. Модули коленных шин и шарниров выполнены из нержавеющей стали. Расположены унилатерально с наружной стороны. Модули голеностопных шарниров из нержавеющей стали Крепление – застежки текстильные «Контакт».Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям.  | 82 366,67 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем | Не менее 1 года  |
| 11 |  Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез)  | 32.50.22.120-00000002Параподиум-вертикализатор |  штука  | Описание отсутствует | Изготовление аппарата на нижние конечности и туловище. Полукорсет, гильза голени, бедра и ложемент стопы изготовлены из листовых термопластов. Гильза бедра, голени и ложемент стопы имеют смягчающий внутренний вкладыш из вспененного полиэтилена . Шины с замком в коленном и тазобедренном шарнире, с движением в голеностопном шарнире. Крепление – застежки текстильные «Контакт». Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям.  | 109 433,33 | Не менее 7 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем | Не менее 1 года  |
|  | **Начальная сумма цен единиц работ:** | **414 520 руб. 66 коп.** |
|  | **Максимальное значение цены контракта**  | **1 644 450 (один миллион шестьсот сорок четыре четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек** |

 Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Изделия предназначены для инвалидов, в том числе детей – инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательной системы травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний.

 Работы по обеспечению Изделиями эффективно исполнены, если у Получателей полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Выдача изготовленных по индивидуальному заказу Изделий (далее - Изделия) осуществляется при наличии документов подтверждающих соответствие изделий (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

 Изделия новые (ранее неиспользованные), не содержат восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не имеют дефектов осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, низкое качество комплектующих и материалов и т.д.), связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии действующими требованиями ГОСТ Р 59229-2020 «Аппараты ортопедические на голеностопный сустав. Технические требования», ГОСТ Р 53346-2009 «Узлы ортопедических аппаратов на нижние конечности. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний». Изделия представлены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.»

Место выполнения работ: РФ, по месту выполнения работ (изготовления изделий с учетом индивидуальных обмеров (слепков) и индивидуальных показателей Получателя). Прием заказов на выполнение работ, примерка, подгонка, выдача результатов выполненных работ (изготовленного по индивидуальному заказу Изделия) осуществляется в стационарных пунктах, организованных Исполнителем в г. Кирове (по согласованию Заказчика и Исполнителя стационарные пункты могут быть организованы в районах Кировской области), либо по месту жительства Получателей, по согласованию Исполнителя с Получателями.

 Срок выполнения работ (завершения обеспечения Получателей Изделиями) – c момента заключения Контракта Сторонами по 30.11.2021 г.

1. В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р», в соответствии с ИПРА инвалида. [↑](#endnote-ref-1)
2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. [↑](#endnote-ref-2)
3. В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалида техническим средством реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технического средства реабилитации в качестве устройства, содержащего технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. [↑](#endnote-ref-3)