Описание объекта закупки

**Техническое задание**

на выполнение работ по изготовлению ортопедических брюк для обеспечения инвалидов в 2021 году

**Наименование работ**

Специальная одежда для инвалидов **-** швейное (трикотажное) изделие или совокупность изделий, изготовленное(ых) с включением специальных деталей и узлов функционального назначения, надеваемое(ых) на тело человека, и предназначенное(ых) для медико-социальной и социально-бытовой реабилитации получателя.

Ортопедические брюки - одежда, сконструированная и изготовленная с учетом функциональных особенностей и потребностей инвалида, может быть в комплекте с различными техническими вспомогательными средствами и с использованием специальной фурнитуры, а также материалов со специфическими качествами.

**Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам выполняемых работ.**

Ортопедические брюки - новое (ранее неиспользованное) изделие, не должно содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

**Требования к безопасности работ.**

Одежда должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья получателя.

Одежда должна обеспечивать безопасное пользование, быть изготовленной с учетом функциональных особенностей и потребностей Получателей.

Материалы, применяемые для изготовления одежды (основные, отделочные, прокладочные, утепляющие, подкладочные, фурнитура), материалы специальных деталей и функциональных узлов должны соответствовать перечню материалов в техническом описании модели.

Одежда должна изготавливаться как на типовые, так и на нестандартные фигуры в виде готового изделия или полуфабриката с последующей подгонкой по фигуре пользователя. Подгонку одежды по фигуре следует осуществлять в соответствии с требованиями технического описания модели.

Одежда по внешнему виду, посадке на фигуре, размеру, конструктивному решению и художественному оформлению должна соответствовать индивидуальным особенностям пользователя.

Одежда, предназначенная для облегчения действий обслуживающих лиц, должна позволять трансформировать объемную форму в плоские разъемные детали.

Одежда должна включать детали, предохраняющие ее от механических повреждений (защемление, прорезание, истирание и пр.) узлами протезов, аппаратов или костылей.

**Требования упаковке.**

Для упаковывания изделий применяют потребительскую тару (индивидуальную).

К потребительской таре относят: пакет из полиэтиленовой пленки, коробку с крышкой и пачку с клапанами из картона.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества** **выполнения работ.**

Срок предоставления гарантии качества ортопедических брюк должен составлять не менее 40 дней со дня выдачи его в носку.

В течение указанного срока изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену одежды, преждевременно вышедшей из строя не по вине пользователя.

**Срок выполнения работ: до 15 декабря 2021.**

**Место выполнения работ: Свердловская область.**

Участник закупки должен обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий на территории Свердловской области.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер вида ТСР (изделий) \*** | **Наименование изделия** | **Требования к функциональным и техническим характеристикам** | **Кол-во, шт.** |
| 12-01-02\* | Ортопедические брюки | Ортопедические брюки должны быть изготовлены из натуральных и (или) смешанных тканей, обеспечивающих ветрозащиту, водонепроницаемость одежды, хорошую вентиляцию, не требующих специального ухода.  В изделиях костюмного ассортимента в качестве подкладки должны применяться материалы из натуральных (шелк) или искусственных волокон (вискоза), кроме ацетатных и триацетатных.  Одежда для инвалидов с врожденными или ампутационными дефектами или заболеваниями верхних и нижних конечностей, с нарушениями функции выделения не должна препятствовать управлению и пользованию протезами и другими техническими средствами реабилитации, а также должна обеспечивать незатрудненный допуск к местам регулировки и обслуживания.  Конструкция изделия должна быть выполнена в соответствии с антропометрическими параметрами сидящего человека: спинка удлинена до уровня поясницы, передняя часть укорочена.  К каждому изделию должна быть приложена инструкция по эксплуатации и способам ухода за изделием в соответствии с видом и свойствами материалов, используемых в изделии. | **330** |

\*Приказ от 13.02.2018 № 86н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 №2347-р.

При составлении описания объекта закупки Заказчик использует обязательно на основании действующего законодательства Российской Федерации показатели, требования, условные обозначения и терминологию, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).