**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,**

**протезами и протезно-ортопедическими изделиями**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НаименованиеШифр | **Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования** | **Кол-во (шт.)** |
| **Протез голени для купания**  | Протез голени купальный с вкладной гильзой из вспененных материалов, гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Стопа специальная водостойкая с повышенной противоскользящей характеристикой в фазе опоры. Максимальный вес пациента до 150 кг.Гарантийный срок – 12 месяцев.Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011. | **1** |
| **Протез голени модульный в том числе недоразвитии**  | Протез голени модульный в том числе при недоразвитии для пациентов с уровнем активности К2-К3 с гидравлической щиколоткой Тип протеза: модульный;Косметическая облицовка: мягкая полиуретановаямодульная, чулки перлоновые ортопедические;Приемная гильза: Индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида;Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладной гильзы;Количество приемных гильз: примерочная-1шт., постоянная-1шт.,Крепление протеза: с полимерным чехлом с использованием замка или мембраны;Количество полимерных чехлов:2 шт.;Регулировочно-соединительные устройства: на нагрузку до 125 кг.;Стопа: углепластиковая с гидравлической щиколоткой, диапазон движение щиколотки не менее 12 градусов, с уровнем активности К2-К3;Назначение протеза: постоянный Гарантийный срок – 12 месяцев.Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011.  | **2** |
|  | **Итого:**  | **3** |

1. **Предмет государственного контракта:** выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезами и протезно-ортопедическими изделиями в 2021 году: протезами голени.

**3. Источник финансирования заказа**: средства Фонда социального страхования РФ.

**4.Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Выполнение работ по снятию мерок и слепков с протезируемой (ортезируемой) конечности Получателя, по подгонке Изделий в присутствии и при участии Получателя, а также передача готовых Изделий Получателю и их приёмка Получателем, включая случаи гарантийного ремонта, производятся по месту пребывания Получателя на территории Республики Саха (Якутия), либо (по согласованию с Получателем и Заказчиком) по месту нахождения Заказчика или по месту нахождения Исполнителя в ГО «Якутск». Передача Получателям Изделия осуществляется в течение 40 (сорока) календарных дней с даты обращения Получателя к Исполнителю с Направлением, выданным Заказчиком, но не позднее 30 ноября 2021.