**Техническое задание**

**Выполнение работ по изготовлению аппаратов на нижние конечности для обеспечения ими в 2021 году инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, проживающих на территории Пермского края. Количество аппаратов –51 штука.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ПОИ****Описание, требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам, месту, сроку выполнения работ, гарантийному сроку** | **Объем работ (шт.)** |
| 1 | **Аппарат на голеностопный сустав** Аппарат на голеностопный сустав, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик или кожа (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 9 |
| 2 | **Аппарат на тазобедренный сустав** Аппарат на тазобедренный сустав, фиксирующий (корригирующий), термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 6 |
| 3 | **Аппарат на голеностопный и коленный суставы** Аппарат на голеностопный и коленный суставы, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 4 |
| 4 | **Аппарат на всю ногу** Аппарат ортопедический на всю ногу, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик или кожа (в зависимости от медицинских показаний Получателя), с полукорсетом или без полукорсета, изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 32 |
| **Требования к качеству, безопасности и результатам работ**Выполнение работ по изготовлению аппаратов должно содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического и иного характера заболеваний и обеспечивать компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Аппараты должны отвечать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Выполнение работ по обеспечению инвалидов аппаратами должно соответствовать назначениям органов медико-социальной экспертизы. При использовании изготовленных аппаратов инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Работы по обеспечению инвалидов аппаратами следует считать выполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Выполнение работ по изготовлению аппаратов для инвалидов должно осуществляться при наличии сертификатов соответствий на изделия или деклараций о соответствии изделий, выданных на имя Участника закупки.Выполнение работ по изготовлению аппаратов для инвалидов должно осуществляться Участником закупки лично, без привлечения соисполнителя. **Требования к гарантийному сроку выполненных работ на изготовленные аппараты,**  **месту и сроку выполнения работ**На аппараты устанавливается гарантийный срок, в течение которого Исполнитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно. Гарантийный срок распространяется на все составляющие изделия (результата работ). Гарантийный срок выполненных работ на изготовленные аппараты должен составлять не менее 7 (Семь) месяцев со дня выдачи готового изделия Получателю.Срок службы изготовленных протезно-ортопедических изделий должен составлять не менее 1 (Одного) года для аппаратов на голеностопный сустав, аппаратов на голеностопный и коленный суставы, аппаратов на тазобедренный сустав, аппаратов на всю ногу (Указанный срок, установленный изготовителем протезно-ортопедического изделия, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями "). |

Место выполнения работ: Российская Федерация. Снятие мерок, примерка и выдача аппаратов должны осуществляться в специализированном помещении на территории г. Перми, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем).

Срок выполнения работ с момента обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней.