**Техническое задание**

Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Кол-во (объем) | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1. | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный должен быть с несущей приемной гильзой из антисептического материала с молекулами серебра, должен быть индивидуального изготовления по слепку с полимерным чехлом, с гидравлическим одноосным коленным шарниром с механизмом торможения, с независимым бесступенчатым механизмом регулирования фазы сгибания и разгибания, и с возможностью передвигаться пациенту с различными скоростями ходьбы. Должна быть влагозащищенная углепластиковая стопа повышенной прочности, с высоким уровнем энергосбережения. Для инвалидов с повышенным и высоким уровнем двигательной активности. Полуфабрикаты должны быть-титан на нагрузку до 125 кг. Крепление должно быть замковым устройством для полимерных чехлов. Должно быть наличие поворотного регулировочно-соединительного устройства, обеспечивающего возможность поворота согнутой в колене голени относительно гильзы (для обеспечения самообслуживания пациента). Должен быть без косметической облицовки или мягкая полиуретановая косметическая облицовка индивидуального изготовления. | 7 | Шт. | 786 433,33 | 5 505 033,31 |
| **ИТОГО НМЦК:** | | | **7** |  |  | **5 505 033,31** |

В соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно – ортопедическими изделиями до их замены» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее ТСР) исчисляется с даты предоставления его инвалиду.

**Условия и сроки (периоды) выполнения работ**: изготовление и обеспечение протезом должно осуществляться непосредственно Получателю на основании направления и не должно превышать 45 (сорока пяти) календарных дня с момента обращения получателя с направлением на предприятие. Срок завершения работ должен быть- не позднее 30.11.2021 года. **Место выполнения работ**: Краснодарский край, работы должны выполняться по месту протезирования, протезно – ортопедические изделия должны выдаваться непосредственно Получателям. Инвалиды I-ой группы должны обслуживаться на дому.

**Требования к качеству работ**: протез нижней конечности должен соответствовать требованиям Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

**Требования к техническим и функциональным характеристикам работ**: Выполняемые работы по обеспечению протезом нижней конечности должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

**Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий**, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и устранение косметических дефектов нижних конечностей пациента с помощью протеза нижней конечности.

**Требования к результатам работ**: работы по обеспечению протезом должны быть эффективно исполнены, у инвалида: должны быть восстановлены опорная и двигательная функции конечности, должны быть созданы условия для предупреждения развития деформации и благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению протезом должны выполняться с надлежащим качеством и в установленные сроки.

В соответствии с ГОСТ Р 53870-2010 Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги по протезированию нижних конечностей» исполнитель должен осуществлять обучение пациента ходьбе и пользованию ПОИ. Работы по обеспечению протезами должны выполняться с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Срок предоставления гарантии на выполненные работы**: срок предоставления гарантии должен составлять не менее 9 месяцев с момента выдачи изделия получателю.

В течение гарантийного срока исполнитель должен производить замену, ремонт изделия бесплатно. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя должен быть не более 20 рабочих дней.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)