**Техническое задание**

**к проведению аукциона в электронной форме**

**на поставку автомобилей с адаптированными органами управления с автоматической трансмиссией, предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, используемые для их реабилитации**

Поставка автомобилей с адаптированными органами управления с автоматической трансмиссией, предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, используемых для их реабилитации.

**Требования к условиям поставки:**

1. Автомобили должны соответствовать требованиям ГОСТ 33997-2016 «Межгосударственный стандарт. Колесные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

2. Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

3. Автомобили должны быть легковыми.

4. Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

5. Автомобили должны быть не ранее 2021 года изготовления.

6. Автомобили предназначенные для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, должны быть изготовлены промышленным способом.

7. Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 № 616"Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства".

8. Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушением функций левой ноги, должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

9. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиле должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

10. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

11. Комплект документов на автомобили должен находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

**Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобиля установленным требованиям:**

- одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

- сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилем категории М1 (для лица с ограниченными физическими возможностями).

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

- гарантийный талон на автомобиль;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- выписка из электронного паспорта транспортного средства, выданная (оформленная) в соответствии с правилами, установленными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2015 г. N 122 «Об утверждении Порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники»;

- копия одобрения типа транспортного средства;

 - акт сдачи-приемки Товара Получателем в 1 экз.;

- документы, в которых определены условия, гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

- сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилем категории М1 (для лица с ограниченными физическими возможностями).

**Обязательные условия:**

- Заказчик передает Поставщику Реестр получателей Товара, необходимый для обеспечения застрахованных лиц автомобилями.

- При выдаче Товара Получателю Поставщик оформляет следующие документы:

* Акт сдачи-приемки Товара Получателем;
* Договор, который составляется в трех экземплярах и подписывается Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо).

- Не позднее 1 рабочего дня с момента поступления автомобиля, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобиля на организованное Поставщиком место хранения автомобиля и обеспечить бесплатное хранение автомобиля не менее чем 1 рабочий день до даты поставки Получателю.

- Поставка осуществляется на основании выданного Реестра получателей Товара или Направления страховщика. При повторном обеспечении автомобилем срок наступает не чаще 7 (семи) лет с даты обеспечения предыдущим автомобилем.

**Требования к техническим характеристикам товара.**

**Технические характеристики товара должны быть:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Технические характеристики | Значение |
| 1 | Категория транспортного средства |  М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | Хэтчбек либо седан/не менее 4 |
| 3 | Экологический класс | Не менее 5 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние  |
| 5 | Схема компоновки транспортного средства | Переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| 7 | Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый,  |
| 8 | Двигатель внутреннего сгорания(рабочий объем), см3 | Более 1500 |
| 9 | Топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |
| 10 | Трансмиссия | Автоматическая ( робот) |
| 11 | Кондиционер | Наличие |
| 12 | Оборудование автомобиля | в соответствии с п.15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011  |

**Требования к гарантийным обязательствам:**

1.Гарантия на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 (сто тысяч) км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) с момента передачи его Получателю.

2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

3. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче Товара.

4. Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

5. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

6.Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

**Требования к качеству товара:**

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

 При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи – приемки Товара Получателем.

**Количество поставляемого Товара:** 2 штуки, для водителей со здоровой правой ногой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НаименованиеТовара | Средняя цена за единицу Товара(руб., коп.) | Кол-во товара, шт. |
| Автомобиль с адаптированными органами управления с автоматической трансмиссией, предназначенный для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случаев на производстве и (или) профессионального заболевания, используемый для их реабилитации. | 628166.67 | 2 |

**Место поставки товара:** до места проживания застрахованного лица на территории Тульской области либо до места нахождения пунктов выдачи Товара Получателю, организованного Поставщиком на территории г.Тулы.

**Срок поставки товара:** Срок поставки автомобиля - в течение 15 дней с даты получения Реестра получателей Товара или Направления страховщика.

Поставка осуществляется не позднее 08 ноября 2021 года.

**Срок действия контракта**: с момента подписания его сторонами и действует по 08декабря 2021 года.