**Приложение № 1**

**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| 1 | 07-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Объём бёдер: 70 см; ширина сиденья: 45 см; глубина сиденья: 47 см; высота подлокотника: 18 см; высота подножки: 30 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: жесткое; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 2 | 07-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Объём бёдер: 58 см; ширина сиденья: 34 см; глубина сиденья: 23 см; высота подлокотника: 17 см; высота подножки: 25 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: боковые опоры для тела, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 3 | 07-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Объём бёдер: 61 см; ширина сиденья: 36 см; глубина сиденья: 36 см; высота подлокотника: 17 см; высота подножки: 34 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 4 | 07-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Объём бёдер: 61 см; ширина сиденья: 36 см; глубина сиденья: 36 см; высота подлокотника: 17 см; высота подножки: 34 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 5 | 07-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Ширина сиденья: 20 см; глубина сиденья: 20 см; высота подлокотника: 18 см; высота подножки: 20 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 6 | 07-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Объём бёдер: 60 см; ширина сиденья: 25 см; глубина сиденья: 26 см; высота спинки: 58 см; высота подлокотника: 17 см; высота подножки: 22 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 7 | 07-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Объём бёдер: 69 см; ширина сиденья: 37 см; глубина сиденья: 36 см; высота подлокотника: 26 см; высота подножки: 34 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 8 | 07-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | ШИРИНА СИДЕНЬЯ: 22 СМ; ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ: 23 СМ; ВЫСОТА ПОДЛОКОТНИКА: 14 СМ; ВЫСОТА ПОДНОЖКИ: 18 СМ | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 9 | 07-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | ШИРИНА СИДЕНЬЯ: 22 СМ; ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ: 23 СМ; ВЫСОТА ПОДЛОКОТНИКА: 14 СМ; ВЫСОТА ПОДНОЖКИ: 18 СМ | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 10 | 07-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Ширина сиденья: 22 см; глубина сиденья: 22 см; высота подлокотника: 17 см; высота подножки: 28 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 11 | 07-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | ШИРИНА СИДЕНЬЯ: 42 СМ; ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ: 42 СМ; ВЫСОТА ПОДЛОКОТНИКА: 18 СМ; ВЫСОТА ПОДНОЖКИ: 37 СМ; ВИД СПИНКИ: С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА; ВИД СИДЕНЬЯ: С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА; ВИД ПОДЛОКОТНИКА: РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ; ПОДНОЖКА: РЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ ПО ВЫСОТЕ; ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: БОКОВЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ГОЛОВЫ, БОКОВЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ТЕЛА, ПОЯСНИЧНЫЙ ВАЛИК, ВАЛИК ИЛИ РЕМЕНЬ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗАЗОРА МЕЖДУ НОГАМИ, ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ НОГ, НАГРУДНЫЙ РЕМЕНЬ, ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 12 | 07-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | ОБЪЁМ БЁДЕР: 64 СМ; ШИРИНА СИДЕНЬЯ: 34 СМ; ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ: 39 СМ; ВЫСОТА ПОДЛОКОТНИКА: 20 СМ; ВЫСОТА ПОДНОЖКИ: 35 СМ; ВИД СПИНКИ: С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА; ВИД СИДЕНЬЯ: С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА; ВИД ПОДЛОКОТНИКА: РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ; ПОДНОЖКА: РЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ ПО ВЫСОТЕ; ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: ПОДГОЛОВНИК, БОКОВЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ГОЛОВЫ, БОКОВЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ТЕЛА, ПОЯСНИЧНЫЙ ВАЛИК, ВАЛИК ИЛИ РЕМЕНЬ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗАЗОРА МЕЖДУ НОГАМИ, ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ НОГ, НАГРУДНЫЙ РЕМЕНЬ, ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 13 | 07-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | ОБЪЁМ БЁДЕР: 64 СМ; ШИРИНА СИДЕНЬЯ: 34 СМ; ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ: 39 СМ; ВЫСОТА ПОДЛОКОТНИКА: 20 СМ; ВЫСОТА ПОДНОЖКИ: 35 СМ; ВИД СПИНКИ: С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА; ВИД СИДЕНЬЯ: С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА; ВИД ПОДЛОКОТНИКА: РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ; ПОДНОЖКА: РЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ ПО ВЫСОТЕ; ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: ПОДГОЛОВНИК, БОКОВЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ГОЛОВЫ, БОКОВЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ТЕЛА, ПОЯСНИЧНЫЙ ВАЛИК, ВАЛИК ИЛИ РЕМЕНЬ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗАЗОРА МЕЖДУ НОГАМИ, ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ НОГ, НАГРУДНЫЙ РЕМЕНЬ, ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 14 | 07-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Ширина сиденья: 30 см; глубина сиденья: 30 см; высота подлокотника: 17 см; высота подножки: 20 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 15 | 07-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Ширина сиденья: 30 см; глубина сиденья: 30 см; высота подлокотника: 17 см; высота подножки: 20 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 16 | 07-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | ОБЪЁМ БЁДЕР: 51 СМ; ШИРИНА СИДЕНЬЯ: 29 СМ; ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ: 26 СМ; ВЫСОТА ПОДЛОКОТНИКА: 20 СМ; ВЫСОТА ПОДНОЖКИ: 22 СМ; ВИД СПИНКИ: С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА; ВИД СИДЕНЬЯ: С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА; ВИД ПОДЛОКОТНИКА: РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ; ПОДНОЖКА: РЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ ПО ВЫСОТЕ; ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: ПОДГОЛОВНИК, БОКОВЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ГОЛОВЫ, БОКОВЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ТЕЛА, ПОЯСНИЧНЫЙ ВАЛИК, ВАЛИК ИЛИ РЕМЕНЬ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗАЗОРА МЕЖДУ НОГАМИ, ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ НОГ, НАГРУДНЫЙ РЕМЕНЬ, ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 17 | 07-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | ОБЪЁМ БЁДЕР: 51 СМ; ШИРИНА СИДЕНЬЯ: 29 СМ; ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ: 26 СМ; ВЫСОТА ПОДЛОКОТНИКА: 20 СМ; ВЫСОТА ПОДНОЖКИ: 22 СМ; ВИД СПИНКИ: С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА; ВИД СИДЕНЬЯ: С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА; ВИД ПОДЛОКОТНИКА: РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ; ПОДНОЖКА: РЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ ПО ВЫСОТЕ; ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: ПОДГОЛОВНИК, БОКОВЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ГОЛОВЫ, БОКОВЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ТЕЛА, ПОЯСНИЧНЫЙ ВАЛИК, ВАЛИК ИЛИ РЕМЕНЬ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗАЗОРА МЕЖДУ НОГАМИ, ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ НОГ, НАГРУДНЫЙ РЕМЕНЬ, ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 18 | 07-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | ОБЪЁМ БЁДЕР: 52 СМ; ШИРИНА СИДЕНЬЯ: 31 СМ; ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ: 24 СМ; ВЫСОТА ПОДЛОКОТНИКА: 17 СМ; ВЫСОТА ПОДНОЖКИ: 22 СМ; ВИД СПИНКИ: С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА; ПОДНОЖКА: РЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ ПО ВЫСОТЕ; ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: ПОДГОЛОВНИК, БОКОВЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ГОЛОВЫ, БОКОВЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ТЕЛА, ПОЯСНИЧНЫЙ ВАЛИК, ВАЛИК ИЛИ РЕМЕНЬ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗАЗОРА МЕЖДУ НОГАМИ, ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ НОГ, НАГРУДНЫЙ РЕМЕНЬ, ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 19 | 07-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | ОБЪЁМ БЁДЕР: 52 СМ; ШИРИНА СИДЕНЬЯ: 31 СМ; ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ: 24 СМ; ВЫСОТА ПОДЛОКОТНИКА: 17 СМ; ВЫСОТА ПОДНОЖКИ: 22 СМ; ВИД СПИНКИ: С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА; ПОДНОЖКА: РЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ ПО ВЫСОТЕ; ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: ПОДГОЛОВНИК, БОКОВЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ГОЛОВЫ, БОКОВЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ТЕЛА, ПОЯСНИЧНЫЙ ВАЛИК, ВАЛИК ИЛИ РЕМЕНЬ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗАЗОРА МЕЖДУ НОГАМИ, ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ НОГ, НАГРУДНЫЙ РЕМЕНЬ, ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 20 | 07-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | ОБЪЁМ БЁДЕР: 32 СМ; ШИРИНА СИДЕНЬЯ: 22 СМ; ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ: 19 СМ; ВЫСОТА ПОДЛОКОТНИКА: 14 СМ; ВЫСОТА ПОДНОЖКИ: 19 СМ; ВИД СПИНКИ: С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА; ВИД СИДЕНЬЯ: С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА; ВИД ПОДЛОКОТНИКА: РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ; ПОДНОЖКА: РЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ ПО ВЫСОТЕ; ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: ПОДГОЛОВНИК, БОКОВЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ТЕЛА, ПОЯСНИЧНЫЙ ВАЛИК, ВАЛИК ИЛИ РЕМЕНЬ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗАЗОРА МЕЖДУ НОГАМИ, ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ НОГ, НАГРУДНЫЙ РЕМЕНЬ, ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 21 | 07-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | ОБЪЁМ БЁДЕР: 65 СМ; ШИРИНА СИДЕНЬЯ: 37 СМ; ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ: 40 СМ; ВЫСОТА ПОДЛОКОТНИКА: 18 СМ; ВЫСОТА ПОДНОЖКИ: 36 СМ; ВИД СПИНКИ: С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА; ПОДНОЖКА: С РЕГУЛИРУЕМОЙ ОПОРОЙ СТОПЫ; ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: ПОДГОЛОВНИК, БОКОВЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ТЕЛА, ВАЛИК ИЛИ РЕМЕНЬ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗАЗОРА МЕЖДУ НОГАМИ, ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ НОГ, НАГРУДНЫЙ РЕМЕНЬ, ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 22 | 07-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Объём бёдер: 22 см; ширина сиденья: 20 см; глубина сиденья: 20 см; высота подлокотника: 20 см; высота подножки: 25 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 23 | 07-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Ширина сиденья: 23 см; глубина сиденья: 20 см; высота подлокотника: 15 см; высота подножки: 15 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 24 | 07-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Ширина сиденья: 23 см; глубина сиденья: 20 см; высота подлокотника: 15 см; высота подножки: 15 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 25 | 07-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Объём бёдер: 62 см; ширина сиденья: 45 см; глубина сиденья: 47 см; высота подлокотника: 18 см; высота подножки: 35 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, нагрудный ремень | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 26 | 07-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Ширина сиденья: 34 см; глубина сиденья: 40 см; высота подлокотника: 17 см; высота подножки: 36 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: жесткое; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 27 | 07-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | ОБЪЁМ БЁДЕР: 50 СМ; ШИРИНА СИДЕНЬЯ: 27 СМ; ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ: 25 СМ; ВЫСОТА ПОДЛОКОТНИКА: 17 СМ; ВЫСОТА ПОДНОЖКИ: 24 СМ; ВИД СПИНКИ: С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА; ВИД СИДЕНЬЯ: С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА; ВИД ПОДЛОКОТНИКА: РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ; ПОДНОЖКА: РЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ ПО ВЫСОТЕ; ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: ПОДГОЛОВНИК, БОКОВЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ГОЛОВЫ, БОКОВЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ТЕЛА, ПОЯСНИЧНЫЙ ВАЛИК, ВАЛИК ИЛИ РЕМЕНЬ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗАЗОРА МЕЖДУ НОГАМИ, ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ НОГ, НАГРУДНЫЙ РЕМЕНЬ, ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 28 | 07-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | ОБЪЁМ БЁДЕР: 62 СМ; ШИРИНА СИДЕНЬЯ: 25 СМ; ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ: 26 СМ; ВЫСОТА ПОДЛОКОТНИКА: 13 СМ; ВЫСОТА ПОДНОЖКИ: 27 СМ; ВИД СПИНКИ: С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА; ВИД СИДЕНЬЯ: С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА; ВИД ПОДЛОКОТНИКА: РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ; ПОДНОЖКА: РЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ ПО ВЫСОТЕ; ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: ПОДГОЛОВНИК, БОКОВЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ГОЛОВЫ, БОКОВЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ТЕЛА, ПОЯСНИЧНЫЙ ВАЛИК, ВАЛИК ИЛИ РЕМЕНЬ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗАЗОРА МЕЖДУ НОГАМИ, ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ НОГ, НАГРУДНЫЙ РЕМЕНЬ, ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ | 30.92.20.000 | шт | 1 |
| 29 | 07-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | ОБЪЁМ БЁДЕР: 51 СМ; ШИРИНА СИДЕНЬЯ: 29 СМ; ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ: 38 СМ; ВЫСОТА ПОДЛОКОТНИКА: 20 СМ; ВЫСОТА ПОДНОЖКИ: 28 СМ; ВИД СПИНКИ: С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА; ВИД СИДЕНЬЯ: С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА; ПОДНОЖКА: С РЕГУЛИРУЕМОЙ ОПОРОЙ СТОПЫ; ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: ПОДГОЛОВНИК, БОКОВЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ТЕЛА, ПОЯСНИЧНЫЙ ВАЛИК, ВАЛИК ИЛИ РЕМЕНЬ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗАЗОРА МЕЖДУ НОГАМИ, ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ НОГ, НАГРУДНЫЙ РЕМЕНЬ, ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ | 30.92.20.000 | шт | 1 |
|  |  |  | **ИТОГО** | | | **29** |

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам**

Кресло-коляска предназначена для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения, или полную остановку кресла-коляски.

Кресло-коляски должны отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

**Требования к маркировке и упаковке**

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.  
**Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям**

Наличие действующего регистрационного удостоверения.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества**

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара Получателю и составляет не менее 12 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Требования к месту, условиям и объемам поставки**

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Волгоградской области.

Пункты выдачи должны быть организованы в городе Волгограде (не менее двух пунктов в разных районах города), городе Волжском (не менее одного пункта) в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00, включая работу в один из выходных дней. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течении 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.

**Сроки выдачи товара**

Поставщик в течении 3-х дней после заключения Контракта сообщает о 100 % поставке Товара.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течении 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара на склад поставщика в г. Волгограде.

Заказчик в течении 2-х рабочих дней после подписания Акта выборочной проверки передает Поставщику реестр получателей Товара.

Поставка Товара Получателям осуществляется в течение 30 (тридцать) дней со дня получения Реестра получателей Товара, в исключительных случаях по обращению Заказчика в течение 7 дней следующим образом:

- по месту жительства Получателя в г. Волгограде и Волгоградской области не позднее 15.11.2021г.;

- по месту нахождения пунктов выдачи в г. Волгограде и Волгоградской области в день обращения Получателя, но не позднее 15.11.2021г. Допускается досрочная поставка товара.

Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 10.12.2021 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

**Форма, сроки и порядок оплаты**

Оплата Заказчиком поставленного Товара осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для осуществления расходов по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации и обеспечению отдельных категорий граждан из числа ветеранов (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику как получателю средств федерального бюджета предусмотренных на соответствующий финансовый год.

Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документов, подтверждающих факт приемки поставленного Товара.

**Сумма 5 556 680,00 РУБ.**

**Количество: 29 шт.**