Описание объекта закупки

Поставка инвалидам Ростовской области телефонных устройств с текстовым выходом.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Функциональные и технические характеристики / **требования** | | *Примечание* | Кол-во  (шт.) | Цена  за ед. не более  (руб.) | Суммарная стоимость не более (руб.) |
| **Телефонное устройство с текстовым выходом** | Телефонное устройство с текстовым выходом.  Телефонное устройство с текстовым выходом (аппарат телефонный мобильный) предназначен для осуществления беспроводной связи (радиосвязи). Функциональные и технические характеристики: Стандарт применения: GSM 900/1800; Передача данных SMS-сообщений; Клавиатура должна быть с алфавитом на русском и английском языке; Высота экранного шрифта не менее 2 мм; размер экрана не менее 30\*30 мм. Меню должно быть русифицировано.  Товар иметь обязательную сертификацию на соответствие требованиям электробезопасности и электромагнитной совместимости. Наличие сертификата соответствия Таможенного Союза. Соответствие ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств ". товар должен быть изготовлены в соответствии с требованиями Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».  Комплектация: Телефон, сетевое ЗУ, краткое руководство пользователя, гарантийный талон.  Гарантийный срок – не менее 24 месяцев.  Срок пользования- не менее 7 лет | |  | 13 | 927,60 | 12 058,80 |
| **Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом** | ***Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом*.** | |  | 127 | 8 200,00 | 1 041 400,00 |
| Тип корпуса классический (моноблок) | Цельный корпус, отдельные функциональные части которого не могут смещаться относительно друг друга | *значения показателей, которые не могут изменяться* |
| Стандарт применения GSM 900/1800/1900 МГц | Наличие |
| Поддержка стандарта 4G/LTE интернет | Наличие |
| Wi-Fi точка доступа | Наличие |
| Возможность поддержки программного обеспечения, позволяющих использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка | Наличие |
| Голосовое управление | Наличие |
| Распознавание речи | Наличие |
| Русский синтезатор речи | Наличие |
| Клавиатура с алфавитом на русском языке | Наличие |
| Система позиционирования и навигации:  GPS/Глонасс-приемник | Наличие |
| Наличие автофокуса  фотокамеры | Наличие |
| Наличие встроенной вспышки фотокамеры | Наличие |
| Датчик приближения | Наличие |
| Автоматическая ориентация изображения (акселерометр) | Наличие |
| Виброзвонок | Наличие |
| Возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя) | Наличие |
| Зарядное устройство для заряда аккумулятора | Наличие |
| Диагональ дисплея | Не менее 4,8 дюйма | *минимальные значения показателей* |
| Количество ядер процессора | Не менее 4 ядер |
| Объем оперативной памяти | Не менее 2 Гб |
| Объем встроенной памяти | Не менее 16 Гб |
| Фотокамера | Не менее 8 Мпикс |
| Фронтальная камера | Не менее 3 Мпикс |
| Ёмкость аккумуляторной батареи | Не менее 3000 mAh |
| Сенсорный экран | IPS или Super IPS+ или HD Super AMOLED или TFT | *требуется указать конкретный показатель* |
| Устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:  - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;  - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».  Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».  Гарантийный срок – не менее 24 месяцев.  Срок пользования- не менее 7 лет. | |  |
|  | **Итого:** | | | **140** |  | **1 053 458,80** |

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее ТСР) исчисляется с даты предоставления его инвалиду. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утвержденные приказом Минтруда России, замена таких ТСР будут осуществляться региональным отделением по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТСР.

Место и условия поставки – предоставить Товар Получателям согласно Реестров получателей товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации: г. Ростов-на-Дону, Мясниковский, Родионово-Несветайский районы, г. Аксай, Аксайский, Багаевский, Веселовский районы, г. Константиновск, Константиновский, Семикаракорский, Усть-Донецкий, Мартыновский районы, г. Миллерово, Миллеровский, Кашарский, Чертковский, В-Донской, Шолоховский, Боковский районы, г. Зерноград, Зерноградский, Егорлыкский районы, Батайск, Кагальницкий район, п. Орловский, Орловский, Пролетарский районы,.п. Матвеев-Курган, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Куйбышевский районы, г. Белая Калитва, Белокалитвенский,Тацинский районы, г. Красный Сулин, Красносулинский ,Октябрьский районы, г.Волгодонск, Волгодонской, Цимлянский районы, г. Таганрог, г. Каменск- Шахтинский, Каменский, Тарасовский районы, г. Новочеркасск, г. Азов, Азовский район, г. Сальск, Сальский, Песчанокопский, Целинский районы, п. Зимовники, Зимовниковский, Заветинский, Дубовский, Ремонтненский районы, г. Шахты, г. Новошахтинск, г. Гуково, г. Донецк, г. Зверево, г. Морозовск, Морозовский, Советский, Милютинский, Обливский районы, право выбора одного из способа получения Товара: - по месту жительства Получателя; - в пунктах выдачи.

Поставка всей партии товара на территорию Ростовской области на склад Поставщика должна быть осуществлена в течение 10 дней с даты подписания Государственного контракта. Отсутствие полного количества товара и несоответствие техническому заданию считается существенным нарушением условий контракта.

Реестры получателей по государственному контракту предоставляются Поставщику после осуществления проверки качества и количества предложенного к поставке товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, до 15.12.2021 года.