|  |
| --- |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ****на поставку технических средств реабилитации – телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом для обеспечения инвалидов в 2021 году.** |
| **Наименование Товара1** | **Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара** |
| **Позиция в КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ)2** | **Функциональные, технические, качественные характеристики и описание товара в случае отсутствия соответствующих позиций в КТРУ 3** | **Количество, шт.** | **Начальная (максимальная) цена за шт. Товара, руб.** | **Гарантийный срок** |
| **Наименование и код товара, по КТРУ** | **Единица измерения количества товара (при наличии) по КТРУ** | **Описание товара (при наличии такого описания в позиции) по КТРУ** |
| 1. | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом | Телефонное устройство с текстовым выходом, 26.30.22.000-00000001 | штука | Описание отсутствует | Стандарт применения GSM 900/1800/1900 МГц - наличие Поддержка стандарта 4G/LTE интернет- наличиеWi-Fi точка доступа- наличиеВозможность поддержки программного обеспечения, позволяющих использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка- наличиеГолосовое управление - наличиеРаспознавание речи- наличиеРусский синтезатор речи - наличиеКлавиатура с алфавитом на русском языке - наличие Система позиционирования и навигации: GPS/Глонасс-приемник- наличие Наличие автофокуса фотокамеры- наличиеНаличие встроенной вспышки фотокамеры- наличиеДатчик приближения - наличиеАвтоматическая ориентация изображения (акселерометр) - наличиеВиброзвонок- наличие Возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя) - наличиеЗарядное устройство для заряда аккумулятора - наличиеДиагональ дисплея - не менее 4,8 дюймаКоличество ядер процессора - не менее 4 ядерОбъем оперативной памяти- не менее 2 ГбОбъем встроенной памяти - не менее 16 ГбФотокамера - не менее 8 МпиксФронтальная камера - не менее 3 МпиксЁмкость аккумуляторной батареи - не менее 3000 mAhСенсорный экран - IPS или Super IPS+ или HD Super AMOLED или TFT.Инструкция (паспорт) на русском языке - наличие | 170 | 7 700,00 | Не менее 24 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара |
| Итого: 170 шт., начальная (максимальная) цена контракта – 1 309 000 руб. 00 коп.  |
| Устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Согласно ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» предъявляются требования в следующей части («ссылка»):«Статья 5. Требования к маркировке и эксплуатационным документам1.Наименование и (или) обозначение технического средства (тип, марка, модель–при наличии), его основные параметры и характеристики, наименование и (или) товарный знак изготовителя, наименование страны, где изготовлено техническое средство, должны быть нанесены на техническое средство и указаны в прилагаемых к нему эксплуатационных документах.При этом наименование изготовителя и (или) его товарный знак, наименование и обозначение технического средства (тип, марка, модель-при наличии) должны быть также нанесены на упаковку.2.Если сведения, приведенные в пункте 1, невозможно нанести на техническое средство, то они могут указываться только в прилагаемых к данному техническому средству эксплуатационных документах. При этом наименование изготовителя и (или) его товарный знак, наименование и обозначение технического средства (тип, марка, модель–при наличии) должны быть нанесены на упаковку.3.Маркировка технического средства должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на техническое средство в доступном для осмотра без разборки с применением инструмента месте.».Согласно ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» предъявляются требования к упаковке в следующей части («ссылка»):«4.11.5 Упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.»«4.11.6.1 Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения TCP, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.»Место доставки Товара: г. Киров Кировской области и Кировская область, с доставкой по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) либо в пункты выдачи Товара.Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра Получателей Товара до 13.12.2021 года.1В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».2В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.3 В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" № 44-ФЗ от 05.04.2013г., связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов. |