**Техническое задание**

**Наименование и описание объекта закупки:** *поставка в 2021 году инвалидам телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами.*

**Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:** *150 штук*.

**Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:** *в пределах административных границ Ставропольского края по выбору инвалида (далее – Получатель Товара):*

*- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;*

*- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»*.

**Срок поставки товара (или завершения работы либо график оказания услуг):** *с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 14.12.2021 г*.

**Начальная (максимальная) цена Государственного контракта**: *1 781 666 (Один миллион семьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 70 копеек*.

ОКПД2: 26.40.20.122 - Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид и н наименование технического средства реабилитации (изделия) | Код позиции КТРУ | Код КОЗ | Функциональные и технические характеристики | Кол-во (шт.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 18-01-01  Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю 54-66 см. | 26.40.20.122. -00000001  Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю 54 - 66 см | 01.28.18.01. 01.01 | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию.  Телевизор должен быть жидкокристаллическим.  Диагональ телевизора должна быть не менее 54 см (не менее 21,26 дюйма)  Формат экрана должен быть 16:9.  Частота обновления не менее 50 Гц  Поддержка стандартов должна быть DVB-T2; DVB- С.  Телетекст с памятью не менее 10 страниц Наличие разъемов для наушников.  Мощность звука не менее 2 Вт  Акустическая система не менее одного динамика  Телевизоры с телетекстом должны обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерения»).  Меню должно быть на русском языке.  Телевизор с телетекстом должен быть укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке.  Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев с даты передачи товара Получателю и подписания акта приема-передачи товара. | 70 |
| 2 | 18-01-01-  Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см. | Не применяется | 01.28.18.01. 01.02 | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию.  Телевизор должен быть жидкокристаллическим.  Диагональ телевизора должна быть не менее 80 см (не менее 31,49 дюйма)  Формат экрана должен быть 16:9.  Частота обновления не менее 50 Гц  Поддержка стандартов должна быть DVB-T2; DVB- С.  Телетекст с памятью не менее 10 страниц Наличие разъемов для наушников.  Мощность звука не менее 2 Вт  Акустическая система не менее одного динамика  Телевизоры с телетекстом должны обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерения»).  Меню должно быть на русском языке.  Телевизор с телетекстом должен быть укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке.  Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев с даты передачи товара Получателю и подписания акта приема-передачи товара. | 80 |

*\*Использование при описании объекта закупки характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером закупаемых товаров, потребностями инвалида.*

**Требования к качеству Товара**

Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами должны соответствовать помехоустойчивости электронных реабилитационных средств информатики, сигнализации и связи – по ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия».

Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами должны соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний» Классификация. Основные параметры».

Инвалиду должен быть передан новый телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, пригодный для использования по назначению в течение срока его эксплуатации. Несоответствие качества будет определяться на основании письменных обращений инвалидов, с последующей заменой некачественного Товара в течение 20 рабочих дней, в период гарантийного срока годности Товара.

**Требования к безопасности товара**

Материалы, из которых изготавливаются телевизоры, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 720 от 16.06.1997 «Об утверждении перечня Товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы, и перечня Товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению» поставщик должен указать срок службы телевизора (индикатора). На момент выдачи Товара получателю срок службы изделия должен составлять не менее пяти лет.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара**

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения изделий в соответствии с ГОСТом Р 50444-92.

Транспортирование товара производится любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак (при его наличии), установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества**

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов в Ставропольском крае, куда следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.