**Техническое задание**

**на поставку автомобильного бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива (летнего и зимнего)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Характеристики** | **Кол-во, л** |
| **Бензин АИ-92** | Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу **≥ 92 и <95**  Экологический класс - **Не ниже** **К5** | **5500** |
| **Бензин АИ-95** | Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу **≥ 95 и <98**  Экологический класс - **Не ниже К5** | **12000** |
| **Дизельное топливо летнее** | Тип топлива дизельного – Летнее  Экологический класс - **Не ниже К5**, сорт/класс топлива - С | **1800** |
| **Дизельное топливо зимнее** | Тип топлива дизельного – Зимнее  Экологический класс - **Не ниже К5**, сорт/класс топлива – **не ниже 2** | **1984** |

**КОД и наименование по КТРУ:**

19.20.21.125-00001 – Бензин автомобильный АИ-92 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация)

19.20.21.135-00001 - Бензин автомобильный АИ-95 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация)

19.20.21.315-00002 - Топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К5 (розничная поставка)

19.20.21.325-00002 - Топливо дизельное зимнее экологического класса не ниже К5 (розничная поставка)

Качество поставляемого Товара соответствует требованиям, установленным Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 и ГОСТАм:

- ГОСТ Р 51105-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Бензин неэтилированный. Технические условия" (для бензина АИ-92);

- ГОСТ 32513-2013. Межгосударственный стандарт. Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия" (для бензина АИ-95);

- ГОСТ Р 52368-2005 Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (для дизельного топлива). Качество поставляемого товара подтверждается сертификатами соответствия.

**Требования к поставке товара**

Бесперебойное обслуживание автотранспорта Заказчика круглосуточно, в любой момент обращения в течение срока поставки Топлива.

**Срок поставки Топлива – с 10.01.2022 года по** **30.12.2022 года (включительно).**

**Место поставки** - Поставка топлива осуществляется путем выборки Заказчиком топлива в обусловленных в контракте количестве на автозаправочных станциях (далее - АЗС) **Поставщика на территории города Великого Новгорода, города Боровичи и Новгородской области (не менее чем в трех районах Новгородской области)** круглосуточно, при предъявлении оператору АЗС Топливной карты.