Проект технического задания

На поставку технических средств реабилитации – кресло–стульев с санитарным оснащением для обеспечения инвалидов в 2022 году.

1. Требования к количеству.

Общее количество Товара: 780 (семьсот восемьдесят) штук.

2. Требования к поставляемому Товару.

Товар должен отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки, в т.ч. ГОСТ Р 57766-2017 Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля.

Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Поставка осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления не содержат ядовитых (токсичных) компонентов при эксплуатации.

Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от повреждений, загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с даты поставки Товара Получателю.

3.Требования к техническим характеристикам.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **КТРУ и Наименование** | **Наименование (приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 86н)** | **Вид и наименование технического средства реабилитации** | **Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара** | **Единица измерения Товара** | **Количество Товара** |
| 1. | - | 23-01-01 Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | **Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами):**Кресло-стул должен быть предназначен для инвалидов, потерявших способность самостоятельно передвигаться. Это санитарное приспособление помогает людям в их естественных физиологических потребностях и используется в качестве передвижного туалета с судном для инвалидов. Рама кресло-стула должна быть изготовлена из металлических труб с антикоррозийным покрытием, должна быть разборной.Стульчак с накладной крышкой и ведро должны быть съемными, должны быть изготовлены из прочного легко моющегося пластика. Кресло-стул должен быть оборудован транспортировочными колесами со стояночными тормозами.Технические характеристики:Ширина между поручнями: не менее 450 мм;Высота спинки должна быть не менее 25 см;Грузоподъемность: не менее 100 кг;Должна быть возможность регулировки высоты;Поручни должны быть оснащены пластиковыми подлокотниками; Вес стула: не более 10 кг;Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. | шт. | 80 |
| 2. | - | 23-01-02 Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | **Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес):**Кресло-стул должен быть предназначен для использования при обслуживании инвалидов с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены, должен использоваться как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Рама кресло-стула должна быть изготовлена из металлических труб с антикоррозийным покрытием, должна быть разборной.Стульчак с накладной крышкой и ведро должны быть съемными, должны быть изготовлены из прочного легко моющегося пластика. Технические характеристики:Ширина между поручнями: не менее 450мм;Высота спинки должна быть не менее 25 см;Грузоподъемность: не менее 100 кг;Должна быть возможность регулировки высоты;Поручни должны быть оснащены пластиковыми подлокотниками; Вес стула: не более 10 кг;Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. | шт. | 700 |
| Итого: | **780** |

Пункты выдачи Поставщик организовывает в крупных городах Самарской области, в частности в г. Самара, г. Тольятти, г. Сызрань. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Самарской области по выбору поставщика.

4. Место поставки Товара, выдача Товара Получателям

и порядок приёмки Товара.

Поставщик обеспечивает поступление Товара в Самарскую область, предусмотренного Контрактом, для осуществления проверки Товара Заказчиком.

5. Сроки (периоды) поставки Товара.

Поставка Товара Поставщиком осуществляется по 17 августа 2022 года включительно.

Поставка и передача Товара осуществляется на всей территории Самарской области по месту жительства Получателей или его законного представителя не позднее 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

При самостоятельном обращении Получателей за получением Товара в стационарные пункты выдачи Товара, организованные Поставщиком, выдача осуществляется Поставщиком в день обращения Получателей.

Выбор места получения Товара осуществляет Получатель, по предварительному устному согласованию с Поставщиком.

После подписания Контракта Заказчик выдает Получателям Направление.