*Приложение № 2*

*к извещению о проведении электронного аукциона*

**Описание объекта закупки**

**на поставку ходунков в целях социального обеспечения граждан в 2024 году[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара (работы, услуги)[[2]](#footnote-2), | позиция КТРУ[[3]](#footnote-3) | Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара | Количество, шт. |
| 1. | 6-10-01.Ходунки шагающие | 32.50.22.129-00000012- Ходунки опорные стандартные, складные | **Технические и функциональные характеристики Товара:**  1. Ходунки – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемое обеими руками пользователя, возможно в комбинации с верхней частью тела.  2. По соотношению высоты ходунков и роста пользователя шесть типоразмеров ходунков, благодаря механизму регулирования высоты.  3. Рукоятки (ручки) ходунков изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой  теплопроводностью, иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки.  4. Опоры ходунков имеют наконечники такой конструкции, которая обеспечивает надежное их удержание на опорах.  5. Конструкция наконечников ходунков обеспечивает легкость их замены (при необходимости) и не должна создавать эффекта «присоски» с поверхностью, по которой происходит движение ходунка. 6. Наконечники ходунков изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения.  7. Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения.  8. Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь может без применения специальных инструментов. 9. Устройство складывания обеспечивает надежную фиксацию ходунка в рабочем положении.  10. Допустимая масса пользователя не менее100 кг. В комплект входит:  - ходунки;  - паспорт на изделие;  - гарантийный талон.  **Требования к качеству:**  Поставляемый товар новый (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).  **Требования к транспортировке:**  Транспортировка осуществляется видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта  **Требования к упаковке:**  Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 237 |
| 2 | 6-10-02. Ходунки  на колесах | 32.50.22.129-00000012- Ходунки опорные стандартные, складные | **Технические и функциональные характеристики Товара:**  1. Ходунки – вспомогательное техническое средство с двумя колесиками и двумя рукоятками, предназначенное для облегчения ходьбы пользователя, управляемое обеими руками пользователя, возможно в комбинации с верхней частью тела.  2. Двухколесный ходунок устроен следующим образом: два колеса спереди и две ножки с резиновыми наконечниками сзади обладать высокой устойчивостью.  3. По соотношению высоты ходунков и роста пользователя несколько типоразмеров ходунков, благодаря механизму регулирования высоты.  4. Рукоятки (ручки) ходунков изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки, ширина рукояток не менее 25 мм. не более 50 мм.  Допустимая масса пользователя не менее100 кг.  5. Устройство регулирования высоты имеет отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения.  6. Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь может без применения специальных инструментов.  7. Устройство складывания обеспечивает надежную фиксацию ходунков в рабочем положении. В комплект входит:  - ходунки;  - паспорт на изделие;  - гарантийный талон.  **Требования к качеству:**  Поставляемый товар новый (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).  **Требования к транспортировке:**  Транспортировка осуществляется видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта  **Требования к упаковке:**  Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 47 |
| 3 | 6-10-05. Ходунки-роллаторы | 32.50.22.129-00000012- Ходунки опорные стандартные, складные | Технические и функциональные характеристики Товара:  1. Ходунки – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы в помещении, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемое обеими руками пользователя, возможно в комбинации с верхней частью тела.  2. По соотношению высоты ходунков и роста пользователя несколько типоразмеров ходунков, благодаря механизму регулирования высоты.  3. Ходунки не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида.  4. Рукоятки (ручки) ходунков изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки.  5. Устройство регулирования высоты имеет отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения.  6. Конструкция роллатора предусматривает небольшое сидение, поперечную прочную перекладину, играющую роль спинки.  7. Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь может без применения специальных инструментов. 8. Ходунки оснащены ручными тормозами, обеспечивающими притормаживание при движении.  9. Устройство складывания обеспечивает надежную фиксацию ходунков в рабочем положении. 10. Допустимая масса пользователя не менее100 кг.  В комплект входит:  - ходунки;  - паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара на русском языке (указать);  - гарантийный талон.  11. Ходунки отвечают требованиям:   |  |  | | --- | --- | | Товар соответствует требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». |  |   Требования к качеству:  Поставляемый товар новый (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).  Требования к транспортировке:  Транспортировка осуществляется видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта  Требования к упаковке:  Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 44 |
| 4 | 6-10-03. Ходунки с опорой на предплечье | 32.50.22.129-00000012 - Ходунки опорные стандартные, складные | **Технические и функциональные характеристики Товара:**  1.Ходунки четырехколесные с опорой на предплечье предназначены для создания устойчивой опоры при ходьбе, вес тела при этом переносится на предплечье, за счет чего разгружается позвоночник и ноги.  2.Ходунки изготовлены из прочных металлических сплавов.  3.Ходунки оснащены мягким опорным столом, обтянутым искусственной кожей.  4. Рукоятки (ручки) ходунков изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки.  5.Ходунки легко регулируются по высоте.  Допустимая масса пользователя не менее100 кг.  6.Ходунки оборудованы четырьмя колесами с двумя тормозами.  В комплект входит:  - ходунки;  - паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);  - гарантийный талон.  **Требования к качеству:**  Поставляемый товар новый (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).  **Требования к транспортировке:**  Транспортировка осуществляется видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта  **Требования к упаковке:**  Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 6 |
| 5 | 6-10-04. Ходунки с подмышечной опорой | 32.50.22.129-00000012 - Ходунки опорные стандартные, складные | **Технические и функциональные характеристики Товара:**  1. Ходунки имеют подмышечную опору, которая дополняет конструкцию ходунков, обеспечивает высокий уровень устойчивости во время передвижения.  2. Основание изделия изготовлено из прочных металлических сплавов.  3. Ходунки имеют регулировку высоты подмышечников.  4. Максимальная ширина ходунка не более 56 см., что позволяет легко проходить в дверной проем.  5. Рукоятки (ручки) ходунков изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, имеет такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки.  Максимальная нагрузка не менее100 кг  6. Ходунки оснащены резиновыми наконечниками.  В комплект входит:  - ходунки;  - паспорт на изделие, содержащий описание и правила эксплуатации товара на русском языке  - гарантийный талон.  **Требования к качеству:**  Поставляемый товар новый (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).  **Требования к транспортировке:**  Транспортировка осуществляется видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта  **Требования к упаковке:**  Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 1 |

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

**Сроки поставки Товара в Вологодскую область:** в соответствии с календарным планом.

Календарный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2023 год [[4]](#footnote-4) | Количество  (шт.) |
| 1 | 6-10-01.Ходунки шагающие | В срок до 20 декабря 2023 года | 237 |
| 2 | 6-10-02. Ходунки  на колесах | В срок до 20 декабря 2023 года | 47 |
| 3 | 6-10-05. Ходунки-роллаторы | В срок до 20 декабря 2023 года | 44 |
| 4 | 6-10-03. Ходунки с опорой на предплечье | В срок до 20 декабря 2023 года | 6 |
| 5 | 6-10-04. Ходунки с подмышечной опорой | В срок до 20 декабря 2023 года | 1 |
| ИТОГО: | | | 335 |

**Срок поставки Товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «15» августа 2024г. Срок действия контракта до 30.09.2024.

Поставка Товара Получателю не превышает 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Место выдачи Товара получателям:** Вологодская область. По выбору получателя: по месту жительства получателя либо в пункте выдачи Товара.

1. *Закупка включает наименования товара, определенного на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».* [↑](#footnote-ref-1)
2. *В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».* [↑](#footnote-ref-2)
3. *В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Указываются периоды (этапы) поставки Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, в том числе сроки (число, месяц или количество дней с даты заключения Контракта), количество Товара* [↑](#footnote-ref-4)