**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**  **в соответствии со** **статьей 33** **Закона**

**Техническое задание**

 **Предмет закупки:** поставка легковых автомобилей для обеспечения застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве, в 2023 году

**Наименование товара:** Легковой автомобиль.

1. **Требования к товару, условиям поставки:**
	1. Автомобили должны быть легковыми.
	2. Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.
	3. Автомобили должны быть 2023 года изготовления.
	4. Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору ОК - 034-2014 (КПЕС 2008) ОКПД 2 29.10.59.390, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.
	5. Поставляемые автомобили должны соответствовать "ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки" в части:

*«4.1.1 Действие рабочей и запасной тормозных систем при торможении должно быть адекватным воздействию на орган управления тормозной системы.*

*4.2.1 Изменение усилия при повороте рулевого колеса должно быть плавным во всем диапазоне угла его поворота.*

*4.3.5 Внешние световые приборы КТС должны быть работоспособны.*

*4.4.1 КТС должно быть укомплектовано стеклами, предусмотренными изготовителем.*

*4.5.1 КТС должны быть укомплектованы шинами согласно эксплуатационной документации изготовителя КТС.*

*4.7.1 Места для сидения в КТС, конструкция которых предусматривает наличие ремней безопасности, должны быть ими оборудованы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действовавших на момент выпуска КТС в обращение.*

*4.10.1 Показания сигнализаторов бортовых (встроенных) средств контроля и диагностирования на КТС, оснащенных такими средствами, должны соответствовать работоспособному состоянию КТС. Бортовые средства контроля и диагностирования должны быть комплектны и сохранны, их видимые повреждения не допускаются.*

*4.12.1 Идентификационный номер, нанесенный на КТС, должен соответствовать указанному в регистрационных документах на это КТС.»*

* 1. Автомобили должны быть оборудованы в соответствии с п. 15 Приложения №3 "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств" утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877
	2. Автомобили должны быть предназначены для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций с различными уровнями поражений (без обеих ног, без левой ноги) и по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).
	3. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиль должно быть изготовлено и установлено промышленным способом.
	4. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должно иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.
	5. Комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля. Автомобиль должен быть заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.
1. **Документы, подтверждающие соответствие автомобиля установленным требованиям:**
	1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.
	2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (без обеих ног, без левой ноги).
2. **Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

• гарантийный талон на автомобиль;

• копия выписки из электронного паспорта транспортного средства;

• сервисная книжка;

• руководство по эксплуатации автомобиля;

• договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком) (Приложение: Форма договора о передаче автомобиля);

• копия одобрения типа транспортного средства;

• копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой ноги; правой ноги; обеих ног);

• другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей

1. **Требования к количеству Товара.**

Количество поставляемых автомобилей –2шт.

1. **Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:**
	1. Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.
	2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантийный срок в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега с даты подписания Акта сдачи- приемки Товара Получателем.
	3. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передачи Товара.
	4. Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.
	5. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.
	6. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.
	7. Срок службы товара должен составлять не менее 7 (семи) лет.
2. **Технические требования к автомобилям. Комплектация.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Позиция в КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ)1 | Наименование товара в соответствии с программой реабилитации пострадавшего (ПРП) | Технические характеристики и описание товара, в случае отсутствия их в соответствующих позиций в КТРУ (дополнительная информация) | Обоснование необходимости дополнительной информации | Количество, объем (шт.) | Начальная (максимальная) цена за шт. Товара, руб. | Гарантийный срок | Срок службы, лет |
| Наименование и код товара по КТРУ | Единица измерения количества товара (при наличии) по КТРУ | Описание товара (при наличии такого описания в позиции) по КТРУ |
| 1 | Автомобиль легковой 29.10.20.000-00000012 | штука | Тип двигателя- бензиновый;рабочий объем двигателя, см3 : >1500 или ≤2000;Тип коробки передач- автомат;Тип привода- моноприводный; Количество посадочных мест – 5 штук | Транспортное средство легковой автомобиль АКПП | Категория транспортного средства - М1;Тип кузова: - седан, хетчбек, либо универсал;Количество дверей не менее 4;Колесная формула/ведущие колеса: 4х2/передние;Схема компоновки автомобиля;Расположение двигателя: переднее поперечное;Трансмиссия (тип): автоматическая;Топливо - Бензин с октановым числом не менее 92 | *В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст. 33 44-ФЗ, связанные с организацией работы Заказчика по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, качественными изделиями и использование показателей и требований обусловлено необходимостью позиционирования технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. Также, наименование изделия в техническом задании связано с потребностью Заказчика по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, техническими средствами реабилитации, в соответствии с рекомендациями в программах реабилитации пострадавших.* | 2 | 1 383 377,78 | не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) после подписания Акта сдачи- приемки Товара Получателем | Не менее 7 лет  |

**Итого: количество товаров : 2 шт. Начальная (максимальная) цена контракта 2 766 755 руб. 56 коп**

1 *В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.*

**Место доставки товара**: Российская Федерация, Кировская область, склад Поставщика (Представителя Поставщика) в г. Кирове

**Срок поставки товара**: по 26.05.2023г.