**Приложение №1 к извещению об осуществлении закупки**

### Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви сложной для обеспечения в 2024 году

Выполнение работ по изготовлению Изделий осуществляется Исполнителем по Направлениям Заказчика и включает в себя: снятие мерок, изготовление Изделий, подходящих Получателям с учетом их физиологических данных, примерку, индивидуальную подгонку и выдачу Изделий Получателям, обучение Получателей пользованию Изделиями.

Требования к техническим и функциональным характеристикам Изделий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименование в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02. 2018 г. №86н | Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках Изделий | Объем  (пара, 2 шт.) |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара)  ОКПД2 32.50.22.153 - Обувь ортопедическая сложная для взрослых КТРУ 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально  Дата включения позиции в каталог  09.11.2018  Дата начала обязательного применения позиции каталога 01.02.2019- бессрочно | 9-02-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Обувь ортопедическая (1 полупара) на сохраненную конечность при односторонней ампутации на утепленной подкладке: обувь с коррекцией дополнительных сопутствующих деформаций на сохраненную конечность, с невысокой боковой поддержкой, с межстелечным слоем (с выкладкой свода, супинатором, пронатором, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости). Верх обуви из натуральной кожи. Материал подкладки – мех натуральный или искусственный.  Обувь на протез (1 полупара), мужская, женская: с невысокой боковой поддержкой. Верх обуви из натуральной кожи; Материал подкладки – мех натуральный или искусственный.  Изготовлено по индивидуальным подгоночным колодкам. | 7 |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара)  ОКПД2 32.50.22.153 - Обувь ортопедическая сложная для взрослых  КТРУ 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально  Дата включения позиции в каталог  09.11.2018  Дата начала обязательного применения позиции каталога 01.02.2019- бессрочно | 9-01-01 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Обувь ручного производства, изготовлена индивидуально для каждого конкретного Получателя по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинским показаниям: при укорочении нижней конечности; на слоновую стопу; при ампутационных дефектах стоп; при разной длине следа и других показаниях.  Верх обуви из натуральной кожи.  Материал подкладки – кожа подкладочная или обувные текстильные материалы в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя.  Изготовлена по подгоночным ортопедическим колодкам. | 29 |
| 3 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара)  ОКПД2 32.50.22.153 - Обувь ортопедическая сложная для взрослых  КТРУ 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально  Дата включения позиции в каталог  09.11.2018  Дата начала обязательного применения позиции каталога 01.02.2019- бессрочно | 9-02-01 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Обувь ручного производства, изготовлена индивидуально для каждого конкретного Получателя по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний: при укорочении нижней конечности; на слоновую стопу; при ампутационных дефектах стоп; при разной длине следа и других показаниях.  Верх обуви из натуральной кожи.  Подкладка: мех натуральный или искусственный или прессукно в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя.  Изготовлена по подгоночным ортопедическим колодкам. | 29 |
| 4 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара)  ОКПД2 32.50.22.153 - Обувь ортопедическая сложная для взрослых  КТРУ 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально  Дата включения позиции в каталог  09.11.2018  Дата начала обязательного применения позиции каталога 01.02.2019- бессрочно | 9-01-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Обувь ортопедическая (1 полупара) на сохраненную конечность при односторонней ампутации без утепленной подкладки: обувь с коррекцией дополнительных сопутствующих деформаций на сохраненную конечность, с невысокой боковой поддержкой, с межстелечным слоем (с выкладкой свода, супинатором, пронатором, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости). Верх обуви из натуральной кожи. Материал подкладки – кожа подкладочная или текстильные материалы в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя.  Обувь на протез (1 полупара), мужская, женская: с невысокой боковой поддержкой. Верх обуви из натуральной кожи; Материал подкладки – байка.  Изготовлено по индивидуальным подгоночным колодкам. | 7 |
| Итого: | | | | 72 |

Изделия ручного производства.

При изготовлении сложной ортопедической обуви предусмотрено несколько примерок. Изделия устойчивы к воздействию физиологической жидкости (пота).

Обувь повседневная устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, используемые для изготовления наружных деталей низа обуви на утепленной подкладке, морозостойкими.

Межстелечный слой устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла в теплой воде до температуры не выше плюс 40°С.

Сложная ортопедическая обувь обеспечивает (в зависимости от вида):

- достаточность опороспособности конечности;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Изделия соответствуют ГОСТ Р 54739-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия», ГОСТ Р 55638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требования безопасности».

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке Изделий**

Упаковка Изделий обеспечивает защиту Изделий от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки.

**Требования к качеству результата работ**

Работы по обеспечению Получателей Изделиями считаются эффективно исполненными. У Получателей созданы условия для предупреждения развития деформации стоп и благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателей Изделиями выполнены с надлежащими качеством и в установленные сроки.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Изделий**

Гарантийный срок, предоставляемый Исполнителем на Изделия, составляет 30 (тридцать) дней со дня подписания Получателями Актов сдачи-приемки работ. Установленный настоящим разделом срок не распространяется на случаи нарушения Получателями условий эксплуатации Изделий.

Работник структурного подразделения, ответственный за проведение закупки

Крамаренко Ксения Сергеевна, ведущий специалист-эксперт отдела

организации страхования профессиональных рисков