**Описание объекта закупки**

**техническое задание к проведению электронного запроса котировок**

**на поставку технических средств реабилитации электронных видеоувеличителей для обеспечения ими в 2024 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Код позиции  (КТРУ, ОКПД2) | Требования, предъявляемые к техническим и функциональным характеристикам Товара | | | | | Кол-во (шт.) |
| Наименование характеристики | | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| Тип характеристики (количественная) | Тип характеристики (качественная) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Электронный ручной видеоувеличитель | КТРУ: 28.99.39.190-00000282- Видеоувеличитель  ОКПД2 26.40.33.190 |  | Тип | Ручной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 65 |
| Максимальный уровень увеличения, крат |  | ≥10 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |
|  | Интерфейс | слот для SD-карты |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Наличие аккумулятора/элементов питания в комплекте | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Наличие встроенных динамиков | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Наличие дополнительных функций | Автофокус |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Наличие дополнительных функций | Стоп кадр |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Наличие дополнительных функций | Хранение изображений |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Наличие кнопок управления | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Наличие подсветки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Складная конструкция | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Наличие чехла/сумки в комплекте | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Наличие экрана | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип питания | От аккумулятора |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Тип питания | От сети |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Цветная HD камера | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Наличие сетевого адаптера в комплекте | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ИТОГО | | | | |  |  | 65 |

Итого количество: **65 шт.**

(оди **Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам электронных ручных видеоувеличителей**

Слабовидящим может считаться любой человек с нарушением зрения, который не может видеть через обычные очки газетный шрифт. Слабовидящим считается и человек с суженным полем зрения.

Независимо от типа и степени нарушений, а также возраста, в большинстве случаев восприятие можно улучшить следующими приспособлениями: телескопическими устройствами - монокулярами, лупами, увеличительными очками – гиперокулярами и электронно-оптическими устройствами.

Оптические и электронно-оптические средства для коррекции слабовидения способствуют частичной компенсации ограничений к обучению, трудовой деятельности, самообслуживанию, ориентации. Особенно они важны для трудовой деятельности лиц, занятых в сфере интеллектуального труда, а также для получения общего и профессионального образования. Выбор устройства осуществляется индивидуально в зависимости от характера патологии органа зрения, анатомо-оптических характеристик и других офтальмологических параметров.

Электронные ручные видеоувеличители должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также требованиям государственных стандартов на однородные группы ТСР, санитарно-эпидемиологическим требованиям действующих санитарных правил.

Электронные ручные видеоувеличители должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51075-2017 «Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия».

Электронные ручные видеоувеличители должны соответствовать ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия».

**Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке**

**электронных ручных видеоувеличителей**

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка электронных ручных видеоувеличителей к месту нахождения получателей должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Упаковка электронных ручных видеоувеличителей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара**

Гарантийный срок эксплуатации должен быть - 24 месяца. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

**Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки**

Сроки поставки товара: товар поставляется в полном объеме в Белгородскую область в соответствии с календарным планом. Поставка товара получателям не должна превышать 15 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Направлений (с даты получения от заказчика реестра Направлений товара до 22 ноября 2024 г.)

Место поставки товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

– в стационарных пунктах выдачи, в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи товара и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.