**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации - слуховых аппаратов в 2024 году.

**1. Описание объекта закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Код позиции(КТРУ, ОКПД2)  | Требования, предъявляемые к техническим и функциональным характеристикам Товара | Кол-во (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
|  |  | Тип характеристики (количественная) | Тип характеристики (качественная) |  |  |  |  |  |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | КТРУ 26.60.14.120-00000004- Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости, ОКПД2: 26.60.14.120 |  | Диапазон частот слуховых аппаратов | не уже 0,1 – 6,0 кГц |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 100 | Шт. |
| Количество каналов цифровой обработки звука |  | ⩾8 | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество программ прослушивания |  | ⩾4 | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверхмощных |  | ⩾136⩽141 | дБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальное усиление слуховых аппаратов |  | ⩾78  | дБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Регулировка (ограничения) ВУЗД в каждом канале | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Диапазон регулятора громкости | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Режим телефонной катушки | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Звуковой индикатор разряда батареи | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Переключение программ слухового аппарата | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | КТРУ 26.60.14.120-00000004- Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости, ОКПД2: 26.60.14.120 |  | Диапазон частот слуховых аппаратов | не уже 0,1 – 6,0 кГц |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 100 | Шт. |
| Количество каналов цифровой обработки звука |  | ⩾8 | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| Количество программ прослушивания |  | ⩾4 | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверхмощных |  | ⩽134 | дБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| Максимальное усиление слуховых аппаратов |  | ⩾61  | дБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  | Регулировка (ограничения) ВУЗД в каждом канале | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Диапазон регулятора громкости | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Режим телефонной катушки | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Звуковой индикатор разряда батареи | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Переключение программ слухового аппарата | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| ИТОГО |  |  | 200 | Шт. |

*В отношении товара(-ов), включенного(-ых) в Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: дополнительная информация указана заказчиком в связи с отсутствием в КТРУ описания товара(-ов) и в целях определения соответствия закупаемого(-ых) товара(-ов) потребностям заказчика для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.*

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» в частях:

1. «Область применения»,

4. «Типы и основные параметры»,

5. «Общие технические требования»,

ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, в частях:

1. «Область применения»,

4. «Общие технические требования» или иным ГОСТ и ТУ к которым присоединился участник закупки.

Конструкция слуховых аппаратов должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, самостоятельную настройку и регулировку (при необходимости).

Материалы, из которых изготавливаются слуховые аппараты не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

В комплект поставки должны входить:

- стандартный ушной вкладыш для слухового аппарата;

- элемент питания.

Поставляемый Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующую декларацию о соответствии или сертификат соответствия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 N 2425 " Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»" либо иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

**Требования к гарантийным обязательствам:**

- к гарантии качества товара, работы, услуги: Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, должен быть новым (который не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или у которого была осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющиеся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям описания объекта закупки.

- к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества: Гарантийный срок Товара должен быть 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением), при этом участник закупки может предложить Товар с гарантийным сроком, превышающим указанный срок.

Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

- к гарантийному обслуживанию товара: При передаче Товара Получателям предоставляются гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены должен быть выдан Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

**Требования к маркировке, упаковке:**

На Товар должны быть нанесены товарный знак (при наличии), установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и его товарный вид. При этом товар должен быть в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации..

**2. Количество и место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта:**

Количество – 200 шт.

Российская Федерация.

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Брянской области право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

**3. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "02" сентября 2024 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.