Техническое задание

**1. Описание объекта закупки**

**Объект закупки:** Поставка в 2023 году телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер вида ТСР (изделий)\* | Наименование и код позиции КТРУ | Наименование Товара | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | | | Кол-во  (шт) |
| Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 18-01-01-2 | 26.40.20.122-00000007  Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | Назначение | Для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию |  | 380 |
| Диагональ телевизора |  | Не менее 80 см (не менее 31,5 дюйма) |
| Экран жидкокристаллический | Наличие |  |
| Формат экрана | 16 : 9 |  |
| Частота обновления |  | Не менее 50 ГЦ |
| Поддержка стандартов DVB-T2; DVB-C | Наличие |  |
| Телетекст с памятью |  | Не менее 10 страниц |
| Разъемы для наушников | Наличие |  |
| Мощность звука |  | Не менее 2 Вт |
| Акустическая система |  | Не менее одного динамика |
| Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерения») | Наличие |  |
| Меню на русском языке | Наличие |  |
| Пульт дистанционного управления | Наличие |  |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| Итого | |  | | | | | 380 |

1. **\*** *Приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р».*

**2. Гарантии качества**

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев.

**3. Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и условиям транспортировки Товара**

Телевизоры с телетекстом - носители видеоинформации с субтитрами для инвалидов с нарушением слуховых функций.

Телевизоры с телетекстом классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код трехуровневой классификации 22 18 15.

Корпус и экран телевизоров не должны иметь деформаций и повреждений. Изображение и воспроизведение цвета должны быть четкими и естественными. Телевизоры с телетекстом в процессе эксплуатации должны иметь предельно допустимые уровни выходных сигналов, влияющих на реабилитационное воздействие (уровни яркости, контрастности и т.п.), возникающие при переходных процессах включения и выключения телевизоров, и при работе в условиях неисправностей.

Обязательная сертификация на соответствие требованиям электробезопасности и электромагнитной совместимости. Телевизоры с телетекстом должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: TP ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» TP ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

На изделие должны быть нанесены товарный знак (при наличии), установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Срок поставки Товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 31 марта 2023 года.

**Место поставки Товара:** предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи"[[1]](#footnote-1).

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный N 38897. [↑](#footnote-ref-1)