***Приложение №2***

***к извещению о проведении электронного аукциона***

**Описание объекта закупки**

**на поставку кресло-стульев с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП в целях социального обеспечения граждан в 2024 году[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара (работы, услуги)[[2]](#footnote-2),  | позиция КТРУ[[3]](#footnote-3) | Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара | Количество, шт. |
| 1. | **Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП** | нет | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для инвалидов и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата при их самообслуживании и уходе за ними при оправлении ими естественных нужд в учреждениях социального обслуживания и в быту.Комплектация кресла-стула с санитарным оснащением предполагает наличие боковой поддержки (регулируемой по ширине), подголовника (регулируемого по высоте) и регулировки сиденья по глубине.Каркас кресла-стула с санитарным оснащением представляет собой сборную устойчивую нескладывающуюся раму, скрепленную коррозионно-стойкими болтами, закрытыми заглушками.Вертикальная рама-рукоять кресла-стула выполнена из высокопрочного алюминиевого профиля с приваренной к ней алюминиевой опорной пластиной, на которую крепится спинка сиденья. Рама-рукоять покрыта полимерной краской и имеет выгнутую форму для удобства перемещения сопровождающим лицом.Спинка кресла-стула изготовлена из вспененного полиуретана и оснащена ремнем безопасности.Боковая поддержка туловища выполнена из алюминия, покрыта ударопрочной полимерной эмалью и имеет резиновые накладки.Боковая поддержка туловища регулируется по ширине с обеих сторон. Регулировка бесступенчатая, производится посредством регулировочных гаек.Сиденье кресла-стула изготовлено из вспененного полиуретана, имеет съемную мягкую крышку из вспененного полиуретана.Сиденье имеет гигиенический вырез в центре и эргономичные закругления под бедрами пациента.Кресло-стул имеет туалетное судно.Устройство для поддержки головы состоит из мягкого подголовника и регулируемой конструкции для изменения его высоты расположения и глубины выдвижения относительно переднего края сиденья.Подголовник изготовлен из вспененного полиуретана и имеет анатомическую форму с выраженной боковой поддержкой.Подлокотники кресла-стула изготовлены из полимерного синтетического материала, откидываются назад вниз, оснащены пружинными штифтами для фиксации в рабочем положении.Подножки кресла-стула быстросъемные, поворотные (с фиксацией в рабочем положении), с возможностью регулирования высоты расположения опорных площадок для ступней. Опорные площадки для ступней имеют эргономичную рифленую поверхность с упором для пятки.Передние и задние колёса на вилках из особо прочного пластика, самоориентирующиеся, с возможностью поворота на 360º, для облегчения движения вилка имеет наклон.Шины литые, выполнены из полиуретана.В наличии индивидуальный тормоз на каждом из 4-х колес, с одновременной блокировкой поворота колеса.Кресло-стулья имеют три типоразмера (ширины сидений от 26 см по 40 см), что позволит наиболее точно подобрать размер изделия для возраста конкретного ребенка.Максимально допустимая нагрузка не менее 50 кг.Масса изделия (в полной комплектации) не более 25 кг.В комплектацию входят: паспорт на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание.Кресло — стулья с санитарным оснащением должны отвечать требования ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля». |  14 |

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

**Сроки поставки Товара в Вологодскую область:** в соответствии с календарным планом.

Календарный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2024 год\* | Количество(шт.) |
| 1 | **Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП** | В течение 5(пяти) рабочих дней с даты заключения контракта | 14 |
| ИТОГО: |  14 |

**Срок поставки Товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «15» августа 2024г. Срок действия контракта до «30» сентября 2024г.

Поставка Товара Получателю не превышает 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Место выдачи Товара получателям:** Вологодская область. По выбору получателя: по месту жительства получателя либо в пункте выдачи Товара.

\**Указываются периоды (этапы) поставки Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, в том числе сроки (число, месяц или количество дней с даты заключения Контракта), количество и стоимость Товара.*

1. *Закупка включает наименования товара, определенного на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».* [↑](#footnote-ref-1)
2. *В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».* [↑](#footnote-ref-2)
3. *В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.* [↑](#footnote-ref-3)