**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и номер вида изделия\* | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Объем, (шт.) |
| 1 | 8-04-02 Протез предплечья с микропроцессорным управлением | Гильза индивидуального изготовления из различных видов материалов - по медицинским показаниям. Кисть с микропроцессорным управлением, с возможностью программирования не менее 8 схватов. Протез укомплектован аккумулятором и зарядным устройством. | 1 |
|  |  | **Итого:** | **1** |

**Требования к качеству работ:**

Выполняемые работы по обеспечению инвалида протезом верхних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов конечностей пациентов с помощью протезов конечностей. Должны быть выполнены работы по обеспечению Получателей изделиями с индивидуальными параметрами изготовления. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с назначением и предназначаться исключительно для компенсации ограничений жизнедеятельности конкретного Получателя.

Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 58267-2018, ГОСТ Р 59226-2020.

**Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления**

**гарантии качества работ:**

Гарантийный срок на протез предплечья с микропроцессорным управлением начинает действовать после обеспечения изделием Получателя и составляет не менее 3 лет (для детей инвалидов – не менее 1 года).

В течение этого срока Исполнитель должен производить замену или ремонт изделия бесплатно (если изделие выходит из строя в течение гарантийного срока не по вине Получателя). Возмещение расходов за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделия до истечения его гарантийного срока производится за счет средств Исполнителя.

**Срок и место выполнения работ:**

Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение работ по обеспечению инвалида протезом предплечья с микропроцессорным управлением со сроком изготовления не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты принятия Направления от Получателя, но не позднее 20 ноября 2022 года (включительно).

Прием заказа на изготовление, снятие мерок и выдача готового изделия должна быть осуществлена по месту нахождения Исполнителя. Предоставление Получателю стационара (при необходимости).