Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Описание объекта закупки

**на поставку в 2022 году транспортных средств (автомобилей с адаптированными органами управления различных модификаций) для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

**1.** **Условия поставки:**

1.1 Автомобили должны быть легковыми.

1.2 Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

1.3 Автомобили должны быть 2022 года изготовления.

1.4 Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011), Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 №855

 1.5 Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

 1.6 Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

 1.7 Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 005-93, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождению от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

 1.8 Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций нижних конечностей должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

 1.9 Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

 1.10 Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

 **2. Требования к документам, подтверждающим соответствие Товара установленным требованиям.**

2.1 Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011, ПП от 12.05.2022 №855.

2.2 Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений нижних конечностей).

**3. Документы, передаваемые вместе с Товаром**

- гарантийный талон на автомобиль;

- выписка из электронного паспорта транспортного средства;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателем о приобретении Получателем автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком;

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобиля категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений нижних конечностей;

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

1. **Требования к техническим характеристикам товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование товара** **(ОКПД2)** | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** |
| 29.10.59.390 - Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировкиАвтомобиль для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, используемых для их реабилитации (далее – автомобили, Товар) - автомобили, для лиц с нарушением функций ногс механической трансмиссией для лиц с отсутствием нижней конечности или эквивалентным нарушением функции нижних конечностей | Категория автомобиля | М1 |
| Тип кузова/количество дверей | седан или хэтчбек/ не менее 4 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2/ передние |
| Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый |
| Трансмиссия (тип) | механическая |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. |
| Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011, с изменениями и дополнениями в соответствии с ПП РФ от 12.05.2022 №855, с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 специальные средства управления (адаптированные органы управления) |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |
| **Количество: 2 шт.** | 1 960 000,00 |

 **5. Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара**

 5.1 Срок гарантии на поставленный Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

 5.2 В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

 5.3 Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование (для автомобилей, предназначенных для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций нижних конечностей.

 5.4 Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передаче Товара.

 5.5 Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

 5.6 Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

 5.7 Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

 **6. Требования к качеству, упаковке и отгрузке Товара**

 6.1 Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке

 6.2 Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011, Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 №855

 6.3 При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Актов сдачи-приемки Товара.

 **7. Место, объем и срок (период) поставки.**

 Место поставки товара: Российская Федерация, Республика Тыва г. Кызыл, склад Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности).

 Общее количество поставляемых автомобилей –2 штуки, из них:

Транспортные средства для инвалидов без левой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые- 1 шт.

Транспортные средства для инвалидов без обеих ног: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые – 1 шт.

 Срок поставки товара**:** **–** до 15 декабря 2022 г.

 **8. Порядок формирования цены.**

 Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе на транспортировку, хранение и предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание автомобилей, оформление всех документов, необходимых для постановки автомобилей на учет в органах ГИБДД, налоги, уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен оплатить в связи с исполнением обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 **9.** **Условия передачи и приемки Товара.**

 Передача автомобилей должна осуществляться со склада Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) в г. Кызыл, при предоставлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.