Техническое задание

Поставка инвалидам слуховых аппаратов костной проводимости.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.

Количество – 2 штуки.

 Срок поставки: Российская Федерация, Республика Коми: по месту жительства Получателя и в пункте выдачи Товара.

 Место поставки: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 31 августа 2022 года

Упаковка должна производиться в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и Хранение».

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представленной на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность».

При использовании Товара по назначению не должно быть угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Товара по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации ГОСТ Р 52770-2016.

Товар должен соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар должен соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар должен соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар должен соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Товар должен соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ Р 51024-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний».

Товар должен соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Наименование Товара, описание функциональных и технических характеристик | Ценаза единицу, руб. | Количество, шт. | Итого, руб. |
| Слуховой аппарат **костной проводимости (не имплантируемый)**(для детей) | Слуховой аппарат костной проводимости (не имплантируемый) (для детей).Показатели:-обработка сигнала – цифровая,-тип фиксации на голове пользователя – бандаж головной мягкий (мягкая головная лента) – наличие,- автоматическое шумоподавлениеМинимальные, максимальные значения показателей:**-не менее 4 – х\* программ прослушивания;**- нижняя граница частотного диапазона **125 Гц (Герц);**- верхняя граница частотного диапазона **8000 Гц (Герц).**- Максимальный ВУЗД90 **не менее** **124\* дБ (децибел);**- Количество каналов цифрового анализа и обработки звукового сигнала **не менее** **15\*.** | не более 500000,00 | 2 | Не более 1000000,00 |
|  | Итого: |  |  | не более 1000000,00 |

Гарантийный срок Товара составляет **не менее 12 месяцев\*** со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

**Обязательные требования к организации и режиму работы пунктов выдачи:**

 Поставщик должен организовать в день, следующий за днем заключения Контракта, пункт выдачи в городе Сыктывкаре и уведомить Заказчика о фактическом открытии пункта выдачи и начале работы посредством почтовой, факсимильной связи или посредством электронной почты.

Пункт должен находиться в отапливаемом помещении на первом этаже, иметь места для ожидания и оформления документов. Расстояние до здания, в котором расположено помещение пункта выдачи, от остановки общественного транспорта не должно превышать 500 метров. Режим работы пункта: не менее 8 часов в будни и в один выходной день в неделю.

 Поставщик не позднее одного рабочего дня с даты организации пункта выдачи Товара должен предоставить Заказчику информацию об адресе, телефонах и графике работы пункта выдачи путем направления сообщения посредством электронной почты и почтовой связи.