**Раздел II. Описание объекта закупки**

**Поставка средств опоры в целях социального обеспечения.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции по ОКПД2/ КТРУ** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| 1 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | 32.50.22.129 | Описание | Ходунки предназначены для страдающих различными формами ДЦП, при которых они сохраняют равновесие, но лишены возможности самостоятельно ходить. Ходунки собираются и регулируются без применения специальных инструментов. | Штука | 50 |
| Конструкция | складная |
| Размер | не менее 3-х типоразмеров, в зависимости от роста получателя. |
| Максимальная грузоподъемность | от 35 кг до 100 кг (в зависимости от типоразмера). |
| Оснащение  | - механизм регулировки высоты; - подлокотные опоры с рукоятками из нескользящего материала;- фиксаторы для таза (поддерживающие трусики) с регулируемыми ремешками; - стабилизаторы спины, регулируемые по ширине с фиксирующим регулируемым ремнем безопасности; - передние и задние колеса;  |
| Передние колеса  | имеют поворотный механизм с фиксацией, позволяющий передвигать ходунки прямо и в сторону |
| Задние колеса | имеют храповый механизм |
| Поверхности | всех деталей ходунков не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида. |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | Наличие |
| Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. |
| Соответствие ГОСТ | Р 51632-2021Р ИСО 11199-1-2022ISO 10993-1-2021ISO 10993-5-2011ISO 10993-10-2011Р 52770-2016 |
| **2** | Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу | 32.50.22.129/32.50.22.129-00002086 | Описание | Ходунки предназначены для детей-инвалидов, страдающих различными формами ДЦП. Ходунки состоят из опорной рамы с колесами.  | Штука | 5 |
| Рама ходунков | изготовлена из прочного легкого, устойчивого к коррозии материала |
| Оснащение | -мягкая опора для спины, регулируемая по горизонтали и вертикали;-складные мягкие боковые поддержки, регулируемые по длине и ширине захвата;-откидное сиденье;-удерживающий пояс;-колёсные складные антиопрокидыватели;-задние колеса со стояночным тормозом;-передние самоориентирующиеся колеса с фиксаторами положения;-съемные упоры для рук с кистевыми захватами, регулируемые по высоте и горизонтали;-механизм регулирования высоты;-корзина. |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | Наличие |
| Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. |
| Соответствие ГОСТ | Р 51632-2021РИСО 11199-1-2022ISO 10993-1-2021ISO 10993-5-2011ISO 10993-10-2011Р 52770-2016 |

*Участник закупки должен конкретизировать в своей заявке характеристики по предлагаемому товару в соответствии с инструкцией по заполнению заявки, а именно:*

*1) указать товарный знак в случае его наличия;*

*2) наименование страны происхождения товара;*

*3) конкретизировать значения характеристик, содержащих термины и символы:*

*-* ***«не менее X»****- значение, предлагаемое участником закупки, должно быть равно или больше установленного значением характеристики;*

*-* ***«от»*** *подразумевается, что значение, указанное заказчиком, включено в предел допустимых значений, а значение, предлагаемое участником закупки, должно быть равно или больше установленного значением характеристики.*

*-* ***«до»*** *подразумевается, что значение, указанное заказчиком, включено в предел допустимых значений, а значение, предлагаемое участником закупки, должно быть равно или меньше установленного значением характеристики.*

***По всем остальным наименованиям характеристик должно быть указано согласие с указанным Заказчиком значением в предлагаемом товаре.***