*Приложение № 2*

*к Извещению об открытом*

*аукционе в электронной форме*

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

**Поставка электронных ручных видеоувеличителей для инвалидов в 2023 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| 1. | Электронный ручной видеоувеличитель  Наименование товара по КТРУ,  код позиции КТРУ:  без привязки к КТРУ  ОКПД2  26.40.33.190 | Электронный ручной видеоувеличитель (ЭРВУ) должен быть предназначен для чтения плоскопечатного текста Получателями с остротой зрения 0,03-0,1.  Прибор должен иметь следующие технические характеристики и режимы:  - наличие цветного высококонтрастного дисплея (монитора) с размером по диагонали не менее 4,3 дюйма;  - регулировка увеличения изображения в диапазоне от 7 до 14 крат (возможно расширение указанного диапазона);  - наличие не менее 9 режимов отображения;  - режим фиксации изображения на дисплее;  - режим записи изображения в память на флэш-карту;  - режим просмотра изображений, записанных на флэш-карте;  - режим записи и воспроизведения звукового комментария для каждого записанного изображения;  - длительность каждого звукового комментария не менее 30 секунд;  - включение, выключение, а также переключение режимов работы должно сопровождаться звуковыми сигналами;  - питание от сети переменного тока при помощи сетевого адаптера и от встроенного аккумулятора или батареи;  - время непрерывной работы от встроенного аккумулятора или батареи не менее 2-х часов;  - наличие светодиодного индикатора заряда батареи и визуальной индикации разряда батареи;  - наличие разъемов для подключения сетевого адаптера, выход на наушники и внешнюю акустическую систему, слот для флэш-карты.  - габаритные размеры ЭРВУ не более 150х95х40 мм;  - вес ЭРВУ (без сетевого адаптера) не более 220 граммов.  В комплект поставки ЭРВУ должны входить:  - электронный ручной видеоувеличитель;  - плоскопечатное (крупным шрифтом) и звуковое (на флэш-карте) руководства по эксплуатации;  - флэш-карта не менее 2 Гб;  - головной телефон;  - сетевой адаптер;  - сумка с ремнем для переноски;  - упаковочная коробка. | 105 |
|  | Итого |  | 105 |

Заказчиком применяются собственные характеристики товара, в связи с отсутствием характеристик данного товара в позиции КТРУ.

Наименование товара в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения должны соответствовать:

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

- ГОСТ Р 51075-2017 «Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия».

Товар должен быть новым (ранее не использованным), свободным от прав третьих лиц, без дефектов и повреждений.

Товар должен быть в упаковке, что обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (в соответствии с п. 4.11 ГОСТ Р 51632-2021).

Срок пользования Товаром устанавливается Приказом Минтруда России от 05.03.2021 N 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями" не менее 7 лет.

**Гарантийные обязательства (требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара)**

Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Данный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).