**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Поставка терапевтических тренажеров для тренировки силы рук и ног для обеспечения в 2023 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1. Х**арактеристики терапевтических тренажеров для тренировки силы рук и ног (далее – Товар):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | КТРУ | Наименование Товара | Характеристики Товара | Количество штук |
| 1 | 32.50.50.190-00000181 - Велотренажер | Велотренажер медицинский терапевтический  | **Терапевтический тренажер для тренировки силы рук и ног должен быть предназначен для реабилитационной тренировки функций верхних и нижних конечностей посредством вращательных упражнений.** **Тренажер состоит из: высокопрочной опоры, на которой вверху закреплен руль с вращающимися рукоятками, отдельных ручек-опор, которые используются получателем во время тренировки ног. Ручки должны быть независимы от ручных педалей тренажера для рук, используемых во время тренировки рук.****Велотренажер должен иметь:** **-выдвижную опорную ножку, которая должна обеспечивать устойчивость при установке тренажера.****-мобильность за счет наличия транспортировочных колес** **-возможность использования устройства: из инвалидной коляски и с обычного стула****-специальные металлические педали (опоры для ног) с завышенными краями или фиксаторами для стабильности ног во время тренировки** **-рукоятки для захвата кистью руки, которые должны обеспечивать надежную фиксацию рук во время тренировки рук.****-функцию «Спазм контроль» с возможностью коррекции чувствительности срабатывания при появлении спастики, изменения направления вращения и регулировки силы тяги мотора.****- операционную панель, которая должна быть с дисплеем, на котором должна отображаться скорость, время тренировки, направление вращения.****-возможность изменения высоты (без инструмента) для регулировки тренажера под рост получателя, операционная панель тренажера должна перемещаться совместно с ним для удобства просмотра информации на экране операционной панели,** **-электропитание от сети должно быть не более 220V****Тренажер должен иметь следующие размеры****Высота – в диапазоне не менее 70 см и не более 150 см (с возможностью регулировки);****Ширина –не менее 40 см и не более 100 см;****Вес – не менее 40 кг и не более 60 кг.****В комплект тренажера должен входить индивидуальный комплект запасных частей, инструментов, принадлежностей, необходимый для технического обслуживания, эксплуатационная документация, инструкция на русском языке**Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:- «ГОСТ Р 51260-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Тренажеры реабилитационные. Общие технические требования»;- ГОСТ Р МЭК 60601-1-2022. Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик»- «ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности». | 2 |
|  | **Итого** | **2** |

|  |
| --- |
| 1. **Срок поставки Товара**
 |
| Не более 30 календарных дней с момента обращения Получателя с направлением, выданным Заказчиком по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями» (далее – Направление на получение Товара). |
| 1. **Условия и порядок поставки Товара**
 |
| Поставляемый Товар должен быть новым (не бывший в употреблении, в ремонте, не восстановленный).Передача Товара Получателю должна осуществляться поставщиком при предоставлении Получателем:- паспорта Получателя;- Направления на получение Товара.Передача Товара Получателем должна осуществляться поставщиком только после проведения Заказчиком выборочной проверки Товара. После проведения выборочной проверки Заказчик направляет поставщику реестр получателей Товара, которым выдал Направление на получение Товара. Поставка должна включать:- адресную доставку Товара по фактическому месту пребывания (проживания) Получателя в городе Москве и в Московской области;- распаковку, сборку Товара (в случае необходимости) для определения соответствие Товара антропометрическим показателям Получателя и требуемым характеристикам;- проведение инструктажа Получателя (представителя Получателя) по эксплуатации Товара;- передачу с Товаром инструкции пользователя Товара на русском языке со сведениями о переданном Товаре.В результате приемки Получателем (представителем Получателя) доставленного Товара, поставщиком и Получателем (представителем Получателя) подписывается акт приема-передачи Товара, который должен составляться в 3-х экземплярах (по одному экземпляру Заказчику, поставщику, Получателю (представителю Получателя)).В случае отказа и(или) невозможности приемки Получателем (представителем Получателя) доставленного Товара поставщик в срок не более 3 рабочих дней со дня получения такого отказа должен предоставить данную информацию Заказчику с обязательным приложением подтверждающих документов и указанием причин такого отказа и(или) невозможности приемки. |
| 1. **Требования к гарантийному сроку и сервисной службе**
 |
| Гарантийный срок эксплуатации Товара должен быть не менее 24 месяцев с момента передачи Товара Получателю и подписания Получателем акта приемки Товара.При обращении Получателя за услугами по гарантийному ремонту Товара, проведение несложного ремонта должно осуществляться в день обращения Получателя либо в срок не более 3-х дней с даты обращения Получателя.Поставщик должен предусмотреть возможность выезда соответствующих специалистов по месту фактического пребывания (проживания) Получателя в городе Москве и в Московской области для определения характера поломки и проведения несложного ремонта Товара. В случае, если проведение ремонта по месту нахождения (проживания) Получателя не представляется возможным, поставщик должен предусмотреть возможность для доставки Товара в целях проведения гарантийного ремонта в сервисный центр и обратно. |