**Место выполнения работ:** снятие мерок, примерка и выдача готовых Изделий в специализированных помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры или по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем).

**Сроки выполнения работ:** Выдать готовое изделие, соответствующее техническому заданию контракта непосредственно Получателю на основании направления в не более 60 календарных дней с момента получения от Заказчика списков Получателей, Последняя выдача Изделий Получателям в рамках государственного контракта должна быть осуществлена не позднее 30 октября 2022 года.

**Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров**, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки | | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование показателя  (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться |
| 1 | 9-02-03 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов)  (пара) | Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. Обувь должна быть представлена в различных моделях, ассортимент должен содержать обувь без утепленной подкладки. Обувь должна надежно фиксироваться на ноге в аппарате. | Соответствует | пара | 14 |
| 2 | 9-01-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. Обувь должна быть представлена в различных моделях, ассортимент должен содержать обувь без утепленной подкладки. Обувь должна надежно фиксироваться на ноге в аппарате. | Соответствует | пара | 14 |
| 3 | 9-01-03 Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей инвалидам (без учета детей-инвалидов)  (пара) | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей без утепленной подкладки. Изготавливается в зависимости от конструкции и размера искусственной стопы. | Соответствует | пара | 26 |
| 4 | 9-01-06 Вкладной башмачок для взрослых | Башмачок вкладной (мужской, женский) предназначается для компенсации отсутствующего сегмента стопы и назначается пользователям с врожденными или ампутационными дефектами.  Конструкция изделия с индивидуальными параметрами изготовления учитывает анатомо-функциональные особенности пользователя и изготавливается по медицинскому заказу. Особенности конструкции изделий в зависимости от их функционального назначения. Изделия при использовании не должны вызывать нарушения целостности кожных покровов и кровообращения.  Изделия выпускаются штучно. Изделия в соответствии с требованиями медицинского заказа могут быть асимметричными при заказе в паре | Соответствует | пара | 3 |
| 5 | 9-02-03 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей-инвалидов  (пара) | Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. Обувь должна быть представлена в различных моделях, ассортимент должен содержать обувь на утепленной подкладке. Обувь должна надежно фиксироваться на ноге в аппарате. | Соответствует | пара | 60 |
| 6 | 9-01-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов  (пара) | Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. Обувь должна быть представлена в различных моделях, ассортимент должен содержать обувь на утепленной подкладке. Обувь должна надежно фиксироваться на ноге в аппарате. | Соответствует | пара | 60 |
| ИТОГО | | | |  | 177 |

Соответствие ГОСТа: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские» п.4. Общие положения.

Ортопедическая обувь должна соответствовать ГОСТ Р 55638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требование безопасности».