|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование и описание объекта закупки**  **Предмет закупки: Поставка кресло-стульев с санитарным оснащением на 2024 год.** | | | | | Приложение №3 к извещению  о проведении электронного аукциона | |
| **Характеристика товара** | | | | | **Количество (объем работы, услуги)** | **Единица измерения** |
| **Номер вида и наименование технического средства реабилитации (изделия), в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02. 2018 г. №86н**  **Технические и функциональные характеристики Товара** | **Код позиции** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единицы измерения характеристики** |
| Кресло-стул с санитарным оснащением  (без колес) | 32.50.22.129 | Ширина сидения | Не менее  360,00 | мм | 175 | штука |
| Грузоподъемность | Не менее  100 | кг |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | да | - |
| Предназначен для использования инвалидами с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены. | да | - |
| Рама с полимерным покрытием не подвергаемая коррозии при контакте с водой | да | - |
| Съемное судно с крышкой | да | - |
| Санитарное сиденье с накладной крышкой, | да | - |
| Изготовленные из легко моющегося материала; | да | - |
| Подлокотники | откидные | - |
| Опоры | 4 | шт |
| Регулировка сидения по высоте | да | - |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | 32.50.22.129 | Ширина сидения | Не менее  360 | мм | 80 | штука |
| Грузоподъемность | Не менее  100 | кг |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | да | - |
| Предназначен для использования инвалидами с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены. | да | - |
| Регулировка сидения по высоте | да | - |
| Наличие стояночной тормозной системы | да | - |
| Поворотные колеса | 4 | шт |
| Подлокотники | откидные | - |
| съемное судно с крышкой | да | - |
| Санитарное сиденье с накладной крышкой | да | - |
|  |  | Изготовленные из легко моющегося материала; | да | - |  |  |
|  |  | Рама с полимерным покрытием не подвергаемая коррозии при контакте с водой | да | - |  |  |

Кресло-стулья с санитарным оснащением должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля». ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» в части раздела 4 «Общие технические требования».

Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. Товар не должен иметь механических повреждений.

Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредствам службы доставки (почтовым отправлением). Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен обеспечиваться гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо должна быть осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества. Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика). Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

**Дополнительные условия**

Необходимо наличие действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

**Срок поставки товара:** Товар должен быть поставленв полном объеме в Курскую область, в соответствии с календарным планом течение 10 (десять) календарных дней со дня заключения государственного контракта. Срок поставки товара получателям: с даты получения от Заказчика реестров получателей товара, но не ранее 01 января 2024 года по 31 августа 2024. Поставка товара получателям не должна превышать 20 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара.

**Место получения товара:**

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».