|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ в соответствии со статьей 33 Закона**  **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  **на поставку технических средств реабилитации – электронных ручных видеоувеличителей в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2024 году.** | | | | | | | |
| **Наименование Товара1** | | **Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара** | | | | | |
| **Позиция в КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ)** | | | **Функциональные, технические, качественные характеристики и описание товара в случае отсутствия соответствующих позиций в КТРУ** | **Количество, шт.** | **Начальная (максимальная) цена за шт. Товара, руб.** |
| **Наименование и код товара, по КТРУ/ОКПД2** | **Единица измерения количества товара (при наличии) по КТРУ** | **Описание товара (при наличии такого описания в позиции) по КТРУ** |
| № пп. | Электронный ручной видеоувеличитель | Видеоувеличитель, 28.99.39.190-00000282/  26.40.33.190  аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая | штука | Электронный ручной видеоувеличитель должен иметь следующие технические характеристики и режимы:  Тип – ручной.  Минимальный уровень увеличения: ≤ 5  Максимальный уровень увеличения, крат: ≥ 10  Наличие экрана – да.  Размер диагонали экрана, дюйм (25,4мм.): ≥ 3 и < 5  Цветная HD камера: да  Количество цветовых режимов, штука: ≥ 4  Тип питания: от аккумулятора, от сети  Максимальное время автономной работы от аккумулятора, час: ≥ 2  Наличие сетевого адаптера в комплекте – да  Наличие кнопок управления – да  Наличие подсветки – да  Наличие дополнительных функций: автофокус, стоп кадр, хранение изображений  Наличие складной или выдвижной ручки - да  Наличие чехла/сумки в комплекте – да  Вес: ≤ 0,3 кг. | - | 60 | 28 500,00 |
| 1. |
| Итого: 60 шт., начальная (максимальная) цена контракта – 1 710 000 руб. 00 коп. | | | | | | | |
| В соответствии с ГОСТ Р 51075-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия» предъявляются следующие требования в части (ссылка):  «3. Термины и определения  3.1. Видеоувеличитель: электронное устройство, предназначенное для вывода увеличенного изображения, полученного с помощью камеры на дисплей, с возможностью адаптации изображения по целому ряду параметров, включая цвета, яркость и т.п.».  Устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:  -TP ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;  -TP ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».  Согласно ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний предъявляются следующие требования к упаковке (ссылка):  «Раздел 4.11 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение:  4.11.5. Упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.  4.11.6.1. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения TCP, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.»  Место доставки Товара: г. Киров Кировской области и Кировская область, с доставкой по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) либо в пункты выдачи Товара.  Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра Получателей Товара по 30.10.2024 года.  Гарантийный срок - 24 месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара  Поставщик обязан еженедельно предоставлять Заказчику сведения о статусе отработки выданных направлений на получение Товара.  1В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р». | | | | | | | |