*Приложение № 2*

*к Извещению о запросе котировок в электронной форме*

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

Поставка электронных ручных видеоувеличителей в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт.  |
| 1. | Электронный ручной видеоувеличительОКПД226.40.33.19028.99.39.190-00000282 – Видеоувеличитель | - тип: ручной;- максимальный уровень увеличения, крат: ≥ 10;- минимальный уровень увеличения: ≤5;- наличие экрана: да;- интерфейс: слот для SD-карты, USB;- размер диагонали экрана: ≥3 и <5, Дюйм 25,4 мм;- наличие подсветки: да;-возможность регулировки: громкость чтения, яркость изображения;- количество цветовых режимов: ≥8;- цветная HD камера: да;- вес: ≤0,3 кг;- наличие чехла/сумки в комплекте: да;- наличие сетевого адаптера в комплекте: да;- тип питания: от сети, от аккумулятора. | 85 |
|  | Итого |  | 85 |

Наименование товара в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения должны соответствовать:

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51075-2017 «Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия»;

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар должен быть новым (ранее не использованным), свободным от прав третьих лиц, без дефектов и повреждений.

Срок пользования Товаром устанавливается Приказом Минтруда России от 05.03.2021 N 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями" не менее 7 лет.

**Гарантийные обязательства (требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара)**

Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Данный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).