Приложение №1 к извещению о проведении закупки

**Описание объекта закупки**

1. **Способ определения поставщика:** Аукцион в электронной форме.
2. **Предмет государственного контракта:** выполнение работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения по изготовлению протезов и протезно-ортопедических изделийв 2024 году: **Аппараты на верхние конечности** (далее – Изделие)**.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Технические характеристики** | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во, шт.** | **Сумма, руб.** |
| **Аппарат на кисть и лучезапястный сустав** | **Аппарат на кисть и лучезапястный сустав -** состоит из гильзы предплечья и кисти, соединенных между собой металлическими шинами. Гильза предплечья и кисти изготовлены из полиэтилена низкого давления с высокой плотностью, с малой усадкой, физиологически безвредной строго по индивидуальному гипсовому слепку пациента. Гильзы предплечья и кисти соединяются металлическими шинами с полицентрическим шарниром, с возможностью изменения, коррекции и фиксации определенного угла движения по медицинским показаниям пациента. Крепление на застёжках типа «Контакт (Велкро)» | 80 000,00 | 3 | 240 000,00 |
| **Аппарат на лучезапястный сустав** | **Аппарат на лучезапястный сустав -** должен состоять из гильзы кисти и гильзы предплечья соединенных между собой металлическими шинами. Гильзы кисти и гильзы предплечья должны быть изготовлены из полиэтилена низкого давления с высокой плотностью, с малой усадкой, физиологически безвредной строго по индивидуальному гипсовому слепку пациента. Гильзы кисти и гильзы предплечья соединяются металлическими шинами с механическим замком (фиксатором) или без (по назначению). Кистевой и локтевой шарнир должен иметь две оси вращения, с возможностью изменения, коррекции и фиксации определенного угла движения в шарнире по медицинским показаниям пациента. Крепление аппарата на шнуровке или на застёжках типа «Контакт (Велкро)». | 56 666,67 | 3 | 170 000,01 |
| **Аппарат на локтевой сустав** | **Аппарат на локтевой сустав** состоит из гильзы плеча, гильзы предплечья, соединенных между собой металлическими шинами. Гильза плеча и предплечья изготовлены из полиэтилена высокого или низкого давления индивидуально по слепку. Допускается смягчение подкладочным материалом с мелкоячеистой структурой внутренних стенок гильзы. Допускается декорирование гильзы термобумагой. Гильзы плеча и предплечья соединяются между собой металлическими шинами с локтевым шарниром с механическим замком (фиксатором). Крепление аппарата на шнуровке или на застёжках типа «Контакт (Велкро)». | 56 666,67 | 3 | 170 000,01 |
| **Аппарат на всю руку**  | **Аппарат на всю руку** состоит из гильзы плеча, гильзы предплечья и кисти, соединенных между собой металлическими шинами. Гильза плеча, предплечья и кисти изготовлены из полиэтилена низкого давления с высокой плотностью, с малой усадкой, физиологически безвредной строго по индивидуальному гипсовому слепку пациента. Гильзы плеча и предплечья соединяются металлическими шинами с локтевым полицентрическим шарниром. Локтевой шарнир имеет одну ось вращения, с возможностью изменения, коррекции и фиксации определенного угла движения в локтевом шарнире по медицинским показаниям пациента. Кисть изготавливается из полиэтилена с высокой плотностью, с малой усадкой, физиологически безвредной гипоаллергенной. Кисть соединяется металлическими шинами имеющий одну ось вращения, с возможностью изменения, коррекции и фиксации определенного угла движения в лучезапястном суставе по медицинским показаниям пациента. Крепление аппарата на шнуровке или на застёжках (капка-штрипка). | 160 000,00 | 5 | 800 000,00 |
| Должен соответствовать: ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2021, ГОСТ Р 52770-2016.Срок гарантии — 6 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем |
| **ИТОГО** | **14** | **1 380 000,02** |

1. **Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):** цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, а также передача *аппаратов верхних конечностей* Получателю до места пребывания в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.
2. **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** выполнение работ по снятию мерок и слепков с протезируемой (ортезируемой) конечности Получателя, по подгонке Изделий в присутствии и при участии Получателя, а также передача готовых Изделий Получателю и их приёмка Получателем, включая случаи гарантийного ремонта, производятся по месту пребывания Получателя на территории Республики Саха (Якутия), либо (по согласованию с Получателем и Заказчиком) по месту нахождения Заказчика или по месту нахождения Исполнителя в ГО «Якутск». Передача Получателям готового Изделия осуществляется **в течение 60 (шестидесяти) календарных дней** с даты получения Исполнителем от Заказчика Реестра получателей Изделий, **но не позднее «16» сентября 2024 года**.
3. **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:** оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного Исполнителем в единой информационной системе.
4. **Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта:** 5% от начальной (максимальной) цены контракта.
5. **Размер обеспечения исполнения государственного контракта:** 30% от начальной (максимальной) цены контракта. В случае осуществления закупки в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона 44-ФЗ, итоговый размер обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт (ч. 6.2 ст. 96 Закона 44-ФЗ).
6. **Размер обеспечения заявки:** 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

Начальник ОСП Н.С. Протопопова