**Техническое задание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Устройство управления автомобилем** | **Трансмиссия** | **Кол-во автомобилей, шт** |
| Для пострадавшего с нарушением функций обеих ног | Механическая | 1 |
| Для пострадавшего с нарушением функции левой ноги | Механическая | 1 |
| Для пострадавшего с нарушением функции правой ноги | Механическая | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** | **Количество, шт.** |
| 1. | Автомобиль с адаптированными органами управления для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражения (нарушение функций обеих ног) | Категория автомобиля | М1 | 1 |
| Тип/кузова/количество дверей | Седан/4 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 /передние |
| Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| Расположение двигателя | Переднее поперечное |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| Тип коробки передач | С механическим управлением |
|  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3\* | Не менее 1500 и не более 1600. |  |
|  |  | Топливо\* | Бензин с октановым числом не менее 95 |  |
| 2. | Автомобиль с адаптированными органами управления для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражения (нарушение функций левой ноги) | Категория автомобиля | М1 | 1 |
| Тип/кузова/количество дверей | Седан/4 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 /передние |
| Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| Расположение двигателя | Переднее поперечное |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| Тип коробки передач | С механическим управлением |
|  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3\* | Не менее 1500 и не более 1600. |  |
|  |  | Топливо\* | Бензин с октановым числом не менее 95 |  |
| 3. | Автомобиль с адаптированными органами управления для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражения (нарушение функций правой ноги) | Категория автомобиля | М1 | 1 |
| Тип/кузова/количество дверей | Седан/4 |  |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 /передние |
| Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| Расположение двигателя | Переднее поперечное |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| Тип коробки передач | С механическим управлением |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Не менее 1500 и не более 1600. |
| Топливо\* | Бензин с октановым числом не менее 95 |

Автомобили должны соответствовать требованиям ГОСТ 33997-2016, Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №877 (далее – ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобиля и его компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

 - Автомобили должны быть легковые.

 - Автомобили должны быть новые, ранее не бывшие в эксплуатации.

 - Автомобили должны быть 2022 года изготовления.

 -Автомобили, предназначенные для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве с нарушениями функций (левой ноги, правой ноги, обеих ног) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

 - Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиль должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

 - Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия.

**Гарантия на Товар**\* не менее 36 месяцев или не менее 100 000 (сто тысяч) км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю (застрахованному лицу).

Срок гарантии качества на отдельные комплектующие изделия и элементы Товара предоставляются в соответствии с Сервисной книжкой на Товар.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю (застрахованному лицу) при фактической передачи Товара.

Дата передачи Товара Получателю (застрахованному лицу) указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 10 (десять) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

Условия перевозки Товара полностью обеспечивают полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

При поставке некачественного Товара, Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течении 30 (тридцать) календарных дней, с момента получения мотивирующего отказа Получателя от подписания Акта сдачи-приемки Товара.

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

- гарантийный талон на автомобиль;

- выписку из электронного паспорта;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- руководство по эксплуатации средств управления (адаптированных органов управления), установленных на автомобили категории М1;

- договор между Поставщиком Товара, Получателем Товара и Заказчиком;

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия действующего сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1;

- другие документы, в котором определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.