**Техническое задание**

Место поставки товара: Поставка осуществляется на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации.

Сроки поставки товара: С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара, но не ранее 09.01.2023 года по «30» сентября 2023 года.

**Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование показателя(неизменяемое) | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 7-04-02 Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней | Ширина сиденья, см. | 27 (или регулировка на заданное значение). | шт. | 1 |
| Глубина сиденья, см | 27 (или регулировка на заданное значение). |
| Высота подлокотника, см | 15 (или регулировка на заданное значение). |
| Высота подножки, см | 20 (или регулировка на заданное значение). |
| Спинка с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Сиденья с регулируемым углом наклона | Наличие |
| Подлокотники, регулируемые по высоте | Наличие |
| Подножка, регулируемая по высоте  | Наличие |
| Подголовник | Наличие |
| Боковые опоры для головы | Наличие |
| Боковые опоры для тела | Наличие |
| Поясничный валик | Наличие |
| Валик или ремень для сохранения зазора между ногами | Наличие |
| Держатели для ног | Наличие |
| Ремень для пятки | Наличие |
| Нагрудный ремень | Наличие |
| Поясной ремень | Наличие |
| 2 | 7-04-02 Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней | Ширина сиденья, см | 42 (или регулировка на заданное значение). | шт. | 1 |
| Глубина сиденья. см | 42 (или регулировка на заданное значение). |
| Высота подлокотника, см. | 20 (или регулировка на заданное значение). |
| Высота спинки, см | 45 (или регулировка на заданное значение). |
| Высота подножки, см. | 40 (или регулировка на заданное значение). |
| Спинка с электрическим способом регулировки угла наклона. | Соответствие. |
| Сиденья с электрическим способом регулировки угла наклона | Соответствие. |
| Подлокотник регулируемые по высоте | Соответствие. |
| Подножка с электрическим способом регулировкой угла наклона. | Соответствие. |
| Центральный привод. | Соответствие. |
| Подголовник | Наличие. |
| Боковые опоры для головы | Наличие. |
| Боковые опоры для тела | Наличие. |
| Поясничный валик | Наличие. |
| Валик или ремень для сохранения зазора между ногами, | Наличие. |
| Держатели для ног | Наличие. |
| Ремень для пятки | Наличие. |
| Нагрудный ремень | Наличие. |
| Поясной ремень | Наличие. |
| 3 | 7-04-02 Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней | Ширина сиденья, см | 35 (или регулировка на заданное значение). | шт. | 1 |
| Глубина сиденья. см | 34 (или регулировка на заданное значение). |
| Высота подлокотника, см. | 20 (или регулировка на заданное значение). |
| Высота подножки, см. | 37 (или регулировка на заданное значение). |
| Спинка с электрическим способом регулировки угла наклона спинки | Соответствие. |
| Сиденья с регулируемым углом наклона | Соответствие. |
| Подлокотник регулируемые по высоте | Соответствие. |
| Подножка с электрическим способом регулировки угла наклона. | Соответствие. |
| Центральный привод | Наличие. |
| Подголовник | Наличие. |
| Боковые опоры для головы | Наличие. |
| Боковые опоры для тела | Наличие. |
| Валик или ремень для сохранения зазора между ногами, | Наличие. |
| Держатели для ног | Наличие. |
| Ремень для пятки | Наличие. |
| Нагрудный ремень | Наличие. |
| Поясной ремень | Наличие. |