Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов

протезами нижних конечностей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование**  **изде­лия** | **Описание видов работ** | **Кол-во, шт** |
| 1 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии  **32.50.22.121** | С косме­тической облицовкой мягкой полиурета­новой (листо­вой поролон). Косметиче­ское покрытие об­лицовки – чулок косметический. Приемная гильза инди­видуальная, из литьевого слоисто­го пластика на основе акрилов­ых смол. С приемными сменными гильзами - не менее 3 шт. по необходимости. Вкладная гильза из вспененных мате­риалов при необходимости.  Крепление с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или облегченное с использованием наколенника.  Сто­па одноос­ная шарнирная с пластиковым заклад­ным элементом в передней части и щико­лотки с регу­лируемым пяточным амортизато­ром средней жёстко­сти или сто­па пенополиуретановая. | 1 |
| 2 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии  **32.50.22.121** | С косме­тической облицовкой мягкой полиурета­новой (листо­вой поролон). Косметиче­ское покрытие об­лицовки – чулок косметический. С приемной гильзой инди­видуальной, из литьевого слоисто­го пластика на основе акрилов­ых смол. С приемными сменными гильзами - не менее 3 шт. по необходимости. Вкладная гильза из вспененных мате­риалов при необходимости. Крепление протеза бедра на культе инвали­да с исполь­зованием ко­жаных комплектующих или вакуум­ное, или с при­менением бед­ренного поддерживающего бан­дажа.  Коленный шарнир одноосный с зам­ковым устройством или полицентриче­ский коленный шарнир с неометрическим замыканием, зависимым регулированием фаз сгибания и разгибания.  Сто­па одноос­ная шарнирная с пластиковым заклад­ным элементом в передней части и щико­лотки с регу­лируемым пяточным амортизато­ром средней жёстко­сти или сто­па пенополиуретановая. | 1 |

|  |
| --- |
| Способ проведения закупки: |
| Открытый конкурс в электронной форме |
| НМЦК: |
| Начальная сумма цен указанных единиц – 169 280 (Сто шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят) рублей 67 копейки. Максимальное значение цены контракта - 2 935 446 (Два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч четыреста сорок шесть) рублей 33 копейки. |
| Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ (оказываемых услуг), единицы измерения: |
| Закупка без объема (в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"). |
| ГОСТы |
| ГОСТ Р 53869-2021 |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: |
| г. Липецк и Липецкая область, в том числе об­служивание инвалидов выездными бригадами на дому. |
| Выполнение работ в срок, не превышаю­щий 35 ка­лендарных дней с даты получения реестра получателей. Доставка готовых изделий - по месту фактического проживания инвалида (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию инвалидов (в пределах Липецкой области).  Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию инвалидов - не ме­нее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гаран­тийного обслужива­ния; по заявлению инвалидов в период предоставления га­рантии качества осу­ществлять выезд на дом. |
| Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: |
| - Срок выполнения работ –в срок, не превышающий 35 календарных дней, с даты получения реестра, не позднее 14.11.2022г (включительно). |
| Требования к гарантийному сроку товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товаров, к расходам на эксплуатацию товаров, к обязательности осуществления монтажа и наладки товаров, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товаров: |
| Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей (далее - изделие) предусматривает индивидуальное изготов­ление, обуче­ние пользова­нию и их выдачу.  Гарантийный срок устанавливается не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня выдачи готового изделия.   1. В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств. |
| Наименование документа (ов), подтверждающих соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: |
| Проведение работ по обеспечению инвалидов Изделиями должно осуще­ствляться в соответствии с сертификатами, регистрационными удостоверениями или декларациями о соответ­ствии, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов. |