**Техническое задание (описание объекта закупки и условия исполнения государственного контракта)**

Поставка многофункциональных устройств (МФУ) и принтеров для нужд Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Кол-во (объем) | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1 | Многофункциональное устройство (МФУ) | Цветность печати -Черно-Белая,Максимальный формат печати - А4,Наличие устройства автоподачи сканера – Да,Технология печати – Электрографическая,Возможность автоматической двухсторонней печати – Да,Наличие факса – Нет,Наличие ЖК-дисплея - ДаКласс энергетической эффективности – не ниже В,Способ подключения - USB,Способ подключения - Ethernet (RJ-45),Суммарная емкость лотков подачи бумаги для печати, стр. - ≥ 250,00Суммарная емкость выходных лотков, стр. - ≥ 150,00 ,Тип сканирования - Протяжный,Тип сканирования – Планшетный,Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черно-белого картриджа – Да,Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки – Да,Возможность сканирования в форматах – А4,Совместимость – Windows,Наличие интерфейсного кабеля для подключения к компьютеру в комплекте поставки - ДаМаксимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi - ≥ 1 200,00Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi - ≥ 1 200,00Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi - ≥ 1 200,00Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi - ≥ 1 200,00Количество оригинальных черно-белых картриджей, поставляемых с оборудованием – Штука ≥ 2,00Режим сканирования - На USB-накопитель,Режим сканирования - В сетевую папку,Суммарная емкость устройства автоподачи сканера оригиналов – Лист ≥ 50,00Скорость черно-белого копирования в формате А4, стр/мин - ≥ 40,00Скорость черно - белой печати в формате А4 по ISO/IEC 24734, стр/мин - ≥ 40,00Объем установленной оперативной памяти – Мегабайт ≥ 512,00Ресурс фотобарабана, страница - ≥ 30 000,00Частота процессора – Мегагерц ≥ 1 200,00Возможность двухстороннего сканирования – ДаКоличество печати страниц в месяц – Штука ≥ 100 000,00 | 10 | шт. | 40 003,00 | 400 030,00 |
| 2 | Принтер | Цветность печати -Черно-Белая,Максимальный формат печати - А4,Технология печати – Электрографическая,Способ подключения - USB,Способ подключения - Ethernet (RJ-45),Скорость черно - белой печати в формате А4 по ISO/IEC 24734, стр/мин - ≥ 40,00Наличие автоматической двусторонней печати – ДаНаличие дисплея – ДаКласс энергетической эффективности – не ниже В,Объем установленной оперативной памяти – Мегабайт ≥ 512,00Суммарная емкость выходных лотков, стр. - ≥ 150,00Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черно-белого картриджа – ДаМаксимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi - ≥ 1 200,00Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi - ≥ 1 200,00Количество оригинальных черно-белых картриджей, поставляемых с оборудованием – Штука ≥ 2,00Наличие в комплекте поставки кабеля питания – ДаРесурс фотобарабана, страница - ≥ 30 000,00Суммарная емкость лотков подачи бумаги для печати, стр. - ≥ 300,00Частота процессора – Мегагерц ≥ 1 200,00Количество печати страниц в месяц – Штука ≥ 100 000,00 | 21 | шт. | 28 570,00 | 599 970,00 |
| **ИТОГО:** | **31** |  |  | **1 000 000,00** |

**Требования к товару.**

* товар должен быть новым, не бывшим в употреблении/эксплуатации, не восстановленным, не переделанным, не поврежденными, не находится под арестом, в залоге или иным обременением, изготовленным из 100 (ста) процентов новых компонентов, не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления и конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемых товаров.
* товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемых товаров;
* корпус не должен иметь потертостей, царапин и следов вскрытия.
* не допускается поставка товара с истёкшим гарантийным сроком, установленным производителем данного товара.
* товары, предлагаемые поставщиками в своих заявках, должны соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в РФ, иметь торговую марку (товарный знак при наличии), сопровождаться необходимыми сертификатами на поставляемые товары.
* В комплекте поставки должны быть шнур питания, диск с программным обеспечением, руководство пользователя, гарантийный талон, руководство по быстрой установке.
* Поставщик должен гарантировать легальность производства и (или) оборота товара на территории Российской Федерации. Поставляемый товар должен иметь стандартную заводскую маркировку с указанием наименования предприятия-изготовителя, штрих-кода производителя, товарного знака, модели, серийного номера. Упаковка должна быть промышленного производства (отдельная упаковочная тара для каждого товара), обеспечивающая жесткое крепление внутри упаковки и сохранность продукции при перевозке и хранении.

**Требования к гарантийному обслуживанию.**

* под гарантийным обслуживанием подразумевается замена поставленного товара при обнаружении брака и восстановление работоспособности устройства, при выходе его из строя по причине использования данного бракованного товара;
* товар должен выдерживать хранение не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной без ухудшения технических параметров;
* на товар должна быть предоставлена гарантия сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара (либо в пределах ресурса);
* поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика;
* поставщик обязан обеспечить устранение недостатков или замену товара, в пределах гарантийного срока, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления заявки;
* при причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого товара, в течение гарантийного срока на товар, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления претензии.

**Место поставки товара:** 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, дом 82.

Поставщик должен осуществлять доставку, подъем и разгрузку товара до места (этажа, кабинета) указанного Заказчика.

Срок поставки: с момента заключения контракта, но не позднее 15.09.2022г.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)