**Описание объекта закупки (техническое задание)**

**на поставку вкладышей ушных индивидуального изготовления (для слухового аппарата) для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Свердловской области в 2023 году**

**Требования к товару:**

Индивидуальный ушной вкладыш это устройство, соединяющее акустический выход слухового аппарата с наружным слуховым проходом и предназначен для подведения усиленных акустических сигналов, изготовленный по слепку ушной раковины и наружного слухового прохода получателя.

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации – вкладышами ушными индивидуального изготовления (для слухового аппарата) должно быть комплексным реабилитационным мероприятием, включающим в себя:

- проведение осмотра Получателя врачом сурдологом - оториноларингологом;

- изготовление слепка;

- изготовление индивидуальных вкладышей ушных согласно аудиометрическим данным Получателя, а также согласно медицинским рекомендациям;

- инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию изделием;

- выдачу индивидуального вкладыша ушного Получателю.

Изготовление индивидуального ушного вкладыша должно проводиться путем:

- оценки состояния и формы расположения слухового прохода;

- введения в наружный слуховой проход отоблока для защиты барабанной перепонки;

- введения слепочной массы;

- извлечения слепка наружного слухового прохода, и отоблока.

- осмотра наружного слухового прохода для исключения остатков слепочной массы и слепка;

- изготовление индивидуального ушного вкладыша соответствующего по форме и размеру снятому слепку.

 После обеспечения получателя вкладышем индивидуального изготовления в связи с изменением условий звукопроведения относительно стандартного ушного вкладыша, должна обязательно проводиться повторная индивидуальная настройка слухового аппарата.

**Общие требования к качеству и безопасности товара**

Материалы, используемые для изготовления ушных вкладышей, должны отвечать требованиям безопасности, соответствовать токсикологическим и гигиеническим требованиям, не должны образовывать воздушных пузырьков и не вызывать аллергических реакций.

Изделия должны быть новыми (не были ранее в употреблении, в ремонте, не были восстановлены или осуществлялась замена основных частей Изделий, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Изделий в обычных условиях. На Изделиях не должно быть механических повреждений.

**Требования к месту исполнения государственного контракта**

Поставка товара (обеспечение инвалидов) осуществляется по месту нахождения лицензированных сурдологических кабинетов, расположенных на территории Свердловской области.

**Основные условия исполнения контракта**

Наличие лицензии у участника закупки (исполнителя) и соисполнителя (при наличии соисполнителя) на работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии является обязательным условием (Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 № 852 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") на территории Свердловской области.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества:**

Гарантийный срок эксплуатации ушных вкладышей должен составлять не менее 6 месяцев.

**Требования к месту, срокам и условиям поставки:**

Срок поставки: до 11.09.2023.

Срок действия Контракта: до 29.09.2023.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер вида ТСР (изделий)\* | Наименование изделия | Технические характеристики / требования | Кол-во, шт. |
| 17-01-16 | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | Ушные вкладыши индивидуального изготовления по форме и размеру должны полностью соответствовать анатомии уха и способствовать улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными слуховыми вкладышами. Ушные вкладыши индивидуального изготовления должны быть изготовлены из твердого материала – **акрила.**Ушные вкладыши индивидуального изготовления должны:- проводить звук от заушного слухового аппарата в ухо;- изготавливаться индивидуально для каждого получателя со слепка слухового прохода с учетом степени и характера потери слуха - обеспечивать герметичность и надежную фиксацию в ухе;- быть прочными (не откалываются в случае изготовления из твердого материала);- иметь форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата; - быть устойчивы к воздействию влаги и ушной серы;- быть комфортны в эксплуатации.Не должны оказывать раздражающего действия на кожные покровы слухового прохода.  | 1700 |