**Описание объекта закупки**

**на поставку телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами для обеспечения инвалидов**

При составлении настоящего описания объекта закупки, использование других, не установленных в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании и о стандартизации, показателей, требований, условных обозначений и терминологии (далее так же - «не стандартные требования») свидетельствует о том, что такие не стандартные требования не регламентированы (то есть отсутствуют и (или) не являются достаточными) действующим законодательством РФ о техническом регулировании, в том числе документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ.

Использование нестандартных требований к характеристикам товара, требуемого к поставке, обусловлено потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия предлагаемого к поставке товара данным потребностям.

**Описание функциональных и технических характеристик:**

Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами (далее – телевизоры) - носители видеоинформации с субтитрами для инвалидов с нарушением слуховых функций.

Изделия представлены в ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (п. 22.18.2015).

Изделие предназначено для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование в соответствии с классификацией  | Характеристика товара |
| Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | Телевизор должен быть жидкокристаллическим.Диагональ телевизора должна быть не менее 80 см Формат экрана 16:9.Частота обновления не менее 50 Гц. Поддержка стандартов DVB - Т2: DVB - С.Телетекст с памятью не менее 10 страниц. Наличие разъемов для наушников.Мощность звука не менее 2 Вт. Акустическая система не менее одного динамика. Телевизоры с телетекстом должны обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й и 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерения»).Меню должно быть на русском языке.Телевизор должен быть укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке. |

Количество: 80 шт.

Гарантийный срок эксплуатации товара должен быть 12 месяцев с даты передачи товара Получателю и подписания приемки передачи товара.

Функциональные и качественные характеристики телевизоров со скрытыми субтитрами должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного срока службы для данного вида технических средств реабилитации, который составляет не менее 7 лет.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям энергетической эффективности, установленным Постановлением Правительства РФ № 1221 от 31.12.2009 г. «Об утверждении Правил установления энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Приказом Минпромторга РФ № 357 от 29.04.2010 «Об утверждении правил определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности».

Телевизор должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении.

На каждом телевизоре должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка.