**Описание объекта закупки**

*Поставка легковых автомобилей, оборудованных адаптивными органами управления (устройствами ручного управления) для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и (или) профессиональных заболеваний*

**Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  НаименованиеТовара | Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках Товара | КоличествоТовара,штука |
| 1 | Легковой автомобиль, оборудованный адаптивными органами управления (устройством ручного управления), для застрахованного лица с нарушением функций правой ноги ОКПД2 29.10.59.390 - Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки | Категория автомобиля | М1 | 1 |
| Количество дверей | не менее 4 |
| Колесная формула | должна быть 4х2  |
| Ведущие колеса | должны быть передние |
| Схема компоновки автомобиля | должна быть переднеприводная |
| Расположение двигателя | должно быть переднее поперечное |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| Тип коробки передач | с автоматическим управлением |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| Оборудование автомобиля  | Адаптивные органы управления (устройство ручного управления для лиц с патологией нижних конечностей) в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| Топливо  |  бензин с октановым числом не менее 95 |
| Комплектация автомобиля | Комплект зимних шин на все колеса |
| 3 | Легковой автомобиль, оборудованный адаптивными органами управления (устройством ручного управления), для застрахованного лица с нарушением функций обеих ногОКПД2 29.10.59.390 - Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки | Категория автомобиля | М1 | 1 |
| Количество дверей | не менее 4 |
| Колесная формула | должна быть 4х2 |
| Ведущие колеса | должны быть передние |
| Схема компоновки автомобиля | должна быть переднеприводная |
| Расположение двигателя | должно быть переднее поперечное |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| Тип коробки передач | с автоматическим управлением |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| Оборудование автомобиля  | Адаптивные органы управления (устройство ручного управления для лиц с патологией нижних конечностей) в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| Топливо  |  бензин с октановым числом не менее 95 |
| Комплектация автомобиля | Комплект зимних шин на все колеса |
|  | 2 |

1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

2. Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

3. Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, работ (услуг) выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

4. Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 034-2014 (КПЕС) ОКПД2 29.10.59.390, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Российской Федерации от 30.09.2015г. № 1042.

5. Автомобили должны быть легковыми.

6. Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, свободными от прав третьих лиц.

7. Автомобили должны быть не ранее 2022 года изготовления.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги, обеих ног) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

8. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

9. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

10. Комплект документов на автомобиль должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

11. Условия перевозки Товара должны обеспечивать его полную сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

**Документы, подтверждающие соответствие автомобилей установленным требованиям**

* 1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.
	2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобиля категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; обеих ног).

**Требования к порядку поставки Товара**

Поставка Товара включает в себя:

1. Доставку Товара в г. Мурманск для проведения экспертизы на соответствие Товара условиям Контракта в срок до 10 декабря 2022 года;
2. Выдачу Товара Получателю (с одновременной передачей всех необходимых документов, комплектующих и принадлежностей) в течении 5 (пяти) календарных дней с даты доставки Товара Поставщиком в место доставки в соответствии с пунктом 3.1 Контракта, но не позднее 15 декабря 2022 года.

 До даты передачи Товара Получателю Поставщик обязан осуществить предпродажную подготовку Товара, в том числе монтаж и отладку Товара, проверить Товар в установленном порядке.

 Поставка и выдача Товара Получателям осуществляется Поставщиком в пунктах выдачи Товара в г. Мурманске на основании Договора между Поставщиком Товара, Получателем Товара и Заказчиком (приложение № 1 к Спецификации), при предъявлении Получателем паспорта.

 Моментом передачи Товара является подписание Поставщиком и Получателем Акта сдачи-приемки Товара Получателем.

**Порядок, сроки и условия приемки**

Приемка Товара осуществляется в ходе передачи Товара Получателю Поставщиком в месте доставки, при которой проверяется отсутствие внешних повреждений, соответствие номера двигателя, кузова, идентификационного номера (VIN) и других показателей содержанию представленных документов, комплектность транспортного средства.

При поставке Товара Поставщик предоставляет Получателю следующую документацию на русском языке:

• Гарантийный талон на автомобиль;

• Выписка из электронного паспорта транспортного средства, с внесенными в нее сведениями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

• Сервисная книжка;

• Руководство по эксплуатации Транспортного средства;

• Договор между Поставщиком Товара, Получателем Товара и Заказчиком (приложение № 1 к Спецификации);

• Копия одобрения типа транспортного средства;

• Копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; без обеих ног);

• Другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание Товара.

При передаче Товара Получателю Поставщик обязан информировать Получателя об условиях проведения гарантийного ремонта поставленного Товара, об условиях возврата и замены Товара в сервисных службах (станциях технического обслуживания), указанных в сервисной книжке.

По факту приемки Поставщик и Получатель подписывают Акт сдачи-приемки Товара (приложение № 2 к Спецификации). Акты сдачи-приемки Товара составляются в трех экземплярах - один экземпляр передается Заказчику, второй экземпляр остается у Поставщика, третий экземпляр передается Получателю.

Также при приемке Товара Заказчик, Поставщик и Получатель подписывают Договор между Поставщиком Товара, Получателем Товара и Заказчиком (приложение № 1 к Спецификации).

Оригиналы документов, предусмотренных настоящим пунктом, а также отрывные талоны к Направлениям и договор между Поставщиком Товара, Получателем Товара и Заказчиком (на каждого Получателя) передаются Поставщиком Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после передачи Товара по Контракту Получателям.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после передачи предусмотренного Контрактом количества Товара Получателям, но не позднее 19 декабря 2022 года, Поставщик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ. К документу о приемке, предусмотренному настоящим пунктом Контракта не допускается прикладывать документы, содержащие персональные данные Получателей (представителей Получателей).

При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления документа о приемке, но не позднее 21 декабря 2022 года), осуществляет проверку полученного документа о приемке и подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке по Контракту либо формирует с использованием ЕИС и подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика мотивированный отказ от подписания документа о приемке по Контракту с указанием причин отказа и сроков их устранения. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в документе о приемке в ЕИС.

Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика и Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий на Товар**

 Гарантия на Товар должна представлять собой обязательства Производителя (завода-изготовителя) бесплатно производить ремонт и/или замену деталей, имеющих заводской дефект, в течение оговоренного Производителем гарантийного срока.

 Поставщик должен предоставить Получателю гарантию на Товар и его составляющие, в том числе на дополнительное оборудование (необходимое для дальнейшей эксплуатации Товара), в соответствии с условиями, указанными в сервисной книжке.

 Гарантия Производителя на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 (ста тысяч) километров пробега, что наступит ранее, с момента передачи его Получателю, в любой сервисной службе, указанной в сервисной книжке на Товар.

 Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования.

 Гарантийный ремонт в должен осуществляется в Мурманской области.

 В период гарантийного срока Поставщик обеспечивает гарантийный ремонт, гарантийное и сервисное обслуживание Товара в сервисных службах (станциях технического обслуживания), указанных в сервисной книжке, в том числе находящихся в Мурманской области.

 В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения Получателем неисправностей, неполадок, которые не могут быть устранены или проявляются неоднократно, либо появляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), Товар должен быть возвращен Поставщику (за счет его средств) по месту нахождения Поставщика (его Представителя) в Мурманской области или по месту жительства Получателя Товара (по выбору Получателя) и считается не переданным до выдачи Получателю аналогичного (не бывшего в эксплуатации) Товара надлежащего качества.

 В случае предъявления претензий Поставщик обязан в течение 30 (тридцати) рабочих дней произвести гарантийный ремонт Товара или его части, а в случае, указанном в абзаце 7 пункта 15 Спецификации — заменить Товар на аналогичный надлежащего качества без расходов со стороны Заказчика и Получателя.

 Гарантийные обязательства должны включать в себя:

- бесплатный ремонт, устранение неисправностей и/ или замену деталей, которые возникли по вине изготовителя из-за заводских дефектов или некачественной сборки;

- компенсацию расходов на ремонт, устранение неисправностей и/или замену деталей, в том числе стоимость доставки автомобиля (если он не мог передвигаться своим ходом) до ближайшего авторизованного сервисного центра на расстояние не более, чем обозначено в гарантийной книжке.

 Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

а) в результате внесения Получателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара.

 Если для устранения дефектов, за которые Поставщик не несет гарантийной ответственности, Получатель воспользуется услугами Поставщика, то все расходы Поставщика (Представителя Поставщика), связанные с этим относятся на счет Получателя и оплачиваются Получателем отдельно и самостоятельно.

 Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче Товара.

 Дата передачи Товара указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

**Требования к качеству Товара**

 Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

Поставщик должен гарантировать безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду Товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик должен поставить Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.