Приложение №1

к Извещению об электронном аукционе

**Описание объекта закупки**

**Выполнение работ по изготовлению специальной одежды**

**Требования к функциональным и техническим характеристикам.**

Одежда для инвалидов с врожденными или ампутационными дефектами, заболеваниями верхних и нижних конечностей должна скрывать анатомический дефект верхних и нижних конечностей, облегчать самообслуживание, обеспечивать максимально возможную независимость инвалида от окружающих лиц, адаптировать инвалида, позволяя максимально приспособиться к окружающей среде.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ.** Гарантийный срок эксплуатации изделия должен составлять 40 дней со дня выдачи его в носку или с начала сезона (ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов» п.11).

**Соответствие государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации.** [ГОСТ Р 54408-2021](https://internet-law.ru/gosts/gost/52729/) «[Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия](https://internet-law.ru/gosts/gost/52729/)», [ГОСТ Р 55639-20](https://internet-law.ru/gosts/gost/56121/)21 «[Услуги по изготовлению специальной одежды для инвалидов. Требования безопасности.](https://internet-law.ru/gosts/gost/56121/)».

**Место, условия и сроки выполнения работ**: Производить замеры по месту жительства Получателей или по согласованию с Получателями на территории Республики Крым. Выдать Изделие непосредственно Получателям по месту жительства или, по согласованию с Получателями, на территории Республики Крым, в течение 60 календарных дней с даты получения Реестров Исполнителем, на основании Направления Заказчика.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики изделия | Количество |
| 1 | 12-01-01.Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов в том числе с парной ампутацией верхних конечностей (зима) | Комплект изготавливается из натуральных или полунатуральных тканей по индивидуальным замерам для инвалидов с ограничением способности к самообслуживанию, обеспечивающих ветрозащиту, водонепроницаемость одежды, хорошую вентиляцию, не требующих специального ухода, он должен быть снабжен световозвращающими элементами для повышения безопасности передвижения в темное время суток.  В конструкцию одежды включены специальные элементы и функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц.  Одежда должна обеспечивать незаметность анатомических особенностей фигуры инвалида для окружающих.  Комплект должен состоять из утепленной куртки с пристегивающимся капюшоном, со съемным утепленным жилетом и утепленных брюк или полукомбинезона (по выбору получателя).  Состав комплекта должен отвечать медико-социальным показаниям инвалида. Все детали комплекта конструктивно должны быть взаимоподчинены друг другу.  Брюки или полукомбинезон должны включать следующие функциональные элементы и функциональные узлы:  - подвижные детали (откидной клапан паты, бретели);  - фиксирующие элементы (специальные застежки, ремни, шнуры);  - приспособления для облегчения эксплуатации одежды (манжета-кнопка, кольца, петли).  Пояс брюк должен регулироваться по ширине с помощью эластичной ленты.  Куртка должна иметь съемный утепленный жилет и капюшон и обеспечивать беспрепятственную работу функциональных узлов брюк. Куртка должна содержать следующие специальные элементы и функциональные узлы:  - специальная застежка;  - специальный клапан для крепления капюшона.  Рукава куртки должны быть снабжены регулируемыми застежками или напульсниками с эластичными вставками.  Материал утеплителя куртки должен обеспечивать возможность эксплуатации изделий при температуре воздуха до «-25» градусов Цельсия (включительно) при количестве слоев не более двух.  Гарантийный срок эксплуатации изделия должен составлять 40 дней со дня выдачи его в носку или с начала сезона (ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов» п.11). | Усл.ед.1 |
| 2 | 12-01-01. Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов в том числе с парной ампутацией верхних конечностей (лето) | Комплект изготавливается из натуральных или полунатуральных тканей по индивидуальным замерам для инвалидов с ограничением способности к самообслуживанию, обеспечивающих ветрозащиту, водонепроницаемость одежды, хорошую вентиляцию, не требующих специального ухода, он должен быть снабжен световозвращающими элементами для повышения безопасности передвижения в темное время суток.  В конструкцию одежды включены специальные элементы и функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц.  Одежда должна обеспечивать незаметность анатомических особенностей фигуры инвалида для окружающих.  Комплект должен состоять из пиджака или жакета (по выбору получателя), и брюк. Состав комплекта должен отвечать медико-социальным показаниям инвалида. Все детали комплекта конструктивно должны быть взаимоподчинены друг другу.  Пиджак должен быть снабжен застежкой на контактную ленту типа «велкро».  Брюки должны включать следующие функциональные элементы и функциональные узлы:  - подвижные детали (откидной клапан паты, бретели)  - фиксирующие элементы (специальные застежки, ремни, шнуры)  - приспособления для облегчения эксплуатации одежды (манжета-кнопка, кольца, петли) | Усл.ед.1 |
| 3 | 12-01-02.  Ортопедические брюки | Ортопедические брюки должны изготавливаться с учетом индивидуальных антропометрических данных инвалида и иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы. Брюки предназначены для обеспечения самообслуживания и/или облегчения действий обслуживающих лиц. Брюки ортопедические должны изготовляться по индивидуальным замерам, включая специальные измерения, определяющие размеры и параметры специальных элементов и функциональных узлов, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки. Брюки должны быть снабжены подкладкой. Верх брюк должен изготавливаться из натуральных материалов по выбору получателя. Брюки должны быть разъемными по боковым швам, с поясом на эластичной ленте.  Гарантийный срок эксплуатации изделия должен составлять 40 дней со дня выдачи его в носку или с начала сезона (ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов» п.11). | Усл.ед.1 |
| 4 | 12-01-04.Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) предназначен для инвалидов, пользующихся малогабаритными кресло-колясками, после ампутации двух бедер. Шерстяной чехол должен изготавливаться по индивидуальным размерам, в зависимости от индивидуальной потребности получателя.  Гарантийный срок эксплуатации изделия должен составлять 40 дней со дня выдачи его в носку или с начала сезона (ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов» п.11). | Усл.ед.1 |
| 5 | 12-01-05.Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) | Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) должна быть без подкладки или на утепленной подкладке (в соответствии с потребностью получателя). Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) должна защищать протез кистей рук от внешних неблагоприятных воздействий и для сокрытия косметического дефекта. Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) должна изготавливаться по индивидуальным размерам, в зависимости от индивидуальной потребности получателя.  Гарантийный срок эксплуатации изделия должен составлять 40 дней со дня выдачи его в носку или с начала сезона (ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов» п.11). | Усл.ед.1 |
| 6 | 12-01-07.Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности | Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности должна изготавливаться по индивидуальным размерам, в зависимости от индивидуальной потребности получателя.  Гарантийный срок эксплуатации изделия должен составлять 40 дней со дня выдачи его в носку или с начала сезона (ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов» п.11). | Усл.ед.1 |
| 7 | 12-01-03.Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | Рукавицы, утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками), должны изготавливаться из плотной ткани (сверхпрочная хлопчатобумажная материя, брезент или кожа, а также другие виды текстиля). Подкладка должна изготавливаться из меха (искусственный или натуральный мех).  Гарантийный срок эксплуатации изделия должен составлять 40 дней со дня выдачи его в носку или с начала сезона (ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов» п.11). | Усл.ед.1 |
| 8 | 12-01-06.Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей) | Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей) должна изготавливаться по индивидуальным размерам, в зависимости от индивидуальной потребности получателя.  Гарантийный срок эксплуатации изделия должен составлять 40 дней со дня выдачи его в носку или с начала сезона (ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов» п.11). | Усл.ед.1 |
| 9 | 12-01-08.Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности | Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившийся верхней конечности должна изготавливаться по индивидуальным размерам, в зависимости от индивидуальной потребности получателя.  Гарантийный срок эксплуатации изделия должен составлять 40 дней со дня выдачи его в носку или с начала сезона (ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов» п.11). | Усл.ед.1 |
|  | | | |
|  |  |  |  |