Приложение №1

к Извещению об электронном аукционе

 **Описание объекта закупки**

**Выполнение работ по изготовлению специальной одежды**

**Требования к функциональным и техническим характеристикам.**

Одежда для инвалидов с врожденными или ампутационными дефектами, заболеваниями верхних и нижних конечностей должна скрывать анатомический дефект верхних и нижних конечностей, облегчать самообслуживание, обеспечивать максимально возможную независимость инвалида от окружающих лиц, адаптировать инвалида, позволяя максимально приспособиться к окружающей среде.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ.** Гарантийный срок эксплуатации изделия должен составлять 40 дней со дня выдачи его в носку или с начала сезона (ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов» п.11).

**Соответствие государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации.** [ГОСТ Р 54408-2021](https://internet-law.ru/gosts/gost/52729/) «[Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия](https://internet-law.ru/gosts/gost/52729/)», [ГОСТ Р 55639-20](https://internet-law.ru/gosts/gost/56121/)21 «[Услуги по изготовлению специальной одежды для инвалидов. Требования безопасности.](https://internet-law.ru/gosts/gost/56121/)».

**Место, условия и сроки выполнения работ**: Производить замеры по месту жительства Получателей или по согласованию с Получателями на территории Республики Крым. Выдать Изделие непосредственно Получателям по месту жительства или, по согласованию с Получателями, на территории Республики Крым, в течение 60 календарных дней с даты получения Реестров Исполнителем, на основании Направления Заказчика.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики изделия | Количество  |
| 1 | 12-01-01.Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов в том числе с парной ампутацией верхних конечностей (зима) | Комплект изготавливается из натуральных или полунатуральных тканей по индивидуальным замерам для инвалидов с ограничением способности к самообслуживанию, обеспечивающих ветрозащиту, водонепроницаемость одежды, хорошую вентиляцию, не требующих специального ухода, он должен быть снабжен световозвращающими элементами для повышения безопасности передвижения в темное время суток.В конструкцию одежды включены специальные элементы и функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц.Одежда должна обеспечивать незаметность анатомических особенностей фигуры инвалида для окружающих.Комплект должен состоять из утепленной куртки с пристегивающимся капюшоном, со съемным утепленным жилетом и утепленных брюк или полукомбинезона (по выбору получателя). Состав комплекта должен отвечать медико-социальным показаниям инвалида. Все детали комплекта конструктивно должны быть взаимоподчинены друг другу.Брюки или полукомбинезон должны включать следующие функциональные элементы и функциональные узлы: - подвижные детали (откидной клапан паты, бретели);- фиксирующие элементы (специальные застежки, ремни, шнуры);- приспособления для облегчения эксплуатации одежды (манжета-кнопка, кольца, петли). Пояс брюк должен регулироваться по ширине с помощью эластичной ленты. Куртка должна иметь съемный утепленный жилет и капюшон и обеспечивать беспрепятственную работу функциональных узлов брюк. Куртка должна содержать следующие специальные элементы и функциональные узлы: - специальная застежка;- специальный клапан для крепления капюшона. Рукава куртки должны быть снабжены регулируемыми застежками или напульсниками с эластичными вставками.Материал утеплителя куртки должен обеспечивать возможность эксплуатации изделий при температуре воздуха до «-25» градусов Цельсия (включительно) при количестве слоев не более двух.Гарантийный срок эксплуатации изделия должен составлять 40 дней со дня выдачи его в носку или с начала сезона (ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов» п.11). | Усл.ед.1 |
| 2 | 12-01-01. Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов в том числе с парной ампутацией верхних конечностей (лето) | Комплект изготавливается из натуральных или полунатуральных тканей по индивидуальным замерам для инвалидов с ограничением способности к самообслуживанию, обеспечивающих ветрозащиту, водонепроницаемость одежды, хорошую вентиляцию, не требующих специального ухода, он должен быть снабжен световозвращающими элементами для повышения безопасности передвижения в темное время суток.В конструкцию одежды включены специальные элементы и функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц.Одежда должна обеспечивать незаметность анатомических особенностей фигуры инвалида для окружающих.Комплект должен состоять из пиджака или жакета (по выбору получателя), и брюк. Состав комплекта должен отвечать медико-социальным показаниям инвалида. Все детали комплекта конструктивно должны быть взаимоподчинены друг другу.Пиджак должен быть снабжен застежкой на контактную ленту типа «велкро». Брюки должны включать следующие функциональные элементы и функциональные узлы: - подвижные детали (откидной клапан паты, бретели)- фиксирующие элементы (специальные застежки, ремни, шнуры)- приспособления для облегчения эксплуатации одежды (манжета-кнопка, кольца, петли) | Усл.ед.1 |
| 3 | 12-01-02.Ортопедические брюки | Ортопедические брюки должны изготавливаться с учетом индивидуальных антропометрических данных инвалида и иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы. Брюки предназначены для обеспечения самообслуживания и/или облегчения действий обслуживающих лиц. Брюки ортопедические должны изготовляться по индивидуальным замерам, включая специальные измерения, определяющие размеры и параметры специальных элементов и функциональных узлов, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки. Брюки должны быть снабжены подкладкой. Верх брюк должен изготавливаться из натуральных материалов по выбору получателя. Брюки должны быть разъемными по боковым швам, с поясом на эластичной ленте.Гарантийный срок эксплуатации изделия должен составлять 40 дней со дня выдачи его в носку или с начала сезона (ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов» п.11). | Усл.ед.1 |
| 4 | 12-01-04.Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) предназначен для инвалидов, пользующихся малогабаритными кресло-колясками, после ампутации двух бедер. Шерстяной чехол должен изготавливаться по индивидуальным размерам, в зависимости от индивидуальной потребности получателя.Гарантийный срок эксплуатации изделия должен составлять 40 дней со дня выдачи его в носку или с начала сезона (ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов» п.11). | Усл.ед.1 |
| 5 | 12-01-05.Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) | Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) должна быть без подкладки или на утепленной подкладке (в соответствии с потребностью получателя). Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) должна защищать протез кистей рук от внешних неблагоприятных воздействий и для сокрытия косметического дефекта. Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) должна изготавливаться по индивидуальным размерам, в зависимости от индивидуальной потребности получателя.Гарантийный срок эксплуатации изделия должен составлять 40 дней со дня выдачи его в носку или с начала сезона (ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов» п.11). | Усл.ед.1 |
| 6 | 12-01-07.Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности | Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности должна изготавливаться по индивидуальным размерам, в зависимости от индивидуальной потребности получателя.Гарантийный срок эксплуатации изделия должен составлять 40 дней со дня выдачи его в носку или с начала сезона (ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов» п.11). | Усл.ед.1 |
| 7 | 12-01-03.Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | Рукавицы, утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками), должны изготавливаться из плотной ткани (сверхпрочная хлопчатобумажная материя, брезент или кожа, а также другие виды текстиля). Подкладка должна изготавливаться из меха (искусственный или натуральный мех).Гарантийный срок эксплуатации изделия должен составлять 40 дней со дня выдачи его в носку или с начала сезона (ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов» п.11). | Усл.ед.1 |
| 8 | 12-01-06.Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей) | Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей) должна изготавливаться по индивидуальным размерам, в зависимости от индивидуальной потребности получателя.Гарантийный срок эксплуатации изделия должен составлять 40 дней со дня выдачи его в носку или с начала сезона (ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов» п.11). | Усл.ед.1 |
| 9 | 12-01-08.Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности | Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившийся верхней конечности должна изготавливаться по индивидуальным размерам, в зависимости от индивидуальной потребности получателя.Гарантийный срок эксплуатации изделия должен составлять 40 дней со дня выдачи его в носку или с начала сезона (ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов» п.11). | Усл.ед.1 |
|  |
|  |  |  |  |