**Описание объекта закупки.**

1.Наименование объекта закупки: поставка в 2023 году [кресел-стульев с санитарным оснащением](http://10.225.30.24/#/Koz?id=14098119) с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП.

Количество –35шт.

 2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара.

На поставляемый товар должны иметься действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Кресло-стулья должны соответствовать ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» и ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) |
| 1 | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП КОЗ[01.28.23.01.04](http://10.225.30.24/#/Koz?id=177228312) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для инвалидов и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Каркас должен изготовлен из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам материала повышенной прочности. Стул должен быть оснащен регулируемыми по ширине боковыми поддержками тела, регулируемым по высоте подголовником, туалетным судном с крышкой. Рама должна быть на 4-х колесах и иметь фиксаторы колес.Подножки кресла-стула быстросъемные, поворотные с возможностью регулирования высоты. Подлокотники откидные.Кресла-стулья должны иметь ширины сиденья: 22 см +/- 2 см, 25 см +/- 1 см, 29 см +/- 1 см, 31 см +/- 1 см, 34 см +/- 1 см, и поставляться в 5 типоразмерах.Количество кресел-стульев в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) ПолучателяВес кресла – стула не более 14 кг.Максимальный вес пользователя не более 35 кг.В комплект кресла-стула должно входить: инструкция на русском языке, гарантийный талон. | 30 |
| 2 | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП КОЗ[01.28.23.01.04](http://10.225.30.24/#/Koz?id=177228312) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для инвалидов и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Каркас должен изготовлен из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам материала повышенной прочности. Стул должен быть оснащен регулируемыми по ширине боковыми поддержками тела, регулируемым по высоте подголовником, туалетным судном с крышкой. Рама должна быть на 4-х колесах и иметь фиксаторы колес.Подножки кресла-стула быстросъемные, поворотные с возможностью регулирования высоты. Подлокотники откидные.Кресла-стулья должны иметь ширины сиденья: 38 см – 2шт, 40см-2щт, 45 см -1шт, и поставляться в 3 типоразмерах.Вес кресла – стула не более 17 кг.Максимальный вес пользователя не более 100 кг.В комплект кресла-стула должно входить: инструкция на русском языке, гарантийный талон. | 5 |

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и» - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

 Слово «не более» - означает что, в заявке указывается конкретное значение равное или меньшее значения, установленного заказчиком.

Слово «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему.

Знак «+/-» означает, что в заявке указывается конкретное значение в пределах диапазона, включая предельные значения диапазона.

Предложение участника в отношении характеристик поставляемого объекта закупки, не должно сопровождаться словами: «должен», «должен быть» (и их производные). Указанные участником закупки в заявке значения характеристик с вышеперечисленными словами указывают на характеристики, которые не являются конкретными.

Остальные характеристики, указанные заказчиком в таблице, не содержащие вышеуказанных слов или символов, изменению не подлежат и указываются участником в заявке в неизменном виде.

Срок пользования техническими средствами реабилитации на поставляемый Товар должен быть установлен в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

3. Место поставки товара - по месту жительства получателя на территории Нижегородской области либо (по выбору получателя) в пунктах выдачи на территории Нижегородской области.

Поставка товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения поставщиком реестра получателей товара.

 Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "31" августа 2023 года.

 4. При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны (если Товар имеет гарантийные талоны), дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.