**Раздел II. Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции по ОКПД2** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | |
| 1 | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП | 32.50.22.129 | Кресло-стул оснащен мягким сиденьем, со съемным судном с крышкой. | | | | Штука | 45 |
| Судно и сиденье изготовлены из легко моющегося материала. | | | |
| Рама кресло-стула | изготовлена из высокопрочного, не подверженного коррозии при контакте с водой материала, позволяющего производить многократную гигиеническую обработку, обтекаемой формы, без острых углов | |  |
| Кресло-стул оборудован | -транспортировочными колесами со стояночными тормозами;  - устройством для фиксации (поддержки) головы;  - устройством для фиксации (поддержки) тела;  - съемными, регулируемыми по высоте подлокотниками;  - съемными, регулируемыми по высоте подножками. | |  |
| Ширина сидения | 30 +/- 1;  35 +/- 1;  40 +/- 1;  45 +/- 1;  50 +/- 1;  (не менее 5-ти типоразмеров) | | сантиметр |
| *Количество кресел-стульев в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя, определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.* | | | |
| Грузоподъемность | ***≥*** 130 | | килограмм |
| Кресло-стул имеет руководство по эксплуатации | | | |
| Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. | | | |
| Соответствует ГОСТ | Р 51632-2021  ISO 10993-1-2021  ISO 10993-5-2011  ISO 10993-10-2011 |  | |
| ИТОГО: | | | | | | | | 45 |

*Участник закупки должен конкретизировать в своей заявке характеристики по предлагаемому товару в соответствии с инструкцией по заполнению заявки, а именно:*

*1) указать товарный знак в случае его наличия;*

*2) наименование страны происхождения товара;*

*3) конкретизировать значения характеристик, содержащих термины и символы:*

*-* ***«не менее X»****- значение, предлагаемое участником закупки, должно быть равно или больше установленного значением характеристики;*

*-* ***«-», «+», «±»*** *в числовом значении показателя указывает на то, что участник должен представить конкретное значение, которое входит в установленный заказчиком диапазон, включающий в себя крайние значения;*

***«≥ x» -*** *участником закупки должно быть представлено значение равное или превышающее указанное (х).*

*По всем остальным наименованиям характеристик должно быть указано согласие с указанным Заказчиком значением в предлагаемом товаре.*

***\*******Количество кресел-стульев в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя, определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.***