**Раздел II. Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг по КТРУ** | **Наименование технического средства реабилитации в соответствии с графой 3 Классификации** | **Код позиции по ОКПД2/**  **КТРУ** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Соответствие характеристикам** |
| 1 | Устройство для тренировки координации реабилитационное | Опора для ползания для детей-инвалидов | 32.50.22.129/  32.50.22.129-00000014 | Описание | Опора для ползания для детей-инвалидов предназначена для отработки правильного стереотипа координированного движения и обучения навыкам ползания. Средства опоры не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида. | | Штука | 12 |
| Приспособления опоры | имеет крепления для фиксации тела ребенка | да |
| установлена на колесах, колеса вращаются в любомнаправлении | да |
| соответствует антропометрическим данным ребенка-инвалида | да |
| Размер опоры для детей от 1 до 18 лет | Не менее 4 размеров |  |
| В комплекте с опорой прилагаются | инструкция по применению изделия на русском языке | да |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | | Наличие |
| Гарантийный срок – 12 месяцев. | | |
| Соответствует ГОСТ | Р 51632-2021  ISO 10993-1-2021  ISO 10993-5-2011  ISO 10993-10-2011 | да |
| 2 | Опора для сидения  для детей-инвалидов | Опора для сидения  для детей-инвалидов | 32.50.22.129 | Описание | Опора для сидения для детей-инвалидов предназначена для реабилитации детей-инвалидов с дефицитом двигательной активности, имеющих значительную спастичность и пониженный мышечный тонус. Средства опоры не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида. Безопасность ребенка обеспечивается креплениями, позволяющими зафиксировать ребенка в заданном положении. | | Штука | 41 |
| Приспособления опоры | столик для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики | да |
| подголовник | да |
| соответствует антропометрическим данным ребенка-инвалида. | да |
| установлена на колесах | да |
| Размер опоры для детей от 1 до 18 лет | Не менее 4 размеров |  |
| Вид спинки | С регулируемым углом наклона | да |
| Вид подлокотников | Регулируемые по высоте | да |
| Вид подножки | С регулируемым углом наклона | да |
| В комплекте с опорой прилагаются | инструкция по применению изделия на русском языке | да |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | | Наличие |
| Гарантийный срок –12 месяцев. | | |
| Соответствует ГОСТ | Р 51632-2021  ISO 10993-1-2021  ISO 10993-5-2011  ISO 10993-10-2011 | да |
| 3 | Устройство для тренировки координации реабилитационное | Опора для лежания для детей-инвалидов | 32.50.22.129/  32.50.22.129-00000014 | Описание | Опора для лежания для детей-инвалидов предназначена для приобретения детьми первичных двигательных и тактильных навыков. Средства опоры не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида. | | Штука | 4 |
| Приспособления опоры | мягкое сидение для положения ребенка "лежа" | да |
| мягкая спинка регулируемая по углу | да |
| крепежные ремни | да |
| соответствует антропометрическим данным ребенка-инвалида | да |
| Размер опоры для детей от 1 до 18 лет | Не менее 2 размеров |  |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | | Наличие |
| В комплекте с опорой прилагаются | инструкция по применению изделия на русском языке | да |
| Гарантийный срок –12 месяцев. | | |
| Соответствует ГОСТ | Р 51632-2021  ISO 10993-1-2021  ISO 10993-5-2011  ISO 10993-10-2011 | да |
| 4 | Опора для стояния  для детей-инвалидов | Опора для стояния  для детей-инвалидов | 32.50.22.129 | Описание | Опора для стояния для детей-инвалидов служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка, для профилактики негативных физиологических и психологических последствий длительного пребывания ребенка-инвалида в лежачем или сидячем положении. Опора конструктивно позволяет ребенку-инвалиду находиться в наклонном положении.  Средства опоры не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида. | | Штука | 43 |
| Приспособления опоры | столик для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики | да |
| крепления надежно закрепляющие положение ребенка-инвалида в определенных положениях | да |
| соответствует антропометрическим данным ребенка-инвалида | да |
| Размер опоры для детей от 1 до 18 лет | Не менее 4 размеров |  |
| В комплекте с опорой прилагаются | инструкция по применению изделия на русском языке | да |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | | Наличие |
| Гарантийный срок –12 месяцев. | | |
| Соответствует ГОСТ | Р 51632-2021  ISO 10993-1-2021  ISO 10993-5-2011  ISO 10993-10-2011 |  |
| ИТОГО: | | | | | | | Штука | 100 |

*Участник закупки должен конкретизировать в своей заявке характеристики по предлагаемому товару в соответствии с инструкцией по заполнению заявки, а именно:*

*1) указать товарный знак в случае его наличия;*

*2) наименование страны происхождения товара;*

*3)* ***Конкретизировать:***

***- «не менее «х»» -***  *участником закупки должно быть представлено значение равное или превышающее (х).*

***По всем остальным характеристикам должно быть указано согласие с указанным Заказчиком значением в предлагаемом товаре.***