**Описание объекта закупки**

*Поставка легковых автомобилей, оборудованных адаптивными органами управления (устройствами ручного управления) для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и (или) профессиональных заболеваний в 2023 году*

**Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  Товара | Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках Товара | | | Количество  Товара,  штука | |
| 1 | Легковой автомобиль, оборудованный адаптивными органами управления (устройством ручного управления), для застрахованного лица с нарушением функций обеих ног | Категория автомобиля | М1 | 2 | |
| Количество дверей | не менее 4 |
| Колесная формула/Ведущие колеса | должна быть 4х2 / должны быть передние |
| Схема компоновки автомобиля | должна быть переднеприводная |
| Расположение двигателя | должно быть переднее поперечное |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| Тип коробки передач | с механическим управлением |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| Оборудование автомобиля | Адаптивные органы управления (устройство ручного управления для лиц с патологией нижних конечностей) в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |
| Комплектация автомобиля | Комплект зимних шин на все колеса |
|  | | | | 2 | |

1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

2. Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

3. Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, работ (услуг) выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

4. Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 034-2014 (КПЕС) ОКПД2 29.10.59.390, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Российской Федерации от 30.09.2015г. № 1042.

5. Автомобили должны быть легковыми.

6. Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

7. Автомобили должны быть не ранее 2023 года изготовления.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций обеих ног по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

8. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

9. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

10. Комплект документов на автомобиль должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

11. Условия перевозки Товара должны обеспечивать его полную сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

**Документы, подтверждающие соответствие автомобилей установленным требованиям**

1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.
2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобиля категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (обеих ног).

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

* Гарантийный талон на автомобиль;
* Выписка из электронного паспорта транспортного средства, с внесенными в нее сведениями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
* Сервисная книжка;
* Руководство по эксплуатации Транспортного средства;
* Договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);
* Копия одобрения типа транспортного средства;
* Копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений ( без обеих ног);
* Другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание Товара.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий на Товар**

Гарантия на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 (ста тысяч) км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы, может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче Товара.

Дата передачи Товара указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

**Требования к порядку поставки Товара**

Поставка Товара включает в себя:

1. Доставку Товара в г. Мурманск для проведения экспертизы на соответствие Товара условиям Контракта в срок не позднее 31 мая 2023 года;

2. Выдачу Товара Получателям в течении 5 (пяти) календарных дней с даты получения Поставщиком Направления от Заказчика, но не позднее 15 июня 2023 года.

**Требования к качеству Товара**

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.