**Техническое задание**

**на выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви**

**(далее – Изделие) в 2024 году**

Исполнитель должен осуществить выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви в 2024 году в соответствии с требованиями, предъявляемыми в настоящем техническом задании, в период действия государственного контракта.

**Срок выполнения работ:** со дня, следующего за днем заключения государственного контракта до 31 августа 2024 года включительно.

1. Характеристики объекта закупки.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Изделия по классификации; модель артикул) (при наличии) | Характеристика Изделия | Кол-воИзделий(пара) |
| 1  | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (без учета детей-инвалидов) (пара) | Обувь ортопедическая на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | **20** |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (без учета детей-инвалидов) (пара) | Обувь ортопедическая сложная на аппарат без утепленной подкладки для взрослых (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | **21** |
| 3 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | Обувь ортопедическая сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | **56** |
| 4 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (без учета детей-инвалидов) (пара) | Обувь ортопедическая сложная на аппарат на утепленной подкладке для взрослых (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | **21** |
| 5 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) | Обувь ортопедическая сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | **56** |
|
| 6 | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки (без учета детей-инвалидов) (пара) | Обувь ортопедическая малосложная без утепленной подкладки для взрослых (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | **1** |
|
| 7 | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | Обувь ортопедическая малосложная без утепленной подкладки для детей (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | **1** |
|
|
|
| 8 | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке (без учета детей-инвалидов) (пара) | Обувь ортопедическая малосложная на утепленной подкладке для взрослых (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | **1** |
|
|
|
|
|
|
| 9 | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) | Обувь ортопедическая малосложная на утепленной подкладке для детей (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | **1** |
| 10 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (без учета детей-инвалидов) (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | **1** |
| 11 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (без учета детей-инвалидов) (пара) | Обувь ортопедическая сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | **1** |
| ИТОГО | **180** |

2. Качественные характеристики объекта закупки.

2.1. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни
и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон «О защите прав потребителей»).

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях. Сырьё и материалы для изготовления изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2.2. Изделия должны соответствовать требованиям типового технологического процесса и образцам-эталонам, утвержденным медико-технической комиссией Исполнителя, а также требованиям государственных стандартов (ГОСТ), действующих на территории Российской Федерации:

- ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 57761-2017 «Обувь ортопедическая. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 55638-2021 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности».

2.3. Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

2.4. Изделия должны быть новыми Изделиями, Изделиями, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

2.5. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Изделия (далее – гарантийные обязательства).

Гарантийные обязательства по гарантийному обслуживанию Изделий осуществляются Исполнителем в период гарантийного срока на Изделия.

При передаче изготовленной ортопедической обуви инвалидам Исполнитель должен проинформировать инвалидов о месте и условиях гарантийного ремонта ортопедической обуви. Гарантийный срок устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки работ инвалидом и составляет для обуви:

* на кожаной подошве – не менее 40 дней;
* на кожаной подошве с накладкой – не менее 50 дней;
* на подошве из кожеподобной резины – не менее 60 дней;
* на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – не менее 70 дней.

Гарантийный срок на Изделие устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и действует с момента получения Изделия Получателем, или с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней.

Начало сезона должно определяться в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

4. Место выполнения работ: РФ, Калининградская область.

Снятие мерок, примерка и получение изделий должны осуществляться по выбору Получателя (по месту жительства либо в пунктах приема).