Приложение № 1

к извещению о проведении

открытого аукциона

в электронной форме

**Описание объекта закупки**

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (Опоры для детей-инвалидов) для обеспечения в 2023 году инвалидов (для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого товара | Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара | Единица измерения | Наличие, соответствие или значения показателей |
| Название по КТРУ:Устройство для тренировки координации реабилитационноеНаименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н:Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для ползания предназначена для обучения навыку ползания детей с нарушениями двигательной функции, и для детей больных церебральным параличом.Занятие на опоре имитируют естественное ползание, позволяют тренировать коленные суставы и мышцы ребенка, закрепляя навыки, необходимые для дальнейшего освоения ребенком стояния и ходьбы. | шт. | 16 |
| Опора для ползания должны соответствовать следующим требованиям |
| оснащена четырьмя колесами с поворотными механизмами или самоориентирующимися колесами *(участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель);*  |  | наличие |
| конструкция поддерживающих ремней; |  | наличие |
| ремни, регулируемые по длине и настроены в соответствии с весом и размерами ребенка; |  | наличие |
| Угол наклоны опоры изменяется |  | наличие |
| Длина опоры *(по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя)* | см | не менее 45не более 65(поставляется не менее, чем в 3 (трех) размерах (*участник закупки в своей заявке должен конкретизировать длину опоры, указав все имеющиеся у него размеры длины опоры из указанного диапазона)*) |
| Ширина опоры *(по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя)* | см | не менее 50не более 65(поставляется не менее, чем в 3 (трех) размерах *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать ширину опоры, указав все имеющиеся у него размеры ширины опоры из указанного диапазона)*) |
| Регулируемая высота над полом |  | наличие |
| вес | кг | Не более 5,0 *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель)* |
| Гарантийный срок эксплуатации со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). | месяцев | не менее 12 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого товара | Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара | Единица измерения | Наличие, соответствие или значения показателей |
| Название по КТРУ:Устройство для тренировки координации реабилитационноеНаименование технического средства реабилитации по Приказу Минтруда РФ № 86н от 13.02.2018г.:Опора для лежания для детей-инвалидов | Опора для лежания является средством подготовки ребенка к обучению переворачиваться самостоятельно в разные стороны, используется в процессе реабилитации детей с ДЦП, является одной из ступеней в приобретении первичных двигательных навыков и познавательных, тактильных ощущений. | штук | 14 |
| Крепежные ремни |  | Наличие |
| Мягкие абдукционные модули или мягкие элементы *(участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).* |  | Наличие |
| Спинка и сидение - ложе с мягкими матрасами или подушками *(участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).* |  | Наличие |
| Регулируемый угол наклона спинки |  | Наличие |
| Длина сидения (в зависимости от анатомических особенностей ребенка, по заявке Заказчика) | см | Не менее 85 – не более 162 *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать длину сидения, указав все имеющиеся у него размеры сидения из указанного диапазона (не менее 3 типоразмеров))* |
| Гарантийный срок эксплуатации со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). | месяцев | Не менее 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого товара | Описание функциональных и технических характеристикзакупаемого товара | Количество закупаемого товара (Штука (шт.)) |
| Название по КТРУ:Стул эргономичный, для пациентаНаименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н:Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями, с патологиями различной степени тяжести.В конструкции опоры для сидения должны быть предусмотрены следующие регулировки:- высоты и наклона подножки;- высота стоп;- высоты подлокотников;- угла наклона спинки. Основные характеристики:- наличие подголовника;- наличие съемного столика;- наличие абдукатора; - ширина сиденья не менее 17 см. не более 41 см. (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). Поставляется не менее, чем в 3 (трех) размерах *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать ширину сиденья, указав все имеющиеся у него размеры ширины сиденья из указанного диапазона);*- глубина сиденья не менее 11 см. не более 40 см. (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). Поставляется не менее, чем в 3 (трех) размерах (*участник закупки в своей заявке должен конкретизировать глубину сиденья, указав все имеющиеся у него размеры глубины сиденья из указанного диапазона*)*;* -вес изделия не более 22,5 кг *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*Опора для сиденья должна быть выполнена из древесины или фанеры *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель)*, может быть оснащена металлической колесной основой. Гарантийный срок эксплуатации с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приема-передачи товара не менее12 месяцев. | 106 |
| Итого: |  | 106 |

Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии:

Так как Заказчиком при описании объекта закупки дополнительно к установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российский Федерации о стандартизации показателям, требованиям, условным обозначениям и терминологии, применяются другие показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость их использования в отношении объекта закупки Заказчик обосновывает следующим образом.

Использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателя технического средства реабилитации и индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА).

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть регистрационные удостоверения.

Поставка товаров осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями: ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология, ГОСТ Р 52770-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний, ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска, ГОСТ ISO 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro, ГОСТ ISO 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия, ГОСТ Р 50444-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия (Разд.3,4)).

Сырье и материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ и не должен оказывать раздражающего действия.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

- безопасность для кожных покровов;

- эстетичность;

- комфортность;

- простота пользования.

Срок гарантийного ремонта товара со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Товар должен быть в индивидуальной упаковке. Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка упаковки товара должна включать:

- условное обозначение группы товаров, товарную марку (при наличии), обозначение номера товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место поставки товара:

Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан в соответствии индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов (ИПРА), в пунктах выдачи товара или при необходимости до места жительства инвалидов (Получателей технических средств реабилитации на условиях DDР).

В целях удобства Получателей осуществлять выдачу товара в пунктах выдачи товара, максимально приближенных к месту жительства Получателей, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Поставщика (соисполнителя), в оборудованных для этого кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан.

Срок поставки товара:

С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 01.09.2023 г. должно быть поставлено 100% общего объема товаров.

При этом срок обеспечения Получателя товаром серийного производства не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Информация о товаре в соответствии с «Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Каталог, КТРУ):

Код позиции КТРУ: 32.50.22.129-00000014;

32.50.30.110-00000001;