**Техническое задание**

на поставку в 2022 году пострадавшим вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний специальных транспортных средств стандартной модификации с автоматической коробкой переключения передач

1. **Требования к условиям поставки:**

1.1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

1.2. Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

1.3 Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства".

1.4 Автомобили с обычным управлением не соответствуют Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК -034-2014 (КПЕС 2008) ОКПД 2 29.10.59.390 и подлежат обложению налогом на добавленную стоимость (20%).

1.5 Автомобили должны быть легковыми.

1.6 Автомобили должны быть новыми, 2022 года изготовления, ранее не бывшими в эксплуатации.

1.7 Автомобили должны иметь электронные паспорта транспортного средства.

1.8 Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объёме не менее 5 литров.

**2. Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:**

2.1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

**3. Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

* гарантийный талон на автомобиль;
* выписка из электронного паспорта транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;
* сервисная книжка;
* руководство по эксплуатации автомобиля;
* договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);
* копия одобрения типа транспортного средства;
* другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

**4. Требования к количеству Товара:**

Количество поставляемых автомобилей составляет 16 штук.

**5.** **Требования к техническим характеристикам товара:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | Цельнометаллический, несущий, седан / не менее 4 |
| 3 | Экологический класс | не менее 5 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4х2/передние |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 7 | Тип двигателя | бензиновый |
| 8 | Тип коробки передач | с автоматическим управлением |
| 9 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| 10 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| 11 | Система безопасности автомобиля | - подушка безопасности водителя  - инерционные ремни безопасности (2 передних/3 задних),  - индукция незастегнутого ремня безопасности водителя,  - подголовники задних сидений L-образные (не менее 2 шт.),  - иммобилайзер,  - корректор света фар гидравлический,  - дневные ходовые огни |
| 12 | Дополнительные функции: | - электроусилитель рулевого управления  - регулируемая по высоте рулевая колонка  - центральный замок  - электростеклоподъёмники передних дверей  - обогрев наружных зеркал  - кондиционер  - резиновые коврики  -стальные диски  -колпаки колес декоративные |

**6. Условия передачи и приёмки автомобилей:**

Передача автомобилей должна осуществляться со складов Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) в пределах г. Красноярска, при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта.

Срок поставки – ­­­­­­­­­­­ 35 дней со дня предоставления реестра Получателей

**7. Порядок формирования цены:**

Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе на транспортировку, хранение и предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание автомобилей, оформление всех документов, необходимых для постановки автомобилей на учет в органах ГИБДД, налоги (включая НДС), уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен оплатить в связи с исполнением обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**8. Условия оплаты:**

Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету с казначейского счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара с использованием единой информационной системы в сфере закупок в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44 –ФЗ. После выполнения контрактных обязательств Стороны подписывают Акт выверки расчетов.

**9. Обязательные условия:**

9.1. Заказчик передает Реестр получателей автомобилей Поставщику.

9.2. При выдаче автомобилей Получателю Поставщик оформляет следующие документы:

- акт сдачи-приемки автомобиля Получателем;

- договор, который составляется в трех экземплярах и подписывается Поставщиком, Получателем и Заказчиком;

- выписка из электронного паспорта транспортного средства;

- товарная накладная.

9.3. Не позднее 3 дней с момента поступления, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобиля на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение автомобиля не менее чем 14 дней до даты поставки Заказчику.

**10. Срок поставки товара не позднее 20.12.2022 года.**

**11.** **Требования к сроку и объёму предоставления гарантий на товар:**

11.1.Гарантия на автомобиль должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км. (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

11.2. В соответствии с Сервисной книжкой на автомобиль, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

11.3 Условия и порядок гарантийного обслуживания автомобиля указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи автомобиля.

11.4. Дата передачи автомобиля Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

11.5. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации автомобиля, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

11.6. Недостатки, обнаруженные в автомобиле, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи автомобиля Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

**12. Требования к качеству товара:**

12.1. Условия перевозки автомобилей должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

12.2. Качество и маркировка автомобилей должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011

12.3. При поставке некачественных транспортных средств Поставщик обязан заменить их на транспортные средства надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи автомобиля.