**Техническое задание**

**Предмет закупки:** поставка легковых автомобилей для обеспечения застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в 2022 году

**Наименование товара:** Легковой автомобиль.

1. **Требования к товару, условиям поставки:**
   1. Автомобили должны быть легковыми.
   2. Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.
   3. Автомобили должны быть 2022 года изготовления.
   4. Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору ОК - 034-2014 (КПЕС 2008) ОКПД 2 29.10.59.390, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.
   5. Поставляемые автомобили должны соответствовать "ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки" в части:

*«4.1.1 Действие рабочей и запасной тормозных систем при торможении должно быть адекватным воздействию на орган управления тормозной системы.*

*4.2.1 Изменение усилия при повороте рулевого колеса должно быть плавным во всем диапазоне угла его поворота.*

*4.3.5 Внешние световые приборы КТС должны быть работоспособны.*

*4.4.1 КТС должно быть укомплектовано стеклами, предусмотренными изготовителем.*

*4.5.1 КТС должны быть укомплектованы шинами согласно эксплуатационной документации изготовителя КТС.*

*4.7.1 Места для сидения в КТС, конструкция которых предусматривает наличие ремней безопасности, должны быть ими оборудованы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действовавших на момент выпуска КТС в обращение.*

*4.10.1 Показания сигнализаторов бортовых (встроенных) средств контроля и диагностирования на КТС, оснащенных такими средствами, должны соответствовать работоспособному состоянию КТС. Бортовые средства контроля и диагностирования должны быть комплектны и сохранны, их видимые повреждения не допускаются.*

*4.12.1 Идентификационный номер, нанесенный на КТС, должен соответствовать указанному в регистрационных документах на это КТС.»*

* 1. Автомобили должны быть оборудованы в соответствии с п. 15 Приложения №3 "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств" утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877
  2. Автомобили, должны быть предназначены для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций с различными уровнями поражений (левой ноги; обеих ног) и по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).
  3. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.
  4. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.
  5. Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

1. **Документы, подтверждающие соответствие автомобилей установленным требованиям:** 
   1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.
   2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой ноги; обеих ног).
2. **Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

• гарантийный талон на автомобиль;

• копия выписки из электронного паспорта транспортного средства;

• сервисная книжка;

• руководство по эксплуатации автомобиля;

• договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком) (Приложение: Форма договора о передаче автомобиля);

• копия одобрения типа транспортного средства;

• копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой ноги; правой ноги; обеих ног);

• другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей

1. **Требования к количеству Товара.**

Количество поставляемых автомобилей –2шт.

1. **Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:**
   1. Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.
   2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантийный срок в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега с даты подписания Акта сдачи- приемки Товара Получателем.
   3. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передачи Товара.
   4. Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.
   5. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.
   6. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.
   7. Срок службы товара должен составлять не менее 7 (семи) лет.
2. **Технические требования к автомобилям. Комплектация.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Позиция в КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ)1 | | | Наименование товара  в соответствии с программой реабилитации пострадавшего (ПРП) | Технические характеристики и описание товара, в случае отсутствия соответствующих позиций в КТРУ (дополнительная информация) | Обоснование необходимости дополнительной информации | Количество, объем (шт.) | Начальная (максимальная) цена за шт. Товара, руб. | Гарантийный срок | Срок службы, лет |
| Наименование и код товара по КТРУ | Единица измерения количества товара (при наличии) по КТРУ | Описание товара (при наличии такого описания в позиции) по КТРУ |
| 1 | Автомобиль легковой  29.10.20.000-00000012 | штука | Тип двигателя- бензиновый;  рабочий объем двигателя, см3 : >1500 и ≤2000;  Тип коробки передач- механика;  Тип привода- моноприводный;  Количество посадочных мест – 5 | Транспортное средство  легковой автомобиль МКПП | Категория транспортного средства - М1;  Тип кузова: - седан, хетчбек, либо универсал;  Количество дверей не менее 4;  Колесная формула/ведущие колеса: 4х2/передние;  Схема компоновки автомобиля;  Расположение двигателя: переднее поперечное;  Тип двигателя: четырехтактный, бензиновый;  Трансмиссия (тип): механическая;  Топливо - Бензин с октановым числом не менее 92 | *В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст. 33 44-ФЗ, связанные с организацией работы Заказчика по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, качественными изделиями и использование показателей и требований обусловлено необходимостью позиционирования технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации. Также, наименование изделия в техническом задании связано с потребностью Заказчика по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, техническими средствами реабилитации, в соответствии с рекомендациями в программах реабилитации пострадавших.* | 2 | 900 866,67 | не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) после подписания Акта сдачи- приемки Товара Получателем | Не менее 7 лет |

**Итого: количество товаров : 2 шт. Начальная (максимальная) цена контракта 1 801 733 руб. 34 коп**

1 *В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.*

**Место доставки товара:** Российская Федерация, Кировская область, склад Поставщика (Представителя Поставщика) в г. Кирове

**Срок поставки товара**: по 27.12.2022г