Приложение № 1

к Извещению о проведении

открытого конкурса в электронной форме

**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,**

**протезами и протезно-ортопедическими изделиями**

1. **Способ определения поставщика:** открытый конкурс в электронной форме
2. **Предмет государственного контракта:** выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезами и протезно-ортопедическими изделиями в 2022 году: **протез голени.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеШифр | **Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования** | **Цена за ед. (руб.)** | **Кол-во (шт.)** | **Сумма (руб.)** |
| **Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии для пациентов с уровнем активности К3 (с полимерным чехлом).** | **Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии для пациентов с уровнем активности К3 (с полимерным чехлом) состоит из:** Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая модульная, чулки перлоновые ортопедические.Приемная гильза индивидуальная (одна пробная гильза), изготовленная по слепку с культи получателя. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол (по медицинским показаниям). Количество приемных гильз: примерочная 2шт; постоянная - 2шт;Углепластиковая энергосберегающая стопа с ЭВО (энергетическая вескторная оптимизация) низкого профиля с оптимизированной энергетической передачей во время фазы опоры, приводящей к более естественной походке и полномк перекату ступни. Стопа с расщепленным носком, позволяющей учесть неровности рельефа. Активная расщепленная пятка Carbon X поглощает энергию, образованную во время начального контакта стопы с опорной поверхностью.Гарантийный срок – 12 месяцев.Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011.  | **658423,57** | **2** | **1316847,14** |
| **Протез голени для купания** | **Протез голени для купания**Тип протеза: модульный; Косметическая облицовка: отсутствует;Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида;Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол с мягкой вкладной гильзой из вспененных материалов;Количество приемных гильз: примерочная – 2 шт., постоянная – 2шт.;Крепление протеза: с водостойким резиновым наколенником;Регулировочно-соединительные устройства: водостойкие, на нагрузку до 125 кг.;Стопа: водостойкая с повышенной безопасностью в фазе опоры;Назначение протеза: специальныйГарантийный срок – 12 месяцев.Соответствует требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011. | **222773,72** | **2** | **445547,44** |
|  | **Итого:**  | **881197,29** | **4** | **1762394,58** |

 **3. Источник финансирования заказа**: средства Фонда социального страхования РФ.

 **4. Начальная (максимальная) цена контракта**: 1762394 рублей 58 коп.

 **5.Расчет начальной (максимальной) цены контракта:** начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение№2.

 **6.Порядок формирования цены контракта:** В цену настоящего Контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Получателя работам, доставке результата работ до места выдачи, доставке результата работ до места жительства Получателя в случае необходимости, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи.

 **7.Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Выполнение работ по снятию мерок и слепков с протезируемой (ортезируемой) конечности Получателя, по подгонке Изделий в присутствии и при участии Получателя, а также передача готовых Изделий Получателю и их приёмка Получателем, включая случаи гарантийного ремонта, производятся по месту пребывания Получателя на территории Республики Саха (Якутия), либо (по согласованию с Получателем и Заказчиком) по месту нахождения Заказчика или по месту нахождения Исполнителя в ГО «Якутск». Передача Получателям Изделия осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты обращения Получателя к Исполнителю с Направлением, выданным Заказчиком, но не позднее 30 ноября 2022г.

 **8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:** Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих с даты предоставления Поставщиком, подписанного Сторонами, реестра выполненных работ (приложение №4), Актов оказания услуг (приложение №2), отрывного талона к направлению, счета на оплату, а также Акта выполненных работ (приложение № 6), но не позднее 09 декабря 2022г.

 **9. Гарантия:** Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня подписания Акта приема-передачи протеза Получателем, либо лицом, представляющим интересы Получателя и составляет 12 месяцев. Исполнитель гарантирует, что протезы изготовлены в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями на протезы, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации. В случае предъявления Получателем в течение гарантийного срока претензий к качеству полученных от Исполнителя протезов, Исполнитель в течение десяти рабочих дней со дня обращения Получателя обязан за счет собственных средств произвести ремонт или замену имеющего недостатки или дефекты изделия на аналогичное надлежащего качества. Исполнитель обязуется нести гарантийные обязательства на выполненные работы по изготовлению протезов, протезно-ортопедических изделий.

**11. Размер обеспечения исполнения контракта: 30 % начальной максимальной цены контракта.**

**12. Обеспечение гарантийных обязательств -10%.**

**13.Обеспечение заявки-1%.**