**Техническое задание**

на поставку **средств автотранспортных (автомобилей с адаптированными органами управления), предназначенных для лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2024году**

**1. Заказчик:**

1. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл.

**2. Источник финансирования:**

1. Средства Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

**3. Предмет закупки:**

1. Поставка средств автотранспортных (автомобилей с адаптированными органами управления), предназначенных для лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2024 году(далее – автомобили, Товар).

**4. Требования к условиям поставки:**

4.1. Автомобиль должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

* 1. Соответствие автомобиля и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.
	2. Автомобиль должен быть легковым.
	3. Автомобиль должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не прошедшим ремонт, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов.
	4. Автомобиль должен быть 2024 года изготовления.
	5. Автомобиль, предназначенный для лица с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги, левой ноги, обеих ног) по требованию Заказчика должен быть оборудован специальными средствами управления (адаптированными органами управления).
	6. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиль должны быть изготовлены и установлены промышленным способом. Режим промышленной сборки: способ организации производства, создаваемого с участием изготовителя комплектных транспортных средств или их компонентов, основанный на инвестиционном соглашении, утвержденным уполномоченным органом государственного управления в установленном порядке.
	7. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.
	8. Комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля. Автомобиль должен быть заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.
1. **5. Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:**

5.1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

1. 5.2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги, левой ноги, обеих ног).
2. **6. Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

- гарантийный талон на автомобиль;

1. -выписка из электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;
2. - сервисная книжка;
3. - руководство по эксплуатации автомобиля;
4. - копия одобрения типа транспортного средства;
5. -копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги, левой ноги);
6. - другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;
7. - руководство по эксплуатации специального оборудования;
8. - комплект документов для регистрации в органах ГИБДД.
9. **7. Требования к количеству Товара:**
10. Количество поставляемых автомобилей - 6 шт.,в т.ч.: для управления водителями без правой ноги, без левой ноги, без обеих ног:

| **№ п/п** | **Наименование Товара** | **Количество,****шт.** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль с адаптированными органами управления для управления водителем без правой ноги (трансмиссия (тип)-механическая) | 3 |
| 2 | Автомобиль с адаптированными органами управления для управления водителем без левой ноги (трансмиссия (тип)-механическая) | 2 |
| 3 | Автомобиль с адаптированными органами управления для управления водителем без обеих ног (трансмиссия (тип)-механическая) | 1 |
| **Итого** | **6** |

1. **8.Требования к техническим характеристикам Товара:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **№**
2. **п/п**
 | 1. **Технические характеристики автомобиля**
 | 1. **Значение**
 |
| 1. 1
 | 1. Категория автомобиля
 | 1. М1
 |
| 1. 2
 | 1. Тип кузова/количество дверей
 | 1. Хэтчбэк или седан / не менее 4
 |
| 1. 3
 | 1. Колесная формула/ведущие колеса
 | 1. 4 х 2 / передние
 |
| 1. 5
 | 1. Схема компоновки автомобиля
 | 1. переднеприводная
 |
| 1. 6
 | 1. Расположение двигателя
 | 1. переднее поперечное
 |
| 1. 7
 | 1. Тип двигателя
 | 1. четырехтактный, бензиновый
 |
| 1. 8
 | 1. Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3
 | 1. не более 1600 см3
 |
| 1. 9
 | 1. Оборудование автомобиля
 | 1. в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011, Постановлением правительства РФ № 855 от 12.05.2022
 |
| 1. 10
 | 1. Топливо
 | 1. бензин с октановым числом не менее 95
 |
| 1. 11
 | 1. Трансмиссия (тип)
 | 1. механическая
 |

1. **9. Условия передачи и приемки автомобилей:**
2. Передача автомобиля должна осуществляться со склада Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) на территории субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 10 настоящего Технического задания.
3. **10. Место поставки автомобилей:**
4. РФ, Республика Марий Эл,г. Йошкар-Ола, пункт выдачи Товара осуществляется по согласованию с Заказчиком.
5. **11. Порядок формирования цены:**
6. Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе на транспортировку, хранение и предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание автомобиля, оформление всех документов, необходимых для постановки автомобиля на учет в органах ГИБДД, налоги, уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен оплатить в связи с исполнением обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. **12. Обязательные условия:**
8. 12.1. Заказчик передает Реестр получателей Товара Поставщику.
9. 12.2. При выдаче Товара Получателю Поставщик оформляет следующие документы:

- Акт сдачи-приемки Товара Получателем;

- Договор, который составляется в трех экземплярах и подписывается Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо).

1. 12.3. Не позднее 3 дней с момента поступления, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобиля на склад Поставщика (представителя Поставщика) и обеспечить бесплатное хранение автомобиля не менее чем 14 дней до даты поставки Заказчику.
2. 12.4. Поставка осуществляется на основании направления страховщика.
3. **13. Срок поставки Товара и обеспечения Получателя:**

Поставка в Республику Марий Эл, г. Йошкар-Ола. Срок обеспечения Получателей – до 31.05.2024 года включительно.

1. **14.Требования к сроку и объему предоставления гарантий на Товар:**
2. 14.1.Гарантия на Товар 36 (Тридцать шесть) месяцев или 100 000 (Сто тысяч) км пробега(в зависимости от того, что наступит раньше), с даты передачи его Получателю.

14.2. В соответствии с Сервисной книжкой и (или) Гарантийным талоном на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

1. 14.3. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, 6 (Шесть) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.
2. 14.4. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Гарантийном талоне, выдаваемом Заказчику при фактической передачи Товара.
3. 14.5. Дата передачи Товара Заказчику указывается в Гарантийном талоне. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Гарантийном талоне штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.
4. 14.6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке и Гарантийном талоне.

 14.7. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

1. **15. Требования к качеству Товара:**

15.1. Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

15.2. Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

1. 15.3. При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-приемки Товара.