**Место поставки товара:** Поставка осуществляется на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации.

**Сроки поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара 31.10.2022 года.

**Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров**, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки[[1]](#footnote-1) | | | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование показателя[[2]](#footnote-2)  (неизменяемое) | Значения показателей,  которые не могут изменяться[[3]](#footnote-3)  (неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | 18-01-01  Телевиз  ор с  телетекс  том для  приема  програм  м со  скрытым  и  субтитра  ми с  диагонал  ью не  менее 80  см | 1. Диагональю монитора, см |  | не менее 80 | шт. | 70 |
| 2. Разрешение экрана, точек |  | Не менее 1366x768 |
| 3. Встроенная акустика | наличие |  |
| 4. Формат экрана 16:9 | соответствие |  |
| 5. Частота кадров, Гц |  | Не менее 50 |
| 6. Поддержка телевизионных стандартов PAL, SECAM, NTSC | соответствие |  |
| 6.1. тип тюнера | цифровой DVB-T2, DVB-C |  |
| 7. Количество принимаемых каналов |  | Не менее 30 |
| 8. Прием сигналов телетекста | соответствие |  |
| 9. Телетекст с памятью страниц страница |  | не менее 10 |
| 10. Телетекст должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50861-96 | соответствие |  |
| 11. Телетекст должен по умолчанию работать с кириллицей (принимать сигналы на русском языке) и иметь функцию двойной высоты субтитров | соответствие |  |
| 12. Входы AV, USB, HDMI | наличие |  |
| 13. Разъем для наушников | наличие |  |
| 14. Мощность звука, Вт |  | Не менее 2 |
| 15. Функции «таймера сна» | наличие |  |
| 16. Экранное меню на русском языке | соответствие |  |
| 17. Пульт дистанционного управления | наличие |  |
| 18. Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие |  |
| 19. Поддерживаемые форматы субтитров: SRT, SSA, SUB, TXT, ASS | соответствие |  |
| 20. Тип телевизора | Жидкокристаллический |  |
| 21. Паспорт изделия | наличие |  |
| 22. Упаковочная коробка обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению | соответствие |  |
| 23. Гарантийный талон | наличие |  |
| 24. Технические регламенты Таможенного союза:  ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтового оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» | соответствие |  |

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

1. 1 Выделенные курсивом параметры являются изменяемыми, при подачи коммерческого предложения необходимо указать конкретные показатели. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается. [↑](#footnote-ref-3)